	정보 통신 용어

□□  정보 통신 용어       □□

가상 워크그룹 : 스위칭 허브에서 사용하는 필터링 기술. 주로 그룹의 시큐리티와 대역 확보에 사용하며, 워크그룹을 초월하는 프레임을 폐기하는 기능을 제공한다. 보통 워크그룹을 초월하는 통신을 실행하고자 할 때에는 라우터로 워크그룹 간을 접속한다. 버추얼 LAN과 유사하나, 버추얼 LAN은 콜리전 도메인을 논리화할 때의 호칭으로도 사용하는데 반해 가상 워크그룹은 브로드캐스트 도메인을 의미하는 것이 일반적이다.

가입자선의 전송 로스 : 메털 케이블이 지닌 인피턴스로 인해 발생하는 로스. 가입자선이 길수록 증가한다. 가입자선의 길이는 대도시에서는 500m~1km정도, 교외에서는 1km~2km 정도이다.

간선계의 전송 로스 : 단말국 교환기의 종류에 따라 결정되므로, 중계부분의 영향은 받지 않는다. 주로 교환기가 신호처리하는 단계에서 발생한다.

경쟁적 액세스 사업자 : CAP;Compatitive Access Providers의 약자. 바이패스업자라고도 한다. 도시 등 일정 지역내에서 한정된 통신 서비스를 제공하는 회사들의 속칭. 전화교환서비스는 제공하지 못하고 단지 전용서비스만 제공한다. 장거리 통신사업자의 우회회선(변동회선)을 RBOC(벨계 지역전화회사)를 대신해서 제공하면서 바이패스업자라고도 부른다. CAP(경쟁적 우회회선 제공자)라는 호칭은 미국 연방통신위원회(FCC)가 부여했다. 미국의 메트로폴리탄 파이버 시스템즈, 텔레포트 커뮤니케이션즈 그룹 등이 유명하다.

경합서비스 : 미국 LQSS사의 글로벌 스타, TRW사의 오디세이 , 인말샛의 프로젝트21 등 저궤도 주회위성을 복수(각각 48개, 12개, 약 40개) 사용한 이동통신서비스가 계획되고 있다. 서비스 개시는 98년으로 예상.

고속·광대역 광파이버 네트워크 정비 : 미국의 앨고어 부통령은 1991년 12월 학술연구용 네트워크 축을 위한 법률 'HPC 법(High Performance Computing Act)'을 성립시켜 이 법률에 따라 광파이버를 이용한 고속·광대역 네트워크의 구축을 추진해왔다. 이것이 'HPCC(High Performance Computing and Communication) 계획'이다. 동 계획에는 초고성능 컴퓨터 개발, 그 능력을 최대한 발휘할 수 있는 소프트웨어 알고리즘 개발(ASTA), 컴퓨터 분야의 연구지원(BRHR), 전미국연구자교육 네트워크 구축(NREN) 등 4개 프로그램이 있다. 그 중 NREN은 45Mbps의 광파이버 네트워크(94년까지는 Gbps 급의 고속.광대역화 추진)를 기간망으로 미국 전역의 슈퍼컴퓨터를 대학이나 도서관 등과 연결하는 계획이다.

공전공 : 공중망-전용선-공중망의 형태로 네트워크를 구성하는 것. 장거리전화시 사내의 전용 네트워크를 사용하면 양방의 시내요금만으로 가능하다.

관문국 : 관할지역내 단말기의 속성(특성)기록, 호의 설정, 요금부과를 위한 통화기록, 지상계 전화망(PSTN)과의 접속 등의 기능을 갖는다.

광대역 ISDN : B-ISDN;Broadband Integrated Services Digital Network의 약자. 고속·광대역의 공중 디지털 네트워크.

광파이버 케이블 : 광신호를 전송할 수 있는 머리카락 크기의 세밀한 유리섬유. 광을 전파하는 코어가 중심에 있고 그 주위를 크랫도가 동심원 형태로 싸고 있다.

구성관리 : 네트워크 전체의 구성상황을 일원적으로 파악, 자원의 구성제어나 상태제어 등도 행한다.

국가 연구·교육 네트워크 : NREN;National Research and Education Network. 미국 정부가 국가 로젝트로 추진하는 고성능 정보통신 시스템인 HPCC(High Performance Computing and Communications)의 핵심이 되는 초고속 네트워크. HPCC의 또 하나의 핵인 고성능 컴퓨터 시스템(HPCS:High Performance Computer System)과 상호 연결하는 역할을 한다. Gbps의 네트워크를 전국 규모로 구축한다. 컴퓨터와 통신시스템 분야에서 미국의 기술적 우위성을 강화하는 것이 최대목표이다.

그룹웨어 : 여러 유저가 공동으로 작업을 효율적으로 진행하기 위해 만들어진 소프트웨어. LAN 등의 네트워크로 접속한 PC 등을 이용하는 것이 전제.

네트워크 OS : NOS. 네트워크에서 사용하는 오퍼레이팅 시스템. 서버용과 클라이언트용 소프트웨어가 필요하다. 노벨의 NetWare 등이 유명.

네트웨어 : NetWare. 미국 노벨사의 PC-LAN용 네트워크 OS. 네트워크층의 프로토콜로써 커넥션리스형의 IPX(internetwork packet exchange)를 사용한다.

논리링크 : 다중통신을 실행하는 네트워크에서 각각의 논리적인 통신로. TDM에서는 미디어와 상대편 별로 속도를 고정시켜 설정한다. 프레임 릴레이에서는 사전에 DLCI마다 상대편을 지정해두는 방법이 일반적이며, PVC라고 불리는 것이 많다. ATM 망에서는 VC와 VP의 2레벨의 논리링크가 설정된다. 하나의 VP에 복수의 VC를 설정하는 것도 가능하다.

뉴튼 : Newton. 미국 애플사가 내놓은 새로운 개념의 휴대형 정보단말기. 1993년에 상품을 내놓았으며, 애플의 전략상품이다.

다운사이징 : 대형 컴퓨터 시스템을 여러대의 소형 컴퓨터 시스템으로 바꾸는 것. 메인프레임으로부터 UNIX 머신 등에 일부 업무 애플리케이션의 이동이 시작되고 있다.

다이렉트 액세스 : 데이터베이스 시스템에서 키워드 등의 인덱스로 특정 정보를 액세스하는 것.

다이얼업 IP : 상용 인터넷 서비스의 메뉴 중 가입전화와 ISDN을 경유해 스탠드 얼론의 PC를 접속하는 서비스.

데이터 패킷 : 패킷교환에서 데이터 처리단위. 유저정보를 저장하는 정보부와 각종 제어정보를 저장하는 헤더부로 구성된다.

도고모 그룹 : 일본의 통신서비스회사. 전국의 9개 영업지역에서 1회사씩 서비스를 제공하고 있다. 그 중 관동을 영업범위로 하는 NTT도고모(NTT이동통신망)는 나머지 지역 8회사의 주요 주주회사도 겸하고 있어 중앙회사라고도 부른다.

도메인 명 : 유저의 네트워크 이름. IP 어드레스와 대응해 붙힌다. 이용자에 따라 IP 어드레스는 기억하기 어려울 수도 있어 그것에 대신해서 붙이는 문자열. 전자메일 어드레스에서 bbb@aaa.co.jp라고 하면 @의 좌측이 도메인 명이다.

도메인 : 어떤 목적을 가지고 분할된 논리적 영역. 인터넷에서는 관리운영의 주체마다 도메인을 나눈다.

동경통신 네트워크 : TTNet. 일본의 전력회사가 모체인 지역계 제1종 전기통신사업자. 서비스 지역은 동경, 신간선, 신빠, 시즈오까 등 관동권의 1도 8구. 전용선서비스와 전화서비스를 제공한다. 전용선은 장거리계 NCC(신규제1종전기통신사업자) 3사와도 상호접속. KDD 등 국제통신사업자 3사의 국제전용선을 일본내 국내회선으로 사용가능하다.

동축케이블 : 중심은 동선이며, 그 주위를 도체로서 동심원 형태로 싼 케이블. 굵기나 인피던스 등에 따라 여러 종류가 있다.

디렉토리 : 파일 구조를 표현하는 경우와 유저, 리소스 관리정보를 표현하는 경우가 있다. 파일구조 경우는 트리구조의 가지모양을 가리킨다. UNIX나 DOS파일은 디렉토리에서 계층화돼 있다. 유저와 리소스 관리 정보의 경우는 네트워크 내에서 각종 리소스의 소재를 가리킨다. OSI의 디렉토리 서비스가 X.500이다. PC-LAN의 디렉토리 서비스로는 미국 반얀 네트워크 OS인 VINES에서 사용하는 Street Talk가 있다. NetWare에서는 4.0부터 NDS(NetWare Direcrory Service)가 제공됐다.

디스플레이 폰 : 대형 액정 디스플레이를 갖춘 다기능 전화기의 총칭. 본체에 IC메모리 카드를 삽입해 가입전화를 이용해 홈뱅킹이나 홈트레이딩, 각종예약, 수·발주서비스, 정보서비스 등을 이용할 수 있다.

디지털 휴대/자동차전화 서비스 : 휴대전화 등의  단말기와 무선 기지국간의 무선회선을 디지털 신호로 전송하는 휴대/자동차전화 서비스.

디펙트 : 디펙트 스탠다드(사실상의  표준). 국가나 정부계열의 국제표준화기관 등이 책정한 표준은 아니고, 마켓에서 인정되어 널리 퍼진 표준을 일컫는다. UNIX와 함께 보급된 통신 프로토콜인 TCP/IP나 미국 헤이즈사의 모뎀 제어순서인 AT커맨드 등이 그 예이다.

라우터 : LAN간  접속장치의 일종. OSI모델의 하위 3계층까지를 처리한다. 패킷의 중계경로를 결정하는 것(라우팅)이 가능하다. OSI 7층에서 말하는 네트워크층의 어드레스를 인식해, 어드레스에 따라 상대방까지 데이터 패킷을 전송한다. 여러 경로가 있으면 최적인 경로를 선택한다. 비슷한 LAN간 접속장치로 브리지가 있다. 브리지는 네트워크층의 어드레스를 인식하지 않고 브로드케스트 데이터를 다른 세그먼트에 전송하는 약점이 있다. 이에 비해 라우터는 브로드캐스트를 다른 세그먼트에 전송하지 않으며, 다른 네트워크에 관계없는 데이터 패킷은 통과시키지 않는다.

라우팅 : 라우터 등에 의해 실현되는 통신 데이터의 중계경로 선택기능.

레이셔널 데이터베이스 : 데이터베이스 구조의 하나. 행과 열로 된 2차원의 표에서 데이터를 표현한다. 행은 파일의 레코드, 열은 항목에 대응한다. 검색이나 갱신을 수행하는 소프트웨어를 릴레이셔널 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)이라고 부른다.

로그인 프로그램 : 클라이언트를 Netware 서버에 접속하는 처리를 로그인이라 한다. 로그인을 실행하는 소프트웨어가 로그인 프로그램. 통상은 LOGIN.EXE라는 파일명으로 서버에 있다.

로컬계약 : 통상의 요금보다도 월액 기본료는 낮게, 통화료는 높게 설정한 요금계약형태.

리코트 로그인 : 자신의 컴퓨터로부터 다른 컴퓨터의 CPU를 네트워크를 경유해 이용하는 것. 가상 단말기로서 이용하는 경우의 프로토콜.

립 싱크로 : 리얼타임으로 영상과 음성을 보낼 때, 화면상의 진동과 음성을 동기시키는 것.

링상태 알고리즘 : 라우팅 프로토콜에 사용하는 최적경로 선택기술. 네트워크 전체의 링상황을 모니터하는 것으로 어느 경로가 최적인지를 판단하는 방식. IP용 라우팅 프로토콜인 OSPF가 채용되고 있다.

링크 마진 : 위성과 지상간에서 전송하는 신호는 반드시 감쇠한다. 이 때문에 여유를 고려해서 보내는 신호강도.

링크 특성 : 경유하는 아날로그 교환기 수에 의해 일어나는 회선의 주파수 특성의 악화. 감쇠(다중된 신호를 분할할 때 발생)와 지연(주파수에 따른 신호의 운반속도의 차)이 원인이다. 교환기 수가 증가할수록 악화한다. 디지털 교환기의 경우에는 발생하지 않는다.

마이크로 채널 : IBM의 PC PS/2, PS/55의 확장 슬롯용 버스.

멀티모드 광파이버 : 가입자계에서 사용하는 저속용 광파이버. 멀티모드에 대해 중계계 등에서 사용하는 파이버는 싱글모드형이라고 부른다.

멀티캐스트 : 네트워크상의 특정 그룹에 속하는 유저(LAN 단말기)에 동보(동일한 정보를 보내주는 것)하는 것. 브로드케스트와 유사하다.

멀티프로토콜 라우터 : 라우터는 LAN간 접속장치의 일종. 프로토콜에 따라 통신경로를 선택한다. TCP/IP, SNA, IPX 등 복수 프로토콜을 동시에 취급한다.

모듈형 허브 : LAN의 종류나 기능에 따른 모듈을 짜넣어 사용하는 허브. 모듈과 그것을 장착하는 샤시로 구성된다. 접속할 컴퓨터가 늘어날 경우에는 모듈을 추가하면 된다. 새로운 LAN 기술이 등장해도 그것에 따른 모듈 개발이 가능하다. 그러나 처음 도입하는 비용이 박스형 허브에 비해 비싸다.

모바일 컴패니온 : 386 호환 CPU 셋 'Polar'과 미국 마이크로소프트가 윈도우즈 서브 셋으로 개발한 OS 'At Work Handheld'를 채용하는 휴대형 단말기.

배리어 세그먼트 : 메일 서버, DNS 서버, WWW 서버 등 인터넷에서 직접 접속해 운용하는 기기를 수용하는 세그먼트. 사내 LAN과는 게이트웨이나 라우터로 접속한다.

버스트 : 예고없이 용량이 큰 데이터가 네트워크상을 흐르는 상태.

벨계 지역전화회사 : RBOC;Regional Bell Operating Company. 1984년 1월 미국 AT&T사의 분할에 따라 AT&T로부터 분리된 22개의 지역계 전화회사. 각 지역의 시내전화 서비스를 독점 공급한다. BOC라고도 부른다. RBOC는 7개 지역 지주회사(RHC:Rigional Holding Company)가 총괄한다.

분할이용 : 한 개의 트랜스폰더 대역을 분할해 이용하는 것.

브로드캐스트 : 네트워크상의 모든 유저(LAN 단말기)에 데이터를 동보(동일한 정보를 보내주는 기술)하는 것. LAN 프로토콜에서는 상대방의 MAC 프로토콜을 조사할 때나 초기설정을 자동 기동할 때 사용한다.

브로드캐스트 도메인 : 브로드케스트 패킷이 도달하는 범위. 브리지나 이더넷 스위치는 원칙적으로 브로드케스트 패킷을 중계한다. 이 때문에 브로드캐스트 도메인을 분할할 때는 라우터를 사용한다. 단 필터링 기능을 가진 브리지나 스위칭 허브에서는 특정 포트에 대해 브로드캐스트 패킷을 송출하지 않도록 설정할 수 있다. 필터링 지정방법으로는 전 브로드케스트 패킷을 지정하는 방법과, MAC 프레임의 상위 프로토콜마다 지정하는 방법이 있다. 후자의 경우는 MAC 프레임에 들어있는 이더타입이라는 상위 프로토콜 식별자를 사용하는 것이 일반적이다.

브리지 : LAN 간 접속장치의 일종. OSI 모델의 물리층과 MAC(매체억세스제어)층까지의 처리를 담당한다.

비디오 다이얼 톤 : VDT;vedio dialtone. 지역전회회사에서 하는 영상전송서비스의 일종. 미국 연방통신위원회(FCC)가 1992년 7월 16일, 지역전화회사에 인가했다. 이 시도는 기존 CATV 사업자에 경쟁상대가 등장하지 않아 계속 올라가는 CATV 이용요금을 억제하고, 광파이버 등 차세대 가입자망의 정비를 촉진하기 위한 것이다.

비디오 서버 : 고속 CPU와 영상의 고속 입출력이 가능한 메모리, 고속의 다중/분배장치 등으로 구성. 이 분야에서는 미국의 휴렛팩커드, IBM, 실리콘 그래픽스, 일본의 후지쯔 등 컴퓨터 메이커가 개발 경쟁을 벌이고 있다.

비디오 온 디맨드 : 유저가 요구하는대로 텔레비전 프로그램이나 영화 등을 제공하는 서비스이다. 가정의 단말기로 보고 싶은 프로그램을 호출하면, 영상을 축적하고 있는 데이터베이스센터에서 영상을 검색해 고속 광대역 전송로를 통해 각 가정의 단말기에 보내준다. 이 서비스를 실현하기 위해서는 고속 광대역의 전송로, 영상을 축적하는 센터설비인 비디오 서버, 그리고 가정에 전용 단말기(셋톱 박스) 등 3개 부분으로 구성된다. 센터설비인 비디오 서버는 고속의 CPU로 영상을 고속 입출력하는 대용량의 기억장치와 또한 고속의 다중/분배장치로 구성된다. 이 서비스는 쌍방향 CATV의 대표적인 메뉴로 등장했다.

비디오 쥬크박스 : 음성용 쥬그박스의 비디오판. 비디오테입이나 비디오 디스크 등의 패키지 미디어를 사용한 오토 체인저방식의 센터시스템. 여러 비디오 중에서 이용자가 보고 싶은 비디오를 기계적으로 꺼내어 플레이에 세트하는 장치.

비디오텍스 : 호스트 단말기간의 쌍방향  문자·도형 통신시스템. PC나 어댑터를 부착한 텔레비전을 단말기로 해 전화회선으로 접속한다. 화면방식에는 북미표준방식(NAPLPS)과 일본 NTT의 캡틴시스템 서비스인 CAPTAIN방식 등이 있다.

상용 인터넷 : TCP/IP를 이용하는 세계적 규모의 컴퓨터 네트워크인 인터넷에 액세스하는 서비스. 원래 전미과학재단(NSF)이 운영하던 NSFnet을 The Internet이라고 부르지만 이것은 연구·개발용이다. 상용 인터넷은 이용목적을 따지지 않는다.

서버 : 분산처리시스템에서 네트워크상의 다른 머신에 서비스를 제공하는 컴퓨터. 그 역할 때문에 파일 서버 등의 명칭으로 불린다.

선 데이터통신 서비스 : 휴대전화 자동차전화 서비스와는 달리, 무선으로 데이터통신을 전문적으로 제공하는 서비스.

성능관리 : 트래픽이나 레스폰스라는 네트워크 자원의 성능을 파악해 성능을 일정 수준으로 유지하는 것을 가능케 한다.

세그먼트 : LAN의 범위를 나타내는 단위. LAN에서 여러 단말기로부터 데이터 충돌(콜리전)을 알리는 신호가 전달되는 범위. 브리지나 라우터 등의 LAN 간 접속장치로 구분짓는 경우는 별도의 세그먼트로 계산하다.

섹터 : 하드 디스크나 플로피 디스크 등 자기매체에 있어서 흉절방법의 단위.

셀 릴레이 : 송신 데이터를 일정한 길이로 분해해, 통신할 목적지 등의 정보를 표기한 해더를 부가한 셀 을 단위로 다중, 교환해 전송하는 고속 데이터 전송기술. 일반적으로는 53바이트(이 중 5바이트가 헤더) 길이의 ATM 셀에 의한 방법을 가리키는 경우가 많다.

셀프 히링기술 : 장애장소를 통하는 컨넥션을 절단하지 않고 다른 회선에 할당해 앤드유저에 영향을 주지 않도록 하는 기술.

셋톱 박스 : 비디오 온 디맨드 등에서 센터 설비로 디지털의 영상 음성신호를 수신, 신장해서 TV 등에 보여주는 어댑터. CATV에 사용한다.

소스 라우팅 : 토큰 링 간 브리지에 접속하는 경우 통신경로를 결정하는 방법. 통신에 앞서 상대편까지 도달할 수 있는 모든 루트에서 데이터를 보내 가장 빨리 응답이 돌아온 루트를 선택한다.

순단 : 회선이 순간적으로 절단되는 현상. 교환기의 고장이나 보전작업시 장치교환 등에서 발생한다.

슈퍼닉 튜리 : 브리지 간의 라우팅 알고리즘. 2개의 LAN을 브리지로 접속할 때 복수 경로가 존재할 경우 사용하는 경로를 하나로 정한다. 이 기능이 없으면 브로드캐스트 패킷이 루프형태의 네트워크를 순회해서 정상적으로 운용할 수 없다.

스위칭 허브 : 교환기능을 가진 허브. 수신한 MAC 프레임에 들어 있는 상대방 MAC 어드레스를 토대로 출력해야 하는 포트를 선택하는 기능을 갖는다. 내부에 MAC 어드레스와 포트번호의 대응 테이블을 갖고 있다. 대응 테이블은 수신한 프레임에 들어 있는 송출원 MAC 어드레스를 독해해서 자동적으로 생성한다. 이 어드레스 학습기능은 라이닝이라고 불린다. 스위칭 허브의 대부분은 이더넷 프레임의 교환기능을 갖는 이더넷 스위치이지만 FDDI 프레임을 스위치하는 제품도 등장하고 있다.

스크램블 : 데이터 계열을 의사(疑似) 랜덤화하는 것. 전자방해 대책으로서 네트워크에 흐르는 데이터에 스크램블을 할 수 있다. FDDI에서는 네트워크상의 데이터가 존재하지 않을 때, 아이돌 패턴(1의 연속신호)을 전송하고 있는데, 아이돌 패턴의 기본 주파수에 집중적으로 전자파가 방출되어 주변의 전자회로에 오동작을 일으킬 우려가 있다.

스타팅 라우팅 : 라우터 네트워크에서 유저가 처음부터 경로 정보를 라우터에 고정적으로 설정하는 방식. 이에 반해 라우터 간의 경로정보나 트래픽 정보를 주고 받아 최적경로(최소 박스 수나 지연시간의 경로)를 자동적으로 선택하는 것을 다이나믹 라우팅이라 한다.

스택커블 허브 : 쌓아올려서 설치할 수 있도록 설계된 허브. 브리지나 라우터의 스택커블 타입도 있으나 일반적으로는 10BASE-T 허브(멀티포트 리피터)이다. 특징은 SNMP 에이전트 기능의 추가가 용이한 점과 여러 허브를 1대의 리피터로 동작시키는 구성이 갖춰져 있다는 점이다. 최근에는 여러 세그멘트를 설정할 수 있는 제품도 등장하고 있다.

스탠드 얼론 : 컴퓨터가 다른 컴퓨터와 네트워크로 접속되어 있지 않고 독립적으로 가동하는 것을 말한다.

스패닝 트리 : 브리지 간의 라우팅 알고리즘. 2개의 LAN을 브리지로 접속했을 때, 여러 경로가 존재하는 경우, 사용 경로을 하나로 정한다. 이 기능이 없으면 브로드캐스트 패킷이 루프상태의 네트워크를 순회해 정상적으로 운용할 수 없다.

스포트 빔 : 위성에서 지표면에 작은 셀을 투영하기 위해 보내는 전파.

시스템 인티그레이터 : 유저의 목적에 적합한 컴퓨터나 네트워크 기기로 하나의 시스템으로 구축하는서비스를 하는 기업.

시컨셜 검색 : 데이터베이스 시스템에서 연속된 데이터를 순차적으로 액세스해 목적하는 정보를 검색하는 것.

시큐리티 관리 : 네트워크 자원으로의 부정 액세스를 방지하기 위해 기밀보호 대책과 액세스 권리의 제어 등을 행한다.

신호수순 : SVC 실행시 ATM 단말기가 실행되는 순서. ATM의 경우는 상대방의 어드레스나 상대방과의 사이에 확립되는 커넥션 대역과 품질을 ATM 스위치에 전달하기 위해 사용한다.

아노니머스 FTP : Anonymous FTP. 서버에 들어있는 파일을 특별한 유저 ID 없이 이용할 수 있는 화일 전송. FTP 서버에 접속해 유저 ID 대신에 anonymous라고 입력하면 누구나 이용할 수 있다.

아웃소싱 : 유저 기업이 정보통신시스템의 구축이나 운영을 외부 전문사업자에 전면 또는 일부를 이관하는 것. 사내의 인원이나 경비를 절감할 수 있다.

아이소크러너스 이더넷 : IEEE 802.9 위원회가 표준화를 진행하고  있는 16Mbps 허브형 LAN. 전송케이블은 UTP. 음성과 동화를 LAN 데이터와 동시에 다중전송 가능하도록 전송대역을 고정 할당하는 것이 특징이다. 10Mbps를 LAN 데이터에, 나머지 6Mbps를 음성/동화(제어)에 할당. 음성/동화용 6Mbps는 64kbps 단위의 논리 채널로 구성. 미국의 내셔널 세미컨덕터와 IBM이 추진하고 있다.

아키텍처 : 시스템을 구성하는 기본개념. 건축의 설계도에 해당한다. 네트워크 시스템에서는 그 기능이나 프로토콜 등이 포함되어 있다.

압축률 : 원래의 정지화면과 압축한 후 정지화면 데이터량의 비. 압축 정도를 지시하는 것은 Q(양자화) 팩터라고 부르는 파라미터(변수)를 사용한다. Q 팩터는 화면을 양자화하는 경우 기본 양자화에 대해 몇 배로 양자화할 것인가를 지시하는 숫자.

알고리즘 : 어떤 목적의 결과를 얻기 위한 산술적 수순.

액세스 포인트 : 사업자가 제공하는 네트워크와 유저의 접속점.

어드레스 : LAN에서는 사용 프로토콜에 따라 접속 단말기에 어드레스를 배당한다. IP 프로토콜에서는 32비트의 IP 어드레스를 사용하지만 비트 할당에 다라 A,B,C급 등의 체계가 있다.

에이스 텔메일 인터내셔널 : 국제 전자메일 서비스를 제공하는 일본의 제2종 전기통신사업자. 세계 2개국, 32사업자와 X.400이라는 프로토콜로 접속되어 있다. 출자는 미국 스프린트 인터내셔널과 인텍이 각각 35%씩, 스미모토상사그룹이 20%, 동경은행과 스미모토은행이 각 5%이다.

연방통신위원회 : FCC;Federal Communication Commission. 미국의 정보통신 분야를 규제, 감찰하는 행정기관. 대통령부에 속한다. 1934년에 규정된 미국 통신법(1934년 통신법)에 근거해 설립했다. CATV, 무선, 위성, TV, 유선을 사용한 주제 통신(주내에서 통신관장)과 국제통신을 규제하는 권한을 갖는다. 주내의 통신서비스에 대해서는 각 주의 공익사업위원회(PSC : Public Service Commission)가 규제하고 있다.

오브젝트 지향 : 소프트웨어 개발 수법. 오브젝트라는 모듈 단위로 소프트웨어를 개발한다. 오브젝트는 데이터로 데이터를 처리하기 위한 프로그램으로 구성된다. 오브젝트 지향의 개발수법을 사용하면 소프트웨어 보수성을 높여주고 소프트웨어 재이용을 촉진한다.

오토 디스커버리 : 네트워크에 접속된 단말기를 찾아내는 기능. ICMP를 사용하는 방법과 ARP 캐시(UNIX 머신이 TCP/IP 이용시에 작성한 IP 어드레스와 MAC 어드레스의 대응표)를 참조하는 방법이 흔하다. IP 어드레스를 가진 제품에 한정하는 경우가 대부분이지만, 허브와 제휴한 SNMP 매니저에서는 비 IP 단말기를 찾아내는 제품이 있다. 오토 마프와 조합돼 있는 제품도 있다.

운용관리 : 유저 ID나 어드레스의 설정과 관리, 네트워크 시스템의 버전 업을 행한다. 네트워크 자원을 이용하는 엔드 유저의 신속 정확한 네트워크 운용을 실현한다.

원단 에코 : 단말기에 보내질 때 신호가 교환기에서 간선측으로 흘러서 그것이 통신시에 회선루트를 일주해 단말기 측에 돌아오는 현상.

위성 2종 : 위성 1종 사업자로부터 트랜스폰더를 빌려 그것을 분할하거나 부가가치를 창출해 재판매하는 사업자.

위성간 링크 : 연합한 위성간에서 전파신호를 차례차례로 패스해 가는 것으로, 지구상이면 어디든 목적지까지 통화를 실현할 이리듐의 독자 계획. 신호를 중도에서 지상으로 내리지 않기 때문에 전송지연을 막는 효과가 있다.

윈도우 사이즈 : ACK를 받지 않고 연속해 보내지는 데이터 패킷의 수. 상대편 응답을 기다리지 않고 송신할 수 있는 데이터의 양. 응답이 오지 않은 상태에서 윈도우 사이즈를 초과해 데이터를 송신할 수는 없다. 회선품질이 좋은 경우 여러 데이터 패킷을 묶어 하나의 ACK를 보내면 효율이 올라간다. 이와 같은 방식은 패킷통신 국제표준 X.25를 시작으로 많은 통신방식에서 채용하고 있다.

유저 인터페이스 : 인간의 의도를 컴퓨터에 실행시키기 위한 하드웨어와 소프트웨어를 가르킨다. 키보드나 마우스, 디스플레이 등.

이더넷 버전 II : DEC, 인텔, 제록스가 공동개발한 100Mbps 허브형 LAN. IEEE에서 표준화한10BASE와 거의 동일한데 MAC 프레임 구조의 일부가 다르다.

이더넷 스위치 : 이더넷용 스위치. 여러 포트를 장치해 각각의  포트마다 10Mbps를 이용한다. 포트에 접속한 각 단말기가 통신을 해도 각각의 트래픽에 영향을 주지 않는다. 기존의 이더넷은 하나의 전송로(10Mbps)를 복수의 단말기가 공유해 단말기 수와 액세스 수가 증가하면 전송효율이 떨어진다.

이더넷 : 전송속도 10Mbps인 LAN 표준 규격의 일종. 여러 단말기가 동일 전송로를 공유한다. 각 단말기가 전송로의 신호 유무를 조사해 다른 단말기가 신호를 송출하고 있지 않은가를 확인해 데이터를 송출하는 전송로 액세스 방식(CSMA/CD)을 사용한다. 여러 밴더가 같은 사양의 하드웨어, 소프트웨어를 판매한다.

이더넷 프레임 : 이더넷에서 MAC 층 레벨의 데이터 프레임. 송신원의 MAC 어드레스, 송신선의 MAC어드레스, 상위 프로토콜의 데이터 등으로 구성한다.

이더타입 : 이더넷의 상위 프로토콜 식별자. 이더넷 프로토콜의 타입  필드에 들어있다. ARP, IP, X.25 등을 식별하며, DEC,  3Com, AT&T, IBM, 노벨 등의 메이커(독자 프로토콜) 식별에도 이용되고 있다.

이리듐 : Iridium. 1990년 6월에 미국의 모토로라사가 구상한 66개의 저궤도 주회위성을 사용해서 지구상을 완전히 커버하는 이동통신서비스. 1996년 10월부터 780km의 높이에 위성을 쏘아올려 98년 제2/4분기에 서비스를 개시한다. 6개의 극궤도에 11개의 위성을 배치한다. 휴대전화와 위성이 직접 통신해 위성간을 차례차례로 중계하는 것으로써 전세계 어디에서 어디까지라도 통신이 가능하다. 기존의 지상계 전화망(PSTN)과도 게이트웨이로 상호접속한다. 단말기는 지상 셀룰러와 겸용한다.

이리듐사 : 이리듐 프로젝트를 수행하기 위해 설립한 회사. 1991년 6월에 시스템 구축과 운영을 위해 설립됐다. 초기비용 33억 7000만 달러의 출자자를 전세계적으로 모집해왔다.

인말샛 : 국제 해사위성 기구. 정지위성에 의한 선박용 해상이동통신서비스를 제공하기 위해 1979년에 발족한 정부간 국제기관. 출자자는 미국의 콤샛(COMSAT), 영국의 BT, 일본의 KDD 등이다. 약 2만대의 선박용 단말기뿐만 아니라 항공과 육상에서도 약 7000대의 단말기가 사용하고 있다.

인터네트워킹 : 라우터를 사용한 여러 네트워트를 상호접속하는 것. 네트워크끼리는 서로 대등한 관계이고, 메인프레임 호스트 중심의 종래 수직형 네트워크와는 근본적으로 다르다.

인터넷 : Internet. 세계 최대의 컴퓨터 통신망. 원래는 미국 국방부가 정보 공유를 위해 구축한 알파넷(Arpanet)에서 파생된 네트워크. 대학이나 기업의 연구소 등이 연구용도로 이용하다가 유저가 증가함에 따라 상용서비스를 개시했다. 유저수가 2000만여명, 접속 호스트가 200만대 이상에 이른다. TCP/IP 프로토콜은 인터넷의 프로토콜로 개발됐다. 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터는 TCP/IP 프로토콜을 사용하기 때문에 서로 다른 컴퓨터 기종이라도 정보를 주고 받을 수 있다. 국내에서는 1994년 6월말부터 일반인을 대상으로 한국통신이 한국인터넷(KORNET)이란 이름으로 서비스하고 있으며, 데이콤, 나우콤 등도 인터넷서비스를 제공할 예정이다.

인터프리터 방식 : C 언어 등의 고급언어로 작성한 프로그램 실행방법의 하나. 유저가 기술한 프로램을 직접 해석 실행한다. 프로그램을 기계어로 번역한 컴파일 방식과는 다르다. 프로그램의 이식성을 높일 수 있다. 다만 프로그램의 실행속도가 지연되는 것이 흠이다.

인텍 : 일본 굴지의 VAN 회사. 미국 스프린트의 패킷 교환기를 도입해 일본 내에서 패킷교환서비스를 제공. 기기도 직접 판매한다. 인텍이 개발한 축적형 팩시밀리 통 신시스템을 스프린트가 도입해서 SprintFax를 제공한다.

장해관리 : 네트워크 내의 장해발생을 감시, 장해 발생시에 그것을 절단하거나 장해장소를 특정한다.

전이중 이더넷 : 송신과 수신이 동시에 가능한 이더넷. 송수신 대역으로써 각각 10Mbps가 용이하다. 쌍방향으로 동시 통신할 수 있어 최대 20Mbps 광역폭을 얻게 된다.

전자메일 : 네트워크를 이용해 PC 등의 단말기끼리 문자나 음성정보를 메일 형태로 주고 받는 시스템.

정보가전 : PC 등의 개인용 컴퓨터와 TV나 AV(음성. 화상) 기기 등 가전기기의 중간에 위치하는 제품군의 총칭. 멀티미디어 플레이어나 전자노트북, 전자수첩, 휴대형 정보단말기 등도 포함하는 광범한 의미로 사용한다.

정보 고속도로 : Information Super Highway. 미국의 앨고어 부통령이 주창한 국가 기간전산망 건설계획을 통칭하는 말. 미국의 계획은 연방 주도하에 산학연이 공동으로 국가 정보 인프라(하부구조)를 정비 구축함으로써 정보의 생성, 저장, 보급 기반을 마련하는 것이다. 국내에서도 초고속 정보통신망 구축을 추진중이다.

제3차 컴퓨터 제정 : 미국의 연방통신위원회(FCC)가 통신서비스와 정보처리서비스를 정의해 규제의 범위를 명확히 하기 위해 실시한 제정. 제1차는 1971년, 제2차는 1980년, 제3차는 1986년에 실시했다. 제2차 제정에서는 통신서비스를 주고 받는 방법 간에 정보 내용이 변하지 않는 음성/데이터통신 등의 기본서비스(basic service)와 프로토콜 변환과 음성축적 서비스 등의 고도서비스(enhanced service)로 분류했다. 기본서비스는 규제 대상이며, 고도서비스는 규제대상이 아니다. 통신사업자가 고도서비스를 제공한 경우에는 분리 자회사를 통해 제공하는 고도의 비효율성과, 84년 AT&T사 분리에 따라 경쟁환경이 크게 변해, 시정을 요구하는 목소리가 많아졌다. 이같은 불만에 따라 제3차 제정에서는 기본/고도서비스의 분리와 규제/비규제의 방식이 유지됐으나, 고도서비스는 분리자회사가 한다는 조건은 철폐됐다. 통신사업자에 대응해서 ONA(오픈 네트워크 아키텍처) 제공, 기본/고도서비스 부문의 회계분리, 네트워크 정보의 개시, 고객정보의 비밀보호와 개시 등의 새로운 의무를 부여했다. 제3차 제정도 1990년 6월에 샌프란시스코 연방공소재판소가 무효라는 판결을 내리면서, FCC가 재검토를 하고 있다.

제너럴 매직 : General Magic. 멀티미디어 휴대형 정보단말기용 OS와 오브젝트지향 언어를 개발하는 미국의 회사. 애플컴퓨터를 비롯해 AT&T, 소니, 마쓰시다산업, 필립스 등이 출자하고 있다.

지연 : 신호가 상대편 단말기에 도착할 때까지 긴 시간을 요구하는 현상. 해저 케이블이나 통신위성 등을 경유하는 경우에 문제가 된다.

차세대 네트워크연구회 : 일본의 미쯔비시상사, 미쯔이물산, 동경전력, 동급전철의 4개 사가 설립하고약 20개의 CATV회사가 참여한 단체.

출력레벨 : 모뎀이 송출하는 신호의 크기.

칼레이더 : Kaleida Labs. 미국 애플컴퓨터와 IBM이 출자해 정보가전용 OS를 개발하는 회사.

캅셀화 : 한 네트워크에서 결정된 형식의 메시지를 다른 형식의 메시지를 사용하는 네트워크에 중계할 때, 전자의 메시지를 그대로 중계 네트워크에서 결정한 형식의 메시지에 포함해 보내는 방식.

캐스캐이드 접속 : 허브의 다단접속. 한 대의 허브 포트에 또 한 대의 별도 허브를 접속하는 것. IEEE 802.3 규정에서는 1세그먼트 내 허브의 다단접속은 2대의 단말기 사이에서 4단계까지로 제한하고 있다.

캡틴 : CAPTAIN. 일본 NTT가 1984년 11월에 시작한 공중 비디오텍스 서비스. 통신 프로토콜은 NTT가 독자 개발한 캡틴 프로토콜을 사용하고 있다. 표시 가능한 화상의 상세한 정도 차이를 랭크 1-5(랭크가 높을수록 고정밀, 고세밀)까지로 나타내고 있다.

컨넥션리스형 : 컨넥션리스형은 컨넥션을 개설하지 않고 하는 통신. 컨넥션을 개설할 때 자원을 예약할 수 있기 때문에 컨넥션형은 신뢰성 높은 통신이 가능하다.

컨넥션형 : 통신을 시작하기 전에 착신 단말기와의 사이에서 컨넥션이라 부르는 논리적인 회선을 설정하는 통신방식.

컨텐션 : LAN 등에서 여러 단말기가 자유롭게 송신할 때 속도가 빠른 1대 단말기만이 송신권을 갖는 방식.

컨피규레이션 파일 : 설정 파일의 일종. PC의 CONFIG.SYS와 윈도우즈용의 WINDOWS.INI 등이 그예다.

컨피규레이션 파일 : 설정파일의 하나. 예를 들면 C컴의 CONFIG.SYS나 윈도우즈용의 WINDOWS.INI등이다. OS와 소프트웨어는 시스템 재 작동시에 이 설정을 참조한다.

코라프스트 백본 : 고성능 라우터의 교환능력을 활용한 고속 백본 구축방법. 라우터와 허브가 내장하는 고속의 내부허브(백플레인)를 지선 LAN의 백본으로 사용하는 LAN 구축방법. 백본이 상자(라우터나 허브) 내부에 존재하기 때문에 'backbone in a box'라 부르기도 한다. 각 세그먼트를 수용한 허브를 라우터에 끌어들여 라우터 내부버스를 교환처리하기 위한 백본으로 이용한다. 대규모 LAN에 채용할 경우 허브와 라우터를 접속하는 전송로의 고속화와 라우터 자신의 처리성능 고속화가 필요하다. 고속 내부버스를 갖춘 센터허브에, 플로어 LAN을 수용한 플로어 허브를 접속하는 스타형이다. 센터허브의 후보로서는 스위칭허브, 라우터, ATM 스위치가 있다.

콜리전 도메인 : LAN의 미디어 액세스 제어(MAC)가 미치는 범위. 일반적으로 이더넷에서 콜리전(레임 충돌)이 생기는 범위를 의미한다. LAN 단말기는 똑같은 전송대역(이더넷은 10Mbps)을 여러 단말기로 공동이용할 수 있어 대역 사용권을 서로 쟁탈하는 매커니즘(MAC)을 갖고 있다. 이 동작의 과정에서 콜리전이 발생할 가능성이 있다. 콜리전이 발생하면 프레임을 송출한 단말기는 특수 비트열을 일정시간 송출한 후에, 재차 같은 프레임을 송출한다. 콜리전이 많이 발생하면 전송대역을 사용하지 않는 시간대가 길어져 전체 전송대역이 작아지게 된다. 콜리전 도메인을 분할하는 장치로는 브리지, 이더넷 스위치, 라우터 등이 있다. 아직 전이중 이더넷에서는 실제 콜리전은 발생하지 않는다. ATM LAN에서는 콜리전이라는 현상이 없다.

크로스버 스위치 : 상대방 번호에 의해 격자모양의 다단회로에서 접속경로를 접속하는 교환기. 전화의 자동교환기에서 사용하는 것을 보면 알 수 있다.

클라이언트/서버형 : 클라이언트와 서버가 제휴해 애플리케이션을 실행하는 방식. 클라이언트가 서버에 처리, 검색 등을 의뢰하고 서버상에서의 처리 결과만을 클라이언트에 보낸다.

클라이언트 : 분산처리시스템에서 네트워크상의 다른 머신으로부터 서비스를 받을 수 있는 컴퓨터.

클라이언트 쉘 : PC가 Netware의 클라이언트로 작동하기 위해 필요한 소프트웨어. 보통 파일명 NETX.COM으로 클라이언트에 놓아둔다. NETX를 작동하면 네트워크에 있는 서버를 찾아서 접속해야한 하는 서버를 결정한다. 로그인 처리도 클라이언트 쉘이 아니면 작동할 수 없다. 서버에 접속한 다음은 클라이언트에서 발생하는 처리 중에, 서버와의 데이터 송수신이 필요한 것만을 취해 네트워크로 흘려보낸다. 예로는 네트워크 드라이브의 파일 액세스나 네트워크 프린터로 인쇄 등이다.

클립보드 : 윈도우즈에서 복수 애플리케이션 간에 데이터를 교환하기 위한 일시적인 데이터 보관영역. 어떤 애플리케이션에서 '컷' 또는 '복사'를 실행하면 그 데이터가 클립보드에 복사된다. 계속해서 다른 애플리케이션으로 '페이스트'를 실행하면 그 어플리케이션에 클립보드의 데이터가 복사된다.

터미널 어댑터 : 기존의 컴퓨터 등을 ISDN 회선에 접속하는 기기. 물리층 레벨에서 변환을 수행한다. 패킷망정보를 일정장의 패킷으로 분해해서 전송하는 축적교환 서비스.

턴키시스템 : 열쇠를 돌리기만 하면 즉시 작동하는 시스템. 애플리케이션이 이미 들어 있어 애플리케이션 개발 시간을 절약할 수 있다.

텔레비전 회의 : 원격지 상호 간에 화상과 음성을 전송해 텔레비전 화면에 비치는 참가자의 얼굴을 보면서 하는 회의.

텔레터미널 : 일본 시티미디어(JCM)가 제공하는 무선데이터 통신서비스. 패킷 단위의 종량제 과금방식이 특징이다. 짧은 메시지 교환이나 대화형 애플리케이션용이다.

텔터미널 : 일본 시티미디어가 제공하는 반이중의 패킷교환서비스. 유선의 패킷교환과 달리 1회선으로 여러 상대방과 통신하는 논리다중은 불가능하다.

토큰 링 LAN : IBM이 제안하고 IEEE 802.5 표준으로 규격화된 링크형 LAN. 액세스 방식에 토큰 패싱을 채용했다. IBM 등이 전송속도 4Mbps와 16Mbps 제품을 출하하고 있다.

토큰 패싱 : 토큰이라는 특수한 데이터를 전송로 상에 순회시켜 그것을 얻은 단말기가 데이터의 송신권을 갖는다. 데이터 송신이 끝나면 토큰을 해방한다. 전송로가 링크형인 경우를 토큰 링, 버스형인 경우를 토큰 버스라고 부른다.

토폴로지 : 네트워크의 논리적인 형상. 스타형, 버스형, 링형이 있다.

통계적 다중 : 통계다중을 사용한 통신노드에서는 100% 이상의 다중효과가 얻어진다. 결국 중계회선이나 통신노드에 접속된 단말기 속도의 합계보다 작게 된다. 중계회선을 완전히 점유하는 데이터가 통계적으로는 자주 발생하지 않는다는 점에 따른 것이다.

트래픽 : 특정 전송로 상을 일정시간 내에 흐르는 정보의 양.

트위스트 페어 : 동선에 절연체로 피복한 것을 2선 1조로 만들어서 그것을 2조 혹은 4조로 묶어 1개의 케이블로 취급하는 케이블. STP(shield twisted pair)와 UTP 2종류가 있다.

파일 공유형 : 서버의 하드 디스크를 가상 드라이브로 이용하는 방식. 서버 상에서 공유하고 있는 파일에 액세스해 직접 검색하고 갱신한다.

파일 매니저 : 윈도우즈 3.1에 표준 첨가되는 애플리케이션의 하나. 파일의 복사나 이동, 소거, 디렉토리 작성과 소거 등이 마우스를 이용해 조작 가능하다.

패리티 비트 : 데이터 전송시에 데이터가 올바로 전송되었는가를 체크하고 에러수정을 하기 위해 사용하는 비트. 1문자는 7비트 혹은 8비트 구성으로 각 비트는 통상 0과 1의 2진수로 표현된다. 송신측에서는 이 1문자를 표현하는 비트열에 새로운 비트(이것이 패리티 비트)를 부가, 전체의 비트열 속에서 1의 개수가 항상 홀수(혹은 짝수)가 되도록 처리한다. 수신측에서는 송신된 결과가 짝수(혹은 홀수)로 변환된다면 전송된 이 문자는 에러라고 판단한다. 이 방법을 패리티 체크 라고 부른다. PC통신에서는 에러검출은 하지만 에러수정은 처리가 복잡하지 않다.

퍼스널 커뮤니케이터 : 미국 AT&T와 GO가 제창한 통신기능 탑재형 휴대 정보단말기의 명칭. 스케줄이나 주소록, 메모 등과 같은 개인정보를 관리하기 위한 PIM(Personal Information Management) 기능과 전자메일이나 팩시밀리, 휴대전화 등의 통신기능을 조합시킨 단말기로 펜입력 방식을 채용한다.

펄스성 노이즈 : 교환기 내부의 접촉불량 등에 의해 발생하는 순간적인 잡음.

페이저 : 무선을 사용해서 호출음이나 데이터를 보내 개인을 호출하거나 정보를 보내는 기기. 삐삐라 한다.

펜티엄 : Pentium. 미국 인텔사가 개발한 PC와 서버용의 차세대 CPU. 86 아키텍처의 최상위급이다.

포워딩 : 수취한 패킷의 수신인을 보고, 지정된 포트에서 송출하는 것. 속도는 1초당 패킷 수(pps)로 표시하는 경우가 많다.

폭주 : 네트워크에 대량의 데이터가 유입해 혼잡해진 상태. 네트워크 기기나 회선 용량이 한계에 이른 경우에 발생한다.

폭주제어 : 폭주상태를 완화하기 위한 제어.

폴링 : 마스터(주)가 되는 단말기와 슬레이브(종)가 되는 단말기 사이에서 마스터가 슬레이브의 송신을 제어하는 통신방식. 마스터가 슬레이브에 대해 송신요구 유무를 순차 물어봐서 요구가 있는 슬레이브에 송신을 허락한다.

폴링시 라우팅 : 네트워크 관리자나 운용자의 정해진 기준이나 방침에 따라 통신 루트를 결정하는 방법.

풀서비스 네트위원회 : 일본 케이블텔레비전협의회의 프로젝트로 발족된 위원회. CATV회사, 상사 등약 90개사가 참가. 1994년 6월부터 2년여에 걸쳐 전화, PC통신, 비디오 온 디멘드 등을 연구한다.

풀 컬러 : PC 등의 디스플레이 상에서 풀 컬러 화상을 충실히 재현하기 위해서는 약 1677만색의 표현능력이 필요하다. PC는 R(적색), G(녹색), B(청색)의 3원색을 조합시켜 다양한 색을 재현한다. 이 RGB를 어떤 비트로 표현하는가에 따라 전체의 표현능력이 변한다. 풀 컬러는 8비트가 필요하다. R, G, B가 각각 28=256단계, 전체로는 2563=1677만 7216단계(색)가 된다.

품질보증 : QOS(quality of service)라고도 부른다. 멀티미디어 통신에서는 음성, 동화상, 데이터 등 미디어마다 통신에 대한 요구품질(비트 에러율, 전송지연 시간 등)이 틀려지지만 각각을 보증하는 것이 중요하다.

프레임 릴레이 : 고속 데이터 전송용 프로토콜. OSI 7층 모델의 데이터 링크 7층에 해당하며, 전송 오류시 처리지연을 작게 하기 위해 재전송 제어를 할애해 데이터 다중화를 실현한 전송방식이다. 전용선의 고속성과 패킷망의 동시 다지점 접속기능을 겸비했다.

프레임 : 프레임 릴레이에서의 데이터 처리단위. 유저 정보를 저장하는 정보부, 각종 제어정보를 저장하는 헤더부, 프레임 전체의 에러를 찾아내기 위한 정보를 저장하는 트레일러부로 구성한다.

프로젝트21 : 국제 해사위성 기구인 인말샛이 구상하는 새로운 서비스. 핸드밸드형 휴대전화용 서비스를 겨냥한다. 위성은 저궤도(LEO)뿐만 아니라 중속궤도(MEO), 정지궤도(GEO)를 검토하고 있다.

프로토콜 : 데이터 통신을 정확히 실행하기 위한 약속.

프로토콜 스택 : 통신 프로토콜의 계층 구성에서 기존의 것으로는 TCP/IP 프로토콜 스택, OSI 프로토콜 스택 등이 있다.

프리엠프티브 : OS가 애플리케이션에 대해 프로세서를 할당해 제어를 관리하는 방식. 논프리엠프티브는 애플리케이션이 할당되어 제어를 OS에 넘기지 않는 한 다른 애플리케이션이 프로세서를 이용할 수 없다.

프린트 서버 모드, 리모트 프린터 모드 : Netware의 공유 프린터는 프린트 큐관리기능, 프린트 서버능, 리모트 프린터기능 등 3종류 기능을 조합시켜 실행한다.  프린트 큐관리는 클라이언트로부터 인쇄의뢰를 서버에 접수한다. 프린트 서버는 파일 서버의 큐에 모인 인쇄 데이터를 끄집어낸다. 리모트 프린터는 실제로 프린터를 접속한다. 이중 프린트 서버기능과 리모트 프린터기능을 겸비한 경우가 프린터 서버 모드, 리모트 프린터기능만을 가진 경우가 리모트 프린터 모드이다.

필터링 : 데이터가 다른 도큐먼트에 전송되는 것을 막는 기능. 라우터는 브로드캐스트 데이터를 필터링할 수 있다. 또한 프로토콜별, 네트워크층의 어드레스별로 필터링 대상을 설정하는 것도 가능하다.

하이비전 : 일본 NHK가 제안한 고화질 TV 방식. 주사선이 1125본으로 현행 NTSC방식의 약 2배이다. 화질의 종횡비는 9대 16이다.

하이퍼 텍스트 : 문자, 이미지, 음성, 화면 등의 데이터를 서로 관련시켜 구성한 전자문서.

핸디 터미널 : 휴대형 단말기. 한 손에 쥘 수 있는 크기로 소형의 액정화면과 턴키가 부착된 간단한 구조가 대부분이다.

허밍 코드 : 어떤 처리에 따라 데이터에서 생성하는 에러 검출과 정정용 부호.

허브 : LAN에서 여러 전송 케이블을 한 곳에 모아서 접속하기 위한 집선장치. 최근에는 스위치 기능이나 라우터 기능을 탑재하고 있다. 주요 메이커로는 시스코 시스템즈, 케이블트론 시스템즈, 칩컴, DEC, 시놉틱스 커뮤니케이션즈 등이 있다.

헤더 : 셀, 프레임, 패킷 등의 앞에 저장돼 있는 제어정보. ATM 셀은 5바이트의 헤더 필드와 48바이트 데이터 필드로 구성한다. 셀 헤더 중에는 GFC(프로제어용), VPI(바이찰 버스의 식별자), VCI(바이찰 정보의 실별자), PT(셀정보 실별자), CLP(셀폐기 프라이어러티), HEC(헤더 에러를 검출하기 위한 비트) 등이 저장돼 있다. PT는 폭주를 알릴 때 사용한다.

헤테로지니어스 : Heterogeneous. 네트워크에서 메인프레임이나 PC 등 규격이나 처리능력이 이기종 컴퓨터 간을 하나의 네트워크로 묶는 것을 의미. 단어 뜻은 이기종의 혹은 이질의 의미로, Homegeneous(동질의)의 반대어이다.

화상 처리보드 : 풀 컬러 정지화상과 동화상을 취급하려면 일반적으로 프레임 메모리 보드나 비디오 보드라는 화상처리용 보드를 PC에 탑재해야 한다.

화이트 노이즈 : 간선계 케이블의 열잡음(회로를 흐르는 자유전자의 운동)으로 인해 발생한다. 통신거리가 길수록 증가한다.

100BASE-T : IEEE802.3u 위원회가 표준화를 추진하고 있는 100Mbps 이더넷. 허브를 중심으로 한 스타형이다. IEEE802.3 구조의 MAC 사양(CSMA/CD)과 프레임 사양을 그대로 사용하는 것이 특징. 사용 케이블 종류와 전기신호의 부호화방식에 따라 세가지 방식(TX, T4, FX)이 제안되고 있다. TX는 카테고리 5의 UTP가 STP로, 2조의 페어선을 사용한다. T4는 카테고리 3/4/5의 UTP로 4조의 페어선을 사용한다. FX는 광파이버용이다.

100BASE-X : FastEthernet이라 불리는 100Mbps의 이더넷. 기존의 이더넷과 같이 CSMA/CD(충돌검지)방식을 채용하고 있다.

100Mbps 이더넷 : IEEE 802.3 위원회에서 검토하고 있는 100Mbps의 전송속도를 가진 LAN 방식의 총칭. 1992년 11월에 AT&T와 HP가 100BASE-VG를 제안한 것이 계기가 되어 검토하기 시작했다.

100VG-AnyLAN : IEEE 802.12 위원회가 표준화 작업을 추진하고 있는 고속 LAN 기술. FastEthernet와 같이 UTP를 이용한 100Mbps의 속도를 실현하는 허브형 LAN이다. 송신권 확보에 우선 제어기구를 갖추고 있는 것이 특징. 데이터 전송시에는 기존의 이더넷(혹은 토큰링)과 똑같은 구조의 데이터 패킷을 사용한다.  미국 HP, IBM, UB 등이 추진하고 있다.

10BASE-T : IEEE 802.3에 준거한 이더넷(전송속도가 10Mbps)에서 사용하는 트위스트 페어. 허브에서 스타형으로 접속된다. 액세스 방식은 CSMA/CD을 채용. RJ-45의 모듈 잭을 허브에 삽입하면 손쉽게 PC 등을 LAN에 수용할 수 있다. 똑같은 특성을 지닌 LAN 표준으로 10BASE-5, 10BASE-2가 있으나 이들은 사용하는 케이블이 서로 다르다.

10T 바이트 : T(테라)는 G(기가)의 1000배를 의미한다. 따라서 10T 바이트는 1만 G 바이트이다.

29.9kbps : 샤논의 법칙에서 계산된다. 계산식은 통신속도=대역xlog2(1+S/N).

-30dBm : 단말국에서의 모뎀신호 레벨과 비교해서 약간 높은 레벨.

AAL : ATM adaptation layer의 약자. ATM 층의 상위층. 상위 유저 데이터를 셀에 분해하거나 조립하는 기능. 셀을 분해/조립하는 SAR 부층과, AAL 층의 상위층 프로토콜을 SAR 부층에 매핑하기 위한 CS 부층에서 구성된다. CS 부층은 공통부분(CPCS)과 상위 프로토콜마다 상이한 부분(SSCS)으로 구분된다. AAL 프로토콜은 5종류(타입1~5)이지만 데이터통신용으로는 최근에 등장한 타입 5가 주를 이룬다. 상위 프로토콜이 프레임 릴레이인 경우에는 위로부터 FR-SSCS, AAL5-CPCS, AAL5-SAR로 구성된다.

ABR : Available Bit Rate의 약자. ATM 포럼이 ATM-LAN용으로 작성한 대역할당 방법. QOS 클라스는 0. 전송대역이 비는 경우에 의해 동적으로 대역을 할당한다. BestEffort 서비스라고도 부른다.

A-b-S : Analysis by Synthesis의 약자. 합성에 의한 분석.

ACK : Acknowledge의 약자. 상대로부터 데이터를 수신할 때 정상적으로 데이터를 수신한 것을 상대에게 전하는 제어정보. 잘못돼 있으면 NACK을 보내 재송신을 요구한다.

ADPCM : Adaptive Differential Pulse Code Modulation의 약자. 적응 미분 펄스 부호변조. 음성부호화 방식의 하나로 TDM에 탑재된 CODEC(음성부호화장치)에서 일반적으로 사용되는 방식이다.

ADSL : Asymmetrical Digital Subscriber Line의 약자. 미국 벨코어가 제안한 전송방식. 전화의 음성보다 높은 주파수를 이용해 동화상을 디지털 전송하는 기술로 MPEGI를 채용하는 것이 일반적이다.

Alpha : 미국 DEC사가 개발한 신세대 CPU. 제품은 동사의 AlphaAXP시리즈.

Altair : 모토로라의 이더넷 호환 무선 LAN 시스템. 19GHz대를 사용하고, 전송속도는 15Mbps가 베이스.

anonymous FTP : 아노니머스 FTP(*쪽)을 찾아볼 것.

ANSI : American National Standards Institute의 약자. 미국표준규격협회.

APPN : Advanced Peer-to-Peer Networking의 약자. SNA의 새로운 네트워크 구성방법. 기존 호스트 중심의 네트워크가 아니라 수평형 네트워크를 실현한다.

Archie : 여러 아노니머스 FTP 서버의 파일 리스트 중에서 필요한 파일을 찾는 기능.

ARDIS : 미국 IBM과 모토로라의 합병회사로 1990년 4월, 미국 내에서 무선 패킷통신 서비스를 제일 먼저 시작했다.

ARP : Address Resolution Protocol의 약자. 통신하고 싶은 단말기의 어드레스를 모를 때 사용하는 어드레스 취득용 프로토콜. 일반적으로는 IP 어드레스로부터 MAC 어드레스를 알아낼 때의 프로토콜(RFC 826)을 나타낸다. ATM과 관련해서는 네트워크 어드레스(예를 들어 IP 어드레스)로부터 ATM 어드레스를 알아내기 위한 ATMARP와 그 반대로 ATM 어드레스로부터 네트워크 어드레스를 알아내는 InATMARP가 RFC 1577로 공개돼 있다.

ATM : Asynchronous Transfer Mode의 약자. 비동기 전송모드. B-ISDN의 핵심이 되는 전송/교환기술로 음성, 데이터, 동화상을 총체적으로 취급하는 통신방식이다. 원래 정보를 ATM 셀이라는 53바이트의 고정장 데이터를 단위로 10(처음의 5바이트는 헤더)으로 나눠서 전송, 교환한다. 경로정보를  해더에 넣어두기 때문에 ATM 교환기 등 하드웨어로서 셀을 고속으로 중단하거나 교환시킬 수 있다. 현재 패킷교환 기술과 회선교환 기술의 장점만을 취해 전화, 저속 데이터 통신, 고속 파일 전송, 동화상 전송에 하나의 교환방식으로 제공한다. 보내는 정보는 짧은 고정장 블록에 분할된다. 그 앞쪽에는 보낼 곳을 표시하는 헤더를 붙인 '셀' 단위로 순차적으로 송신한다. ATM 교환기는 헤더의 내용을 참조해 고속으로 셀을 분배해 수신처로 보낸다.

ATM-LAN : ATM(비동기전송모드) 셀의 전송과 교환기술을 사용한 LAN 제품. 미국의 네트워크기기 업체가 제품화에 앞장섰다.

ATM-NIC : ATM 대응의 LAN 카드(Network Interface Card). 다양한 밴더가 워크스테이션용 카드의 제품화를 추진하고 있다.

ATM 포럼 : ATM 기술을 채용한 제품의 조기 실용화를 목적으로 결성한 민간단체. 1991년 10월 미국 어댑티브(현재 NET), 시스코 시스템즈, 노던 텔레컴, 스프린트가 설립했다. 94년 3월 현재 450개 이상의 기업과 단체가 참가하고 있다. 특히 LAN 벤더가 LAN 분야에 실용화를 서두르고 있다.

At Work : OA 기기를 PC 네트워크 환경에서 사용하도록 한 미국 마이크로소프트의 소프트웨어 체계. PC OS인 윈도우즈와 같은 조작성과 네트워크 기능을 제공하는 'At Work OS'가 베이스. 동 OS에는 전화기용 'At Work Phone', 제휴 정보단말기용인 'Handheld' 외에 프린터용, FAX용, 복사기용이 있다.

backpressure : 링 레벨의 프로제어. 수신 버퍼가 꽉 차있으면 송신측에 송신을 일시 정지시키는 기능.

BBNS : BroadBand Network Services의 약자. 애플리케이션이 ATM을 잘 사용하기 위한 프로토콜/서비스 체계. ATM 표준을 지원하고, IBM이 각종 서비스기능을 부가하고 있다. 대역폭 관리에 의한 통신비용 삭감 효과와 멀티캐스트 기능, QOS(Quality Of Service) 보증 등을 제공한다.

B-ISDN : Broadband aspects of ISDN의 약자. ISDN이 제공하는 고속/광대역 서비스. N-ISDN(협대역 ISDN)과 같이 통일 인터페이스로 여러가지 기능을 제공한다. 핵심기술은 ATM과 SDH이다.

Btrieve : 검색항목을 지정해 데이터(레코드) 집합에서 해당 데이터를 직접 호출하는 액세스 방법인 ISAM에 준거한 레코드 관리시스템.

CAD : Computer Aided Design의 약자. 그래픽 디스플레이를 사용해서 설계자가 컴퓨터의 지원을 받으면서 설계와 제도를 하는 시스템.

CAE : Computer Aided Engineering의 약자. 제품 개발시에 행하는 수치해석이나 시뮬레이션을 컴퓨터로 실행하는 것.

CAFIS : Credit And Finance Information System의 약자. 일본 NTT가 1983년에 개발한 공동이용형의 크레디트 온라인 시스템. 카드를 이용한 물건구매시의 사고방지와 신속한 처리를 한다. 크레디트카드 회사와 가맹점을 온라인 접속해 통신 프로토콜의 변화, 데이터 교환을 실시한다. 현재는 NTT로부터 분리된 NTT 데이터통신이 운영한다.

CAM : Computer Aided Manufacturing의 약자. 공장에서 제조기기나 조립기기, 검사기기 등의 NC(수치제 어) 프로그래밍을 컴퓨터로 지원하는 시스템.

CAP : Competitive Access Provider의 약자. 경쟁적 액세스 사업자(*쪽)를 찾아볼 것.

CAT : Credit Authorization Terminal의 약자. 크레디트 카드 인증 단말기. 크레디트 카드의 여신한도, 사용기간 등을 체크하는 단말기.

CATV : Community Antenna TV 또는 CAble TV의 약자. TV 전파를 한 지점에서 수신한 다음 증폭해 동축케이블(75□)을 통해 가입자에게 유료로 전송한다. 난시청 지역에 공동 안테나를 사용했으나 사용 범위가 넓어졌다. 최근에는 컴퓨터 기술과 결합한 쌍방향 대화형 CATV로 발전하고 있다. 대화형 CATV는 홈쇼핑, 홈뱅킹, 원격검침, 홈시큐리티 등에 이용할 수 있다.

CCITT : 국제전신전화자문위원회. 무선통신을 제외하고 전기통신의 기술, 운용, 요금 문제를 연구하고 의견, 권고하는 국제기관. 1993년 3월 조직개편에 의해 현재 ITU-T(전기통신표준화센터)라 부른다.

CDPD : Cellular Digital Packet Data의 약자. IBM의 CelluPLANII(셀플랜II)라는 방식을 사용한 무선 패킷통신 서비스.

CD-ROM : Compact Disc Read Only Memory의 약자. 컴팩 디스크(CD)를 컴퓨터의 읽어내기 메모리로 사용하는 방식. 한 쪽면에 600M 바이트 가량의 정보를 기록할 수 있다.

ceNet : 상용 인터넷에 대한 기술 개발과 환경 정비를 목적으로 한 컨소시엄. 미국 아메리카은행 등의 은행과 DEC, HP 등의 컴퓨터 메이커가 참가한다. 전자경제기술이나 시큐리티기능을 강화한 모자이크(Mosaic) 등을 개발 중. 이외에도 인터넷관련 출판사 Mechlermedia가 주도하는 Meckler Web이 있다.

Chameleon NFS : 미국 네트매니지사의 PC용 TCP/IP 소프트웨어.

CIR : Committed Information Rate의 약자. 프레임 릴레이 망에서 사용하는 속도 표현의 하나. 망이 폭주상태가 아닐 때에 기대할 수 있는 실효속도의 최저치. 논리링크마다 설정한다. 망이 폭주상태로 들어간 경우에는 이 속도로 통신한다 해도 프레임이 폐기될 가능성이 있다.

CLLM : 프레임 릴레이망이 폭주상태에 있음을 알려주는 프레임. FECN/BECN에 의한 방법과는 달리, 송신자의 유무에 관계없이 단말기 측에 폭주상태를 통지할 수 있다.

CMIP : Common Management Information Protocol의 약자. OSI 7층 모델 중 애플리케이션층에 위치한 네트워크 관리용 프로토콜.

CMOP : CMIP over TCP/IP의 약자

CommerceNet : ceNet과 동일

CSMA/CD : Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection의 약자. 이더넷을 사용하는 전송로 제어방식(MAC 프로토콜)이다. 단어 뜻은 반송파 감지 다중 액세스/충돌검출. 전송로는 논리적으로 버스형. 데이터를 송신하고자 하는 단말기가 전송로를 감시해서 신호의 유무를 조사, 신호가 송출되고 있지 않은 것을 확인하고 데이터를 송출한다. 데이터 충돌을 검출하면 임의로 설정된 시간이 경과한 후에 재전송한다.

CSMS/CA : Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance의 약자. WaveLAN을 시작으로 전파를 사용하는 무선 LAN 시스템에서 많이 채용하는 액세스 방식. 송신하기 전에 전파 캐리어가 있는지(다른 단말기가 송신하고 있는지)를 판별해 비어 있으면 송신한다. 데이터 충돌을 검출하는 CSMA/CD보다도 간단한 방식이다.

dbMAGIC : Brieve를 이용해 데이터베이스에 액세스하기 위한 애플리케이션 개발 솔루션. DB2

DDE : Dynamic Data eXchange의 약자. 윈도우즈 상의 복수 애플리케이션간에 데이터를 주고받는 기능.

DDI계 셀룰러 전화회사 : 일본 제2전전(DDI)이 설립한 휴대/자동차 전화회사의 그룹. 관서셀룰러, 중셀룰러, 4국셀룰러, 9주셀룰러, 북륙셀룰러, 동북셀룰러, 북해도셀룰러, 충전셀룰러의 8개사이다.

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol의 약자. 클라이언트 작동시에 IP 어드레스 등을  자동적으로 할당하기  위한  프로토콜.  BOOTP라는 프로토콜의 확장판. RFC(Request For Comments) 1541에 기술되어 있다. IP 어드레스 외에 디폴트 게이트웨이나 네임 서버 등의 어드레스도 통지할 수 있다.

DLCI : Data Link Connection Identifier의 약자. 프레임 릴레이에서 사용하는 상대편 식별자. 프레임 릴레이용 프레임의 해더(어드레스 필드)에 들어 있다. 이것을 사용해 1개의 물리회선 중에 복수의 논리회선을 설치할 수 있다.

DMI : PC나 프린터 등을 관리하기 위한 표준 인터페이스. DMTF가 사양을 작성했다. 관리대상은 PC 본체, LAN 보드, 프린터, 모뎀, 주변기기, 소프트웨어 등이다.

DMTF : Desktop Management Task Force의 약자. 데스크 톱 관리용 API의 표준화를 추진하고 있는 단체. 1992년에 IBM, 인텔, 썬 마이크로소프트, 시놉틱스 커뮤니케이션즈, 디지털 이큅먼트, 노벨, 휴렛팩커드, 마이크로소프트 등 8개 사가 설립했다. 1994년 4월에는 표준 API로 DMI(Desktop Management Interface) 버전 1.0의 사양을 통합 정리했다. 현재 약 300사가 참가하고 있다.

DOS 호환박스 : 윈도우즈 상에서 도스 애플리케이션을 작동하기 위한 구조. 윈도우즈 상에서 독립된 8086 머신이 움직이는 것처럼 보인다. 윈도우즈를 기동하기 전에 도스의 상태가 호환박스에 복사되고 그 위에 도스 애플리케이션을 읽어 들인다. 그 때 윈도우즈의 상주부가 그 사이에 들어간다. 메모리 용량이 허용하는 한 여러 도스 애플리케이션을 가동할 수 있다.

DS-3 : 미국의 고속 디지털 회선의 하나인 T3 회선(45Mbps)의 하이어라키.

DSP : Digital Signal Processer의 약자. 디지털 신호 프로세서

DXI : Data eXchange Interface의 약자. ATM 포럼이 정한 비 ATM 단말기용 인터페이스의 사양. ATM용 DSU간의 인터페이스이다. 물리 인터페이스와 프레임 사양이 정해져 있다. 물리 인터페이스로서는 V35, X21, HSSI를 이용할 수 있다.

EIA/TIA : 미국의  전자공업회와  통신공업회.  1985년에  EIA는  CCIA(The  Computer Communications Industory Association)의 의뢰로 구내배선 규격 개발을 개시했다. 1988년에 EIA의 통신부분이 TIA로 분리, TIA가 EIA의 지원을 받으면서 규격의 작성활동을 계속하고 있다. 그 때문에 EIA/TIA라고 표기한다

EISA : Extended Industry Standard Architecture의 약자. PC의 버스 규격. 마이크로 채널에 대항해서 컴팩, AST 리서치, HP, 인텔 등 IBM PC/AT 호환기 메이커가 1988년에 발표한 32비트 버스 규격. PC/AT 버스와 호환성이 있다.

EMBARC : Electronic Mail Broadcast to A Roaming Computer의 약자. 페이저 서비스를 사용해서 PC 등에 정보를 제공하는 서비스. 페이저를 PC 등의 단말기에 접속함으로써 단말기에서 정보의 검색, 가공이 가능하다. 미국 모토로라가 RS-232C 등의 인터페이스를 사용, 무선 모뎀을 개발, 시판하고 있다.

Encina : OSF가 개발한 DCE 대응의 온라인 트랜젝션 처리 모니터.

Expert Pad : Newton MessagePad의 샤프 제품. 기능은 공통이지만 모양은 다르다. 정식명칭은 Pi-7000.

FastEthernet : IEEE 802.3u 위원회가 표준화 작업을 진행하고 있는 고속 LAN 기술. 100BASE-T로불리기도 한다. UTP를 사용해 100M비트/초를 실현한다. 허브를 중심으로한 스타형이다. IEEE 802.3 사양의 MAC 사양을 그대로 사용한 것이 특징이다. 전송로로 사용되는 대선 수와 전기신호 부호화 방식이 서로 다른 2개의 방식(4T+와 100 BASE-X)이 제안되고 있다. 이미 표준화된 제품은 출시되고 있다. 미국 시놉틱스 커뮤니케이션즈, 3Com, 그랜드 정션 등이 추진하고 있다.

FCC : Federal Communications Commission. 연방통신위원회. 미국의 정보통신분야를 규제, 감독하는 행정기관. 대통령부에 속해 있다. 1934년에 재정된 통신법에 기초해서 설립됐다. CATV, 무선, 위성, 텔레비전, 유선을 사용한 주를 걸친 주제통신과 국제통신을 규제하는 권한을 가진다. 주내의 서비스에 대해서는 각 주의 공익사업위원회(PSC:Public Service Commission)가 규제한다.

FECN/BECN : 프레임 릴레이에서 프레임 헤더부분의 1필드. 프레임이 폭주상태가 된 망을 통과하려면 이 필드에 있는 비트를 0에서 1로 변환해 송신한다. 송신 측에서 수신 측을 향해 알려주는 것이 FECN 비트. 역으로 FECN 비트가 있던 프레임을 수취한 수신 단말기가 송신 단말기를 향해 보내는 것이 BECN.

Finger : 지금 사용중인지, 언제 사용했는지 등 유저의 활동상황을 아는 커맨드.

FPLMTS : Future Public Land Mobile Telecommunications Systems의 약자. ITU-RS(국제전기통신연합 무선통신부문, 구 CCIR)가 표준화 작업을 진행한 차세대 이동통신시스템.

FRAD : 프레임 조립/분해장치. 패킷교환용 단말기 등 기존의 통신환경용에서 만들어진 단말기를 프레임 릴레이 교환기/망에 접속할 때 사용하는 장치.

FTP : File Transfer Protocol의 약자. 파일 전송용 프로토콜로 TCP/IP의 상위 프로토콜의 하나. 동일한 파일 전송용 프로토콜로 TFTP(Trival File Transfer Protocol)이 있다. TFTP는 FTP와 같은 프로, 제어 등은 되지 않는다.

G(giga) : M(mega)의 1000배. G의 1000배는 T(tera).

Gopher : 분산환경에서 어떤 호스트에 필요한 정보가 들어 있는지를 알려주는 클라이언트/서버형의 네비게이션 시스템. 메뉴를 따라서 목적지까지 찾아가는 트리구조로 돼 있다. 1991년 미국 미네소타대학에서 개발했다.

GSM 방식 : Global System for Mobile communications의 약자. 구주지역에서 표준화된 디지털 휴대전화의 통신방식.

GUI : Graphical User Interface의 약자. 머신 조작을 코멘드가 아닌 아이콘이라 부르는 그림문자로 조작 가능한 유저 인터페이스.

H.261 : 64k~2Mbps(px64k에서 p가 1,2,3....30)의 전송속도에 대해 화면을 압축부호화하는 알고리즘. ISDN의 B채널 1개로 이용하는 텔레비전화에서부터 INS 넷 1500을 사용한 TV회의까지 대응한다.

HDTV : High Definition Television의 약자. 고품질 TV라고 하며, 해상도를 높혀 화질의 향상을 꾀한 TV. NHK의 하이비전 (주파선 1125개, 화면의 종횡비가 9대 16, 아날로그 처리)이 HDTV의 한 방식. 최근 미국에서는 High Resolution Digital Television이 HDTV이고, 디지털이 아니면 HDTV가 아니라고 주장하기 시작했다.

HIPPI : High Performance Parallel Interface의 약자. 광채널 인터페이스의 규격. 전송속도 800Mbps로 고속 슈퍼컴퓨터나 미니 슈퍼컴퓨터, 그래픽 워크스테이션 등에 채용하고 있다.

HTML : Hypertext Markup Language의 약자. SGML에 문서간 링크를 기술할 수 있도록 한 것.

I'인터페이스 : ISDN과 유저 단말기 사이의 국제표준인 I 인터페이스에 PHP 공중서비스용 위치등록 정보 등을 부가한 것.

IBM의 릴레이셔널 데이터베이스 관리시스템.

ICMP : Internet Control Message Protocol의 약자. TCP/IP환경에서 접속확인 등의 용도에 사용되는 프로토콜.

IC 메모리 카드 : 정식 명칭은 PC 카드. 일본전자공업진흥협회(JEIDA)와 미국의 PCMCIA(PersonalComputer Memory Card International Association)이 공동으로 표준화했다.

IEEE 802 위원회 : IEEE의 LAN에 관한 표준규격의 권고 등을 행하는 위원회. 하부조직인 IEEE 802.3작업반은 이더넷 LAN의 규격을, IEEE 802.5 작업반은 토큰링 LAN의 규격을 담당하고 있다. 802.9 작업반은 IVD LAN을 대상으로 하고 있다.

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers의 약자. 미국전기전자기술자협회. 세계 최대의 일렉트로닉스관련 학회.

INS 넷 : 일본 NTT가 1988년 4월부터 개시한 ISDN 서비스의 명칭. 기본 인터페이스(2B+D)인 INS넷 64와 1차군 인터페이스(23B+D)인 INS넷 1500이 있다. 양쪽 모두 회선교환 모드(INS-C)와 패킷교환 모드(INS-P)가 있다. INS-C는 통신시간에 준해 요금을 부과한다. INS-P는 통신한 패킷 수에 대해 요금이 부과되는 구조이다.

Internet Chameleon : PC용 TCP/IP 소프트웨어. Chameleon NFS와는 LAN에 접속할 수 없다는 점서 다르다.

INTEROP : 미국 Interop사가 주최하는 인터넷 기술에 관한 세계 최대 전시회. 1994년부터는 연 5회 분산해 개최한다.

IPCP : IP Control Protocol의 약자. PPP의 기능 가운데 통신에 앞서 IP 어드레스를 자동적으로 할당하는 기능을 담당한다.

IPX : 미국 노벨사의 네트워크 OS인 NetWare의 통신 프로토콜. 노벨의 독자 프로토콜이다.

IP 어드레스 : TCP/IP로 접속선을 특정하기 위한 논리 어드레스. 데이터에 부여된 IP 헤더 중 32비트의 길이를 갖는다. 유저 독자가 설정하는 것도 가능하지만 미국 SRI(SRI International)에서 관리하는 글로벌 어드레스를 취득할 수도 있다. 글로벌 어드레스는 접속 가능한 호스트 수에 따라 A, B, C 등급이 있다. 또한 어드레스를 관리하기 쉽도록 SRI에서 부여된 네트워크 어드레스부외에 서브넷 어드레스와 호스트 어드레스로 나누어 설정하는 것이 일반적이다.

IP 접속 : Internet Protocol에 의해 접속, 인터넷의 모든 기능을 이용할 수 있는 접속형태. 전용선에 의한 접속이 주류이다.

ISA : Industry Standard Architecture의 약자. IBM PC/AT 호환기 메이커가 만든 버스 규격.

ISDN : Integrated Services Digital Network의 약자 .종합 디지털 통신망. 전화와 전신, 텔렉스, 팩시밀리, 비디오텍스 등 성격이 다른 서비스를 통합해 음성, 데이터, 화상을 전송하기 위한 국제 표준 규격의 통신망이다. 국내에서도 지난해 말부터 11개 도시 70개 전화국 관내에서 희망자에 한해 상용 서비스되고 있다. 그러나 현재 ISDN 속도는 64Kbps에 불과해, 광 케이블을 기반으로 한 155Mbps 이상 속도의 B-ISDN(Broadband ISDN) 기술이 더 큰 관심을 끌고 있다.

ISO : International Organization for Standardization의 약자. 국제표준화기구. 각 분야마다 전문위원회(TC;Technical Committee)를 설치해 현재 170이상의 TC가 있다. TC97(제 97위원회)이 정보통신을 포함한 컴퓨터와 정보처리의 표준화를 담당하고 있다.

IVD LAN : Integrated Voice and Data LAN의  약자. 음성/데이터 통합 LAN. 디지털 PBX (구내교환기)와 종래의 LAN을 공존시켰다.

JCSAT-3 : 일본이 1995년 8월에 쏘아올릴 예정인 위성.적도 상공 동경 128도에서 쏘아올릴 예정(1,2호기는 150,154도)이다. ku밴드 28개, C밴드 12개의 트래폰을 탑재, 일본은 중국, 러시아로부터 인도, 오스트레일리아, 하와이 등 아시아 13개국을 중심으로 지구의 거의 1/3을 커버하게 된다. 대역폭은 54M, 36M, 27MHz를 탑재한다.

JPEG : Joint Photographic Coding Experts Group의 약자. 원래는 컬러 정지화상의 압축 부호화 방식의 표준화를 추진하는 ISO(국제표준화기구), IEC(국제전기표준협회), CCITT(국제전신전화자문위원회)의 합동 조직 명칭. 그것이 컬러 정지화용 압축 부호화 방식을 가리키는 경우가 많다.

JUNET협회 : UUCP 접속을 기본으로 하는 일본의 실험연구 네트워크. 후에 JUNET에서 몇 개의 네트워크가 독립했을 때, 그것들의 어느쪽에도  속하지 않는 조직을 접속하기 위해 JUNET을 운영하는 JUNET협회가 필요했다. 그런데 협회는 오히려 94년 10월에 그 역할을 종료하고 해산했다.

LAN : Local Area Network의 약자. 한정된 지역 내의 PC, 프린터, 모뎀, 팩시밀리 등 OA 기기를 케이블로 연결해 하드웨어를 공유하고, 클라이언트 서버상에서 수행되는 모든 프로그램과 데이터를 공동으로 액세스할 수 있는 통신망. 사용자는 자신의 작업 데이터나 메시지를 접속한 다른 사용자와 송수신할 수 있다. LAN은 초기에 주로 PC가 주변장치를 공유하기 위해 설치됐으나, 요즘에는 클라이언트 서버 기술의 출현으로 다수 PC 간에 정보 공유하는 목적이 더 크다.

LAN 매니저 : 미국 마이크로소프트사의 PC-LAN용 네트워크 OS. LAN 매니저 2.1부터는, 서버 서비스의 하나로서 SNMP 에이전트를 탑재하고 있다.

LAN 보드 : LAN에 PC를 접속하기 위한 인터페이스용 하드웨어(소프트웨어도 포함). 보통 PC 확장 슬롯에 꽂아 사용한다.

LAN 인터페이스 드라이버 : LAN 어댑터와 프로토콜을 독립적인 개발을 가능하도록 결정하는 인터이스의 드라이버 소프트웨어. 동일한 인터페이스를 지원하는 LAN 어댑터와 프로토콜 드라이버이면 타 제품끼리 조합해서 이용할 수 있다.

LATA : Local Access and Transport Area의 약자. 미국에서 1984년 1월 AT&T 분할 당시, 분리된 22개 RBOC(벨계지역전화회사)의 서비스 제공지역을 정하는 것. LATA 내의 통신(시내, 시외 통화)은 지역계 전화회사의 독점서비스 구역으로, LATA간의 통신(LATA간 시외통화,주간통화)은 장거리계 전화회사의 경쟁서비스 구역으로 정했다. 미국 전역에 약 160개의 LATA가 있다.

LCR : Least Cost Routing의 약자. 최저 요금회선 자동선택 기능.

LD-CELP : Low Delay Code Excited Linear Prediction의 약자. 저지연 부호여동형 선형 예측

LLC : Logical Link Control의 약자. LAN 상에서 SNA 환경을 실현하는 경우 등에 이용하는 프로토콜.

MAC 어드레스 : LAN 단말기가 통신시에 이용하는 단말기 식별번호. 이더넷, 토큰 링, FDDI 등의LAN 프로토콜에 공통적인 어드레스. LAN 메이커가 LAN 제어 칩에 붙인 글로벌 어드레스(전세계에서 하나 밖에 없는 어드레스)가 일반적이지만 유저가 설정할 수 있는 로컬 어드레스를 채용하고 있는 LAN 보드도 있다.

Magic Cap : 미국 제너럴 머신사가 개발중인 휴대단말기용 오브젝트 지향 OS.

MAN : Metropolitan Area Network의 약자. 도시 레벨까지 확대시킨 일종의 LAN. mailslot데이터그람형(콘넥션리스형)의 통신기능을 제공하는 API. 데이터의 송달확인 기능은 없다.

MCA/JSMR : 일본에서 서로 다른 유저가 공동으로 중계국의 복수 채널을 이용하는 무선통신 시스템. MCA는 이동무선센터가, JSMR은 일본이동통신시스템협회(JAMTA)가 제공. 각각 국내 90개소 이상의 지역에서 국소적으로 이용 가능. 운송업 등의 업무이용이 중심.

MCA : Multichannel Access의 약자. 아날로그의 음성용 자영무선.

MFJ : Modification of Final Judgement. 수정동의심결. 미국에서 1984년 AT&T 분할을 결정한 연방재판소의 재정. 7개의 지역전화회사가  탄생했고, 이 즈음 독점방지의 관점에서 BOC는 장거리서비스, 기기제조, 정보서비스의 제공을 금지시켰다.

MIB : Management Information Base의 약자. 네트워크 관리에서 관리대상 장치의 관리정보를 형식적으로 표현한 것. 개개의 관리정보는 관리 오브젝트라고 부르며, 유닉크한 식별번호가 붙어 있다. 인터넷 관리나 OSI 관리 등 표준화된 MIB 등의 정의가 있다. 표준으로 MIB-I/II, 호스트 리소스 MIB가 있다. 이밖에 각 메이커의 고유 MIB를 확장 MIB로 규정할 수 있다. SNMP 에이전트가 지원하지 않은 MIB는 MIB컨파일에서 조립하는 것이 가능하다.

MIPS : Million Instructions Per Second의 약자. 컴퓨터의 성능을 표시하는 지표의 하나. 1초간당 명령 실행회수를 100만회 단위로 표시한 것이다.

MLT-3 : Crescendo Communications사가 제시한 다치(多値) 변조방식. 평형대 케이블에서는 감쇠량과 전파방해의 관점에서 볼 때 고주파 신호전송보다 저주파 신호전송이 우세하다. 100Mbps의 고속 데이터 통신속도를 유지하면서 주파수를 낮추는 방법으로서 MLT-3가 나왔다.

MNP : Microcom Networking Protocol의 약자. 모뎀 간의 고신뢰성 통신을 지원하기 위해 미국 마이크로콤이 고안한 규격. 클래스 1부터 클래스 10(8은 제외)까지 있다. 클래스 4는 에러 정정기능, 클래스 5는 데이터 압축기능, 클래스 10은 무선회선에 관한 고속/안정화이다.

Mosaic : 미국 일리노이대학의 NCSA(National Center for Supercomputing Applications)으로 개발되고 있는 분산데이터베이스의 클라이언트(단말측 기능). 서버측에서 사용하는 WWW, WAIS, Gopher 등의 클라이언트 기능에 더해 FTP기능도 가진다. GUI(그래피컬 유저 인터페이스)에 앞선다.

MPEG-2 : 컬러 동화상의 디지털 압축/신장방식의 하나. 통신, 축적, 방송 등 어떤 곳에도 사용할 수 있는 범용부호화 알고리즘. 3M~40Mbps 정도가 대상이며 1993년 말에 규격이 성립됐다.

MPEG : 컬러 동화상의 디지털 압축/신장방식의 하나. ISO(국제표준화기구)와 IEC(국제전기표준회의)의 합동조직인 Moving Picture Experts Group(정식명칭 ISO/IEC JTC1 SC29/WG11의 속칭)이 표준화를 추진하고 있으며, 머리글을 따서 방식의 이름을 MPEG이라 한다. MPEG1-4까지의 레벨로 나눠 작업이 진행되고 있다(3은 2에 흡수). MPEG1은 1.5Mbps까지를 대상으로 하고, MPEG2는 3M~40Mbps정도가 대상으로 93년 말에 규격이 완성됐다. MPEG4는 10kbps정도까지의 저속으로 이동통신 등이 대상으로 되어 있다.

MSO : Multiple System Operator의 약자. 전국에 복수의 CATV 회사를 소유하는 회사를 일컫는다. 일종의 프랜차이즈화로 경영권과 프로그램 편성권을 갖는다. 미국의 TCI, 타임워너 케이블 등이 대표적이다.

namedpipes : 두개의 애플리케이션(프로세스) 간에 통신하기 위한 기능. 프로세스사이의 통신 수단인 파이프에 이름을 붙여 이름으로 각각의 파이프를 구별하는 것이 가능하다. LAN Manager, Windows NT에서는 API의 하나로서 제공된다.

NBP : 미국 3M이 개발한 NetBIOS 프로토콜. 이더넷의 타이프 필드를 사용해 NetBIOS 코멘드/리스펀스를 표현한다.

NDIS : Network Driver Interface Specification의 약자. 미국의 마이크로소프트사와 3Com사가 중심이 돼 개발한 LAN보드와 데이터 링크층의 통신용 인터페이스. NDIS 대응의 LAN 보드를 사용하면 LAN의 전송매체에 의존하지 않고 다른 상위 프로토콜을 이용할 수 있다.

NetBIOS : 미국 IBM이 작성한 통신용 API. IBM의 PC-Networks, 마이크로소프트의 MS-Networks, LAN 매니저 등에서 채용.

NetWare : 미국 노벨사의 PC-LAN용 OS. NetWare v3.11로 동작하는 네트워크 관리 소프트웨어 NMS(NetWare Management System)'의 기능을 향상시켜 SNMP를 지원했다.

NII : The National Information Infrastructure의 약자. 미국의 정보 인프라를 구축하기 위한 기본 구상. 행동 어젠더는 정책의 원칙과 목표로 적정한 세제.규제정책에 의한 민간투자 촉진, 전 국민에 정보자원에의 억세스를 보증하는 '유니버설 서비스' 개념 보급, 기술혁신과 신규 애플리케이션의 촉진, 연속적이 아닌 대화형 또한 유저 중심의 NII 운용촉진, 정보 안정성과 네트워크 신뢰성 보증, 주파수관리 개선, 지적소유권 보호, 정부기관이나 다른 외국과의 조정, 정부정보에 액세스 확대와 정부조달의 개선 등 9항목이다. 클린턴/고어 정권이 내걸은 차세대 정보기반 정비 정책으로 멀티미디어통신을 새로운 유니버설 서비스로 자리매겨 정보를 가진 자와 못가진 자의 격차를 없애고 정보로 국민을 풍요롭게 할 것을 주창하고 있다. NTT 구상의 기반이 되는 네트워크가 정보 슈퍼하이웨이다.

NLPID : Network Level Protocol ID의 약자. ISO(국제표준화기구)와 ITU(국제전기통신연합)가 관리하는 네트워크층 레벨의 프로토콜 ID.

NM 포럼 : Network Management Forum. OSI(개방형시스템간 상호접속)의 네트워크 관리기능을 개발하기 위해 결성된 민간조직. 1988년 7월에 AT&T 등 구미의 통신사업자, 컴퓨터 메이커 8개사가 발족했다. 93년 1월 현재 총 117개사. OSI 네트워크 관리표준을 실장하기 위해 세밀한 사양을 작성한다.

NNI : Network-Node Interface의 약자. ATM 스위치 간, 그리고 ATM 스위치와 다른 ATM 망과의 인터페이스 사양.

NSFnet : 전미과학재단(NSF)이 출자한 연구·교육용 백본 네트워크. 네트워크 자체는 미국 ANS가 NSF로부터 위탁해 운용하고 있다. 백본의 지역폭은 45Mbps. 상용 인터넷 대두와 함께 NSF는 NSFnet에 출자를 중지하기로 했다. 1994년 5월 이후 네트워크를 여러 민간기업에 이관하고 있다.

NTSC : National Television System Committee의 약자. 흑백 TV의 호환성을 확보하고 컬러 TV용으로 전환할 때의 TV 동화상의 표준규격. PAL, SECAM 방식도 있다.

ODI : Open Data-link Interface의 약자. 미국의  노벨사가 개발한 LAN 보드와 데이터 링크층의 통신용 인터페이스. NDIS와 똑같은 모양의 인터페이스이다.

OSF/DCE : OSF가 개발하고 있는 분산 컴퓨팅 환경을 실현하기 위한 미들웨어군. OSFUNIX 통합화/오픈화를 위한 업계 단체. UNIX OS로서 OSF/1을 표준화했다. 여러 컴퓨터로 협력해 처리하는 분산 컴퓨팅 환경으로서 DCE라는 기술을 제공한다.

OSI : Open Systems Interconnection의 약자. 개방형 시스템간 상호접속. 서로 다른 컴퓨터간이나 네트워크간의 상호접속을 용이하게 하기 위해 ISO가 규정한 네트워크 프로토콜.

OS : Operating System의 약자. 컴퓨터의 하드웨어나 애플리케이션 프로그램 등을 관리하는 기본 소프트웨어.

OSPF : Open Shortest Path First의 약자. 회선 비용, 지연, 스루풋을 감안해 최선의 경로를 설정하는 라우팅 프로토콜. 인터넷에서 표준화돼 있으며, 중계 노드간 네트워크 구성정보를 교환할 때 사용한다. 각 중계노드는 그 정보에 기초로한 루트를 결정한다.

PCI 버스 : 미국 인텔이 주창한 PC와 워크스테이션용의 고속 내부 버스. 전송속도는 133Mbps이다.

PC-NFS : NFS(Network File System)는 미국 썬 마이크로시스템즈가 개발한 UNIX 머신의 분산파일 시스템. PC-NFS는 PC로부터 LAN을 경유해 UNIX 머신에 액세스하는 시스템.

PC 카드 : IC 메모리 카드(*쪽)을 찾아볼 것.

PC 카드형 포킷벨 : 일본의 JEIDA(일본전자공업진흥협회)와 미국의 PCMCIA(미 Personal Computer Memory Card International Association)가 규정한 IC카드 사양에 기초한 포킷벨/페이저. 무선으로 수신한 메시지 등을 축적, 휴대 정보단말기의 카드 슬롯에 삽입한 단계에서 단말기의 디스플레이에 내용을 표시한다. 미국에서는 모토로라가 애플의 휴대형 정보단말기 뉴튼(Newton)용 제품을 시판 중.

PDA : Personal Digital Assistants의 약자. 미국 애플컴퓨터가 주창한 개인 휴대통신 시스템 개념. 텍스트나 화상의 메모를 취하기도 하고 주소록이나 명함 등을 정리한다. 이 컨셉을 구체화한 휴대 단말기가 펜입력 조작방식의 뉴튼(Newton)이 발표됐다.

PDC 방식 : Personal Digital Cellular의 약자. 일본의 디지털 휴대전화에서 채용하고 있는 표준통신 방식. RCR(전파시스템개발센터)이 표준27B'로 규정했다.

PDU : Protocol Data Unit의 약자. 계층구성의 프로토콜에서 상위 프로토콜 계층으로부터 송신을 위해 주어지는 데이터의 단위.

Pentium : 펜티엄(*쪽) 찾아볼 것.

Personal Communicator : 퍼스널 커뮤니케이터(*쪽)을 찾아볼 것.

PersonaLink : 미국 AT&T EasyLink Services사가 1994년 여름에 개시한 새 서비스. 유선 또는 무선 네트워크를 사용해 뉴스 배선이나 온라인 쇼핑 등을 제공한다.

PHP : Personal Handy Phone의 약자. 퍼스널 핸디폰. 1대의 단말기로 가정, 사무실, 옥외에서 사용할 수 있도록 한 디지털 무선전화.

PHS : Personal Handyphone System의 약자. 디지털 방식의 간이형 휴대전화시스템. 가정용이나 사무실 용 무선전화의 수화기를 가지고 나와 옥외의 무선기지국(공중전화박스나 건물옥상 등에 설치)을 통해 통신한다. 보행속도로는 이동하면서도 통화를 계속할 수 있다.

PIM : Personal Information Management의 약자. 개인이 사용하는 스케줄 관리표, 주소록, 비망록 등의 기능을 가리킨다.

PMD : Physical Media Dependent sublayer의 약자. ATM의 물리 계층 중 전송매체와 비트 동기를 규정하는 서브 계층.

POI : Point Of Interface의 약자. 일본 NTT와 신규사업자 네트워크의 상호접속점. 사업자간의 책임분계점이 되고 있다. 1992년 4월 NTT의 사업부제(지역통신사업부와 장거리통신사업부의 분리) 도입에 따라 장거리계 NCC(신규 제1종 전기통신사업자)의 NTT 지역통신사업부로의 접속형태를, NTT 장거리사업부와 NTT지역통신사업부간의 접속형태와 똑같이 한다는 관점에서 접속점의 수는 원칙적으로 1구 1개로 되고 있다. 91년 8월 7일부로 우정성이 관련사업자에게 통지했다.

POP : Post Office Protocol의 약자. 클라이언트로부터 메일서버에 액세스해 메일을 주고 받기 위한 프로토콜.

Power PC : 미국 애플컴퓨터, IBM, 모토로라가 공동개발한 CPU. 애플이 이미 Power PC를 탑재한 제품을 발표했다.

PPP : Point to Point Protocol의 약자. 이기종 라우터 간을 전용선으로 접속하기 위한 프로토콜. 상위 프로토콜에 대해 절충하는 기능을 갖는다.

PVC : Permanent Virtual Connection의 약자. 고정 접속에 의한 정적인 컨넥션. X.25 패킷교환이나 프레임 릴레이 등에 있어 단말기 간의 접속방법의 하나. 교환기에 논리 채널 식별자(VPI 또는 VCI)와 상대방의 어드레스를 고정적으로 설정하는 것으로 실현한다. 설정작업은 ATM 스위치의 관리 콘솔로부터 실행. 패킷교환에서는 Permanent Virtual Circuit로 표현하고 있지만 ATM에서는 Connection으로 부른다. PVC에 대해 통신을 개시할 때 상대를 지정하는 방법을 VC(Virtual Call:상대 선택접속)라고 한다.

RAID : 여러 디스크 장치에 데이터를 분산 기록해 처리속도의 고속화, 신뢰성을 높이는 방법. 원래 디스크 어레이 장치에서 사용되었지만 최근에는 통상의 디스크 장치를 디스크 어레이 장치처럼 사용할 수 있는 소프트웨어 디스크 어레이도 등장하고 있다. 이 명칭은 1987년에 미국 버클리대학의 데이빗 A.패터슨 외 2명이 발표한 논문 A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks에서 처음 등장했다. 이 논문에서는 RAID를 5개의 레벨 (RAID1-RAID5)로 분류하고 있다. RAID1-5 이외에 RAID0(패리티 디스크가 없는 레벨 3의 디스크 구성)와 RAID6(레벨 5에 이중의 패리티 체크를 행하는 것)도 있다.

RBOC : 1984년 1월 미국 AT&T사 분할에 따라, 지역전화회사로서 RHC(Regional Holding Company) 7개 사와 그 산하의 BOC(Bell Operating Company) 22개 사가 지역분할된 형식으로 탄생했다. RBOC(Regional Bell Operating Company)는 이 지역 주주회사 RHC의 것으로 벨 애틀란틱, US 웨스트 등 7개 사가 있다.

RCR : 일본의 전파시스템개발센터. 민간의 무선통신기술 표준작성단체이다. 통신기기의 접속성 등을 확보하는 레벨까지 표준화한다.

RCR 표준 28 : 제2세대 코드리스 전화시스템으로 PHP 통신방식의 규정. 현재는 기본적인 통화기능만이 결정됐다.

RDBMS : 릴레이셔널 데이터베이스 관리 시스템. RDB(릴레이셔널 데이터베이스)는 데이터베이스 구조의 일종. 행과 열로 구성되는 2차원의 표로서 데이터를 표현한다. 검색이나 갱신을 실행하는 소프트웨어를 RDBMS라고 부른다.

RFC : Request For Comments의 약자. IAB(미국의 인터넷 운영단체)가 작성한 인터넷관련 사양 도큐먼트.

RFC : request for comments의 약자. IETF(internet engineering task force)가 표준으로 정한 프로토콜의 사양을 기술한 것. 프로토콜의 표준외에 표준안이나 인터넷에 관한 문헌도 있다. TCP/IP는 RFC에 기술되어 있는 프로토콜의 대표 예.

RIP : Routing Information Protocol의 약자. 라우터 간에 받은 경로정보를 포함한 제어 패킷.

RMON : Remote Network Monitering의 약자. 리모트 LAN을 모니터링하기 위한 MIB로 1992년 11월에 미국 IAB에서 표준화했다. RFC1271로 규정돼 있다. SNMP의 표준MIB가 모니터하는 패킷은 IP 패킷이지만, RMON에서는 이더넷 패킷(IP이외의 프로토콜 로도 가능)을 모니터한다. 통신 중인 단말기의 조합을 통신량별로 수집하는 기능 등이 있다.

RPC : Remote Procedure Call의 약자. 프로그램의 일부를 네트워크 상의 별도의 기기에 위탁하는 구조. 클라이언트 서버에서 사용되는 분산형 컴퓨터 시스템에서 각각의 호스트 프로세스들끼리 정보를 교환하기 위한 프로그래밍 수법. 클라이언트 상의 프로그램이 서버 상의 프로그램 처리능력을 이용할 때 사용한다.

S/N비 : 모뎀신호와 회선 노이즈의 레벨의 차. 주로 dB(데시빌)이라는 단위로 표현한다. 회선상태가 나쁠수록 작은 수치가 된다. 계산식은 S/N=(모뎀의 출력레벨-회선로스)-노이즈의 레벨.

SAP : Service Advertising Protocol의 약자. NetWare에서 서버가 네트워크 상에서 이동하고 있는 것을 클라이언트에게 알려주기 위해 브로드캐스트하는 제어 패킷.

SDH : Synchronous Digital Hierarchy의 약자. ITU-T(구 CCITT)의 G.707, 708, 709 권고로 규정된 디지털 동기 전송 방식. 156Mbps를 기본단위로 전송속도를 정하고 있다. SDH의 기본이 되는 다중단위는 STM(Syncronous  Transfer Mode)인데, 기본단위는 STM-1(155.52M비트/초)이다. 이밖에 STM-4(622.08Mbps), STM-16(2.488Gbps) 등이 규정돼 있다.

SGML : Standard Generalized Markup Language의 약자. 문서의 논리구조, 의미구조를 간단한 마크로 기술하는 언어. ISO에서 1986년 10월에 국제 규격화했다. 전자출판분야에서 주목되고 있다.

SINET : 일본의 학술정보센터가 문부성의 출자를 받아 운용하는 네트워크. 종래에는 대학만이 접속했지만 최근에는 연구를 목적으로 하는 기업유저가 접속할 수 있다.

SMDS : Switched Multimegabits Data Services의 약자. 고속 데이터전송용의 프로토콜. 미 : 국 벨어가 사을 작성했다. 실제 서비스에서는 45Mbps의 고속 전송을 실현하는 것이 있다.

SMTP : UNIX의 전자메일 프로토콜. 보통 UNIX 시스템에서는 한자코드는 8비트계열의 확장 UNIX 코드(EUC)지만, SMTP는 종래부터 7비트계열의 JIS-7이다. 이 때문에 PC 시스템과의 게이트웨이에서는 한자코드 변환이 문제가 된다.

SNA LU6.2 : SNA에서 애플리케이션 프로그램 간의 대등 통신기능을 제공하는 프로토콜.

SNAP : Subnetwork Access Protocol의 약자.

SNA : Systems Network Architecture의 약자. IBM이 개발한 통신시스템에 대한 독자적인 네트워크 아키텍처. 오픈 블루 프린트의 생략에 따라, SNA뿐만 아니라 TCP/IP나 OSI 등의 프로토콜 세트도 지원할 방침이다.

SNMP : Simple Network Management Protocol의 약자. TCP/IP의 상위 프로토콜의 하나. 본래 OSI 관리가 표준화될 때까지의 단기적인 프로토콜로 TCP/IP 관련 프로토콜 작성을 취합 정리하고 있는 미국 IAB(Internet Activities Board)가 책정했던 네트워크 관리 프로토콜. 관리장치에 매니저, 피관리장치에 에이전트를 탑재해 매니저로부터 에이전트에 문의하는 것에서 관리데이터를 수집한다.

SNMP 플로키시 에이전트 : SNMP 관리와 독자적 순서의 관리를 통합한 경우에 사용하는 게이트웨에서 독자적 순서의 관리툴에 플로키시 에이전트를 탑재한다. SNMP 매니저에서 플로키시 에이전트에 관리요구를 보내고, 플로키시 에이전트는 독자적 순서로 수집된 관리 데이터를 SNMP 매니저에 응답으로 보낸다.

SONET : Synchronous Optical Network의 약자. 동기식 광파이버 망. 미국 RBOC의 공동 연구기관인 벨코어가 제안해 현재 북미 표준이 된 디지털 전송 조직(Hierarchy). 52Mbps를 기본단위로 n배(n=3,12,...)마다 속도를 규정한다. ITU-T에서 규정한 국제 표준 인터페이스와도 일치한다.

SPX : Sequenced Packet eXchange의 약자. NetWare 환경 하에서 동작하는 각종 애플리케이션을 위한 컨넥션형 통신 프로토콜.

SQL : 릴레이셔널 데이터베이스용의 데이터 조작언어. ANSI(미국규격협회), ISO(국제표준화기구)에서 표준화하고 있다. 표 형식의 데이터베이스를 대상으로 조건을 충족시키는 행이나 열의 항목을 검색할 수 있다. 삽입이나 삭제, 갱신도 가능하다.

SVC : Switched Virtual Connection의 약자. 유저의 통신요구에 따라 시그널링 순서를 이용해 동적으로 설정된 컨넥션. 통신을 개시하기 전에 ATM 단말기가 접속하는 곳의 ATM 어드레스를 ATM 스위치에 전달하는 것으로 상대방을 선택할 수 있다. ATM 어드레스를 ATM 스위치에 전달하는 순서를 신호수순이라 부른다.

S 버스 : 썬 마이크로시스템즈 워크스테이션의 확장 슬롯용 버스.

TAXI : Transparent Asynchronous Transmitter/Receiver Interface의 약자. 100Mbps의 인터페이스.

TCI : 1993년 말 현재 1070만 세대의 가입자를 가진 미국 최대의 CATV 회사. 정식 명칭은 텔케커뮤니케이션즈(Tele-Communications Inc).

TCP/IP  : Transmission Control Protocol/Internet Protocol의 약자. TCP가 OSI 7층 모델의 트랜스포트층, IP가 네트워크층의 프로토콜에 각각 상당하고, UNIX에서 표준 채용하고 있다. 컴퓨터 네트워크에서 이용하는 통신 프로토콜의 사실상 표준이다. 일반적으로 TCP/IP는 TCP와 IP에 더해서 FTP(파일전송)이나 SMTP(전자메일), Telnet(가상단말) 등 상위 프로토콜까지 포함하던 명칭. IETF(Internet Engineering Task Force) 단체에서 표준화를 진행하고, 표준화는 RFC(Request For Comments) 토큐멘트로 정리돼 인터넷에서 공개한다. 원래 미국 국방성이 출자해 APRANET라는 컴퓨터 네트워크용으로 개발한 통신 프로토콜이었다. 최근에는 메인프레임이나 PC용 TCP/IP 소프트웨어도 제공된다.

TDD : Time Division Duplex의 약자. 시분할 쌍방향 전송방식.

TDMA : Time Division Multiple Access의 약자. 시분할 다중 액세스방식.

Telescript : 미국 제너럴 머신이 개발중인 오브젝트 지향의 통신 애플리케이션 기술용 인터프리터언어. 상대의 단말기나 메일박스에 전자메일 처리방법을 지정한 프로그램을 전자메일과 세트로해 네트워크에 송출한다. 네트워크나 단말기에 프로그램을 생성과 실행하는 기능을 넣으면 지적 메일시스템을 실현할 수 있다.

Telnet : TCP/IP의 상위 프로토콜의 하나. 자신의 워크스테이션이 멀리 있는 워크스테이션처럼 되기도 하고, 멀리 있는 워크스테이션을 직접 조작하는 것 같이 사용할 수 있는 가상 단말기능.

TFDDI : 트위스트 페어(UTP, STP)를 사용한 FD야.

TTC : 일본의 전신전화기술위원회 명칭. 주로 ITU-T(국제전기통신연합 전기통신표준화부문)의 권고나 ISO(국제표준화기구)의 표준을 기준으로 했다. 전기통신에 관한 국내 표준을 작성하는 민간단체.

UDP : User Datagram Protocol의 약자. TCP/IP 프로토콜군의 하나. TCP와 같은프랜스포트층의 프로토콜. 하위층은 IP를 이용한다. TCP는 커넥션형의 프로토콜로서, 순서제어와 플로어제어를 실행하지만, UDP는 비커넥션형으로 순서제어나 플로어제어를 실행하지 않는다. 품질은 보증되지 않으나 고속으로 통신할 수 있다.

UNI : User-Network Interface의 약자. 유저 단말기와 망 사이의 인터페이스 사양.

UUCP : UNIX-to-UNIX copy의 약자. UNIX 머신 간에서 실행하는 파일 복사용 프로토콜. TCP/IP는 이용하지 않는다.

UUCP 접속 : UNIX 머신 간의 통신방식(UUCP)에 의한 접속으로 전자메일과 뉴스 검색이 가능. 머신 간의 파일복사나 리모트 커맨드를 실행할 수 있다. LAN 간 접속과 같은 네트워크끼리의 접속과는 다르다. 가입전화망 등의 공중망에 의한 접속이 많다.

V.fast : 최대 28.8kbps의 전송속도를 얻을 수 있는 고속모뎀 기술 규격의 하나. 회선상태에 따라 신호를 송출하는 기술과 오류정정을 보다 정확히 하기 위한 기술을 병용한다. 1994년 여름에 ITU-T가 V.34로 권고했다.

VAN : Value Added Network의 약자. 부가가치 통신망. 정보를 가진 사업자가 이 정보를 데이터베이스화해 컴퓨터에 저장하고, 공중통신망을 통해 일반인에게 유료로 제공하는 통신망. 700번 서비스의 증권시세 정보, 법률·의학상담, PC 통신의 전자우편과 홈쇼핑, 전자신문 서비스 등이 VAN에 해당한다.

VCC/VPC : Virtual Channel Connection/Virtual Path Connection의 약자. ATM 통신을 위한 엔드·엔드 컨넥션.

VGA : 미국 IBM이 PC에 채용한 그래픽스 표시의 규격. 표시 모드는 전부 17종류. 이중에서 640*480 화소 표시로 26만 2144색의 컬러 파렛트로부터 최대 16색을 동시에 표시한다. 고해상도 디스플레이에 대응하는 SVGA도 있다. 이는 1024*768 화소로 최대 256색의 동시 표시가 가능하다.

VI&P : 일본 NTT가 1990년 3월에 발표한 21세기를 겨냥한 통신서비스의 개념. Visual, Intelligent, Personal 의 3가지가 기본 개념이다.

VOD : Video On Demand의 약자. 비디오 온 디맨드(*쪽)을 찾아볼 것.

VPI/VCI : Virtual Path Identifier/Virtual Connection Identifier의 약자. ATM-LAN에서 어드레스 대신에 이용하는 통신로(논리체널)의 식별자.

VPN : Virtual Private Network의 약자. 가상사설망서비스. 통신사업자의 공중 네트워크를 유저가 자신의 전용선처럼 사용할 수 있는 서비스. 가입전화를 사내의 내선전화처럼 이용할 수 있다.

VSAT : Very Small Aperture Terminal의 약자. 초소형 위성통신 지구국. 작은 직경의 파라볼라 안테나를 사용하는 지구국의 총칭. 일반적으로는 쌍방향 통신기능을 갖는 것을 가르키는 경우가 많으나 수신 전용을 포함하기도 한다.

VTAM : Virtual Telecommunications Access Method의 약자. SNA에 기초해서 IBM 메인프레임 호스트에서 가동하는 통신 기본 소프트웨어.

WAIS : Wide Area Information Servers의 약자. 분산환경에서 클라이언트/서버형 정보검색시스템. 특정 어귀를 지정하면 그 어귀가 포함돼 있는 파일을 검색한다. 클라이언트로부터 서버에 대응해서, ANSI(미국규격협회) Z39.50 프로토콜(정보검색을 위한 표준)로 검색한다. 1980년대 후반부터 다우 존스, 싱킹 머신, 애플컴퓨터, KPMG 피트마윅이 공동개발했다. 프리웨어로 입수할 수 있다.

WAN : Wide Area LAN의 약자. LAN에 대한 광대역 통신망. 지리적으로 확장된 광범위한 영역을 포괄하는 통신망이다. 즉 LAN의 범위가 1개의 빌딩이라면 WAN은 1개 지역이기 때문에 호스트 컴퓨터도 처리 속도가 빠르고 용량이 커야 한다. 주로 본사와 지역 내의 영업망을 전화회사가 제공한 전용선을 통해 흩어진 각 지점을 연결하는 형태로 쓰인다.

Watchdog : NetWare에서 서버에 로그인 중인 클라이언트를 관리하기 위한 제어 패킷.

WaveLAN : 무선 LAN 시스템. Netware, LAN 매니저 등 각종 네트워크 OS에 대응한다. WaveLAN 보드를 PC에 삽입하고 드라이버 소프트웨어를 설치하면 유선  LAN과 같이 사용할 수 있다. 2.4GHz대를 이용하고 전송속도는 2Mbps이다.

Whis : 아는 사람의 메일 어드레스와 네트워크에 연결돼 있는 조직명 등을 알기 위한 커맨드. 일종의 디렉토리 서비스.

WIDE : 케이오대학이 중심이 되어 운용하고 있는 일본의 연구용 인터넷. 대학 외에 기업연구소 등이 공동연구를 목적으로 접속하고 있다.

Win16 : 윈도우즈 3.1이 제공하는 OS 환경. 16비트 마이크로 프로세서가 전제.

Win32 : 32비트 마이크로 프로세서의 능력을 활용할 수 있는 NT의 독자 OS 환경.

WWW : World-Wide Web의 약자. W3으로도 표기. 스위스 CERN 연구소에서 개발됐다. Mosaic라 부르는 GUI 툴에 삽입돼 있다. 고퍼(Gopher)가 링크를 뻗치고 있는 파일의 내용에서는 알 수 없는데 반해, WWW는 정보 중에 오히려 링크를 끌어넣는 것이 가능하다. 도큐먼트에서 관련기사를 참조하는 용도에 좋다. HTML(하이퍼텍스트 기록언어), HTTP(서버/클라이언트간의 통신 프로토콜), URL(HTTP를 이용해서 인 터넷 상의 자원에 액세스하기 위한 이름붙이기 작업) 등의 기능을 갖는다.

X.400 : OSI(개방형 시스템간 상호접속)의 전자메일 프로토콜의 총칭. 정확히는 X.400 시리즈이다. ITU-T(국제전기통신연합 전기통신표준화부회, 구 CCITT)가 전자메일에 대해 권고한 바 있는 일련의 시리즈. MHS(Message Handling System)라고도  부른다. X.400 시리즈에서는 1984년 권고와 88년 권고가 있으며, 상호접속시에는 주의가 요구된다. X.400에 따른 전자메일에서는 텍스트 정보뿐만 아니라 바이너리 데이터나 화상, 팩시밀리 등의 이미지 데이터를 총괄하는 멀티미디어 정보를 취급한다.

X단말기 : UNIX 머신 상의 멀티윈도우 시스템인 X Window를 이용하기 위한 전용단말기.

영문 약어 풀이

AAL : ATM adaptation layer

ABR : available bit rate

ADPCM : adaptive differential pulse code modulation

ADSP : apple talk data stream protocol

AFP : apple talk filing protocol

ANSI : american national standard institute

API : application programming interface

APPN : advanced peer to peer networking

ARP : address resolution protocol

ATM : Asynchronous Transfer Mode

ATP : apple talk transaction protocol

AURP : apple talk update routing protocol

BECN : backward explicit congestion notification

BGP : border gateway protocol

B-ISDN : broadband integrated services digital network

BOC : bell operating company

BOOTP : bootstrap protocol

BRSA : boundary routing system architecture

CAP : compatitive access providers

CCIR : comite consultatif international des radiocommunications

CCITT : comite consultatif international telegraphique et telephonique

CDDI : copper distributed data interface

CIDR : classless inter-domain routing

CIR : committed information rate

CL : connectionless

CLLM : consolidated link layer management

CLNS : connection-less network service

CO : connection oriented

COSE : common open software environment

CRAD : cell relay assembler/disassembler

CSMA/CD : carrier sense multiple access with collision detection

DAMA : demand assigned multiple access

DB : database

DCE : distributed computing environment

DCE: data circuitterminating equipment

DDE : dynamic data exchange

DDP : datagram delivery protocol

DDX : digital data exchange

DINA : distributed information processing network architecture

DLCI : data link connection identifier

DLL : dynamic link library

DLS : data link switching

DME : distributed management environment

DMI : desktop management interface

DMTF : desktop management task force

DSI : digital speech interpolation

DTE : data terminal equipment

DXI : data exchange interface

EDI : electronic data interchange

EDIFACT :

EGP : exterior gateway protocol

EIA : electronics industries association

EISA : extended industrial standard architecture

EMBARC : electronic mail broadcasting for a roaming computer

ES-IS : end system to intermediate system

ETSI : european telecommunications standards institute

FCC : Federal Communications Commission

FDDI : fiber distributed data interface

FECN : forward explicit congestion notification

FPLMTS : future public land mobile telecommunication system

FRAD : frame relay assembler/disassembler

FTAM : file transfer, access and management

FTP : file transfer protocol

GUI : graphical user interface

HAL : hardware abstraction layer

HIPPI : high performance parallel interface

HPC Act : high performance computing act

HPCC : high performance computing and communication

IAB : internet architecture board

ICMP : internet control message protocol

ID : identifier number

IEC :

IEEE : institute of electrical and electronic engineers

IETF : internet engineering task force

ILM : interim local management interface

IETF : internet engineering task force

IN : intelligent network

InARP : inverse address resolution protocol

IP : internet protocol

IP : information provider

IPX : internetwork packet exchange

ISDN : integrated services digital network

ISO : international organization for standardization

IS-IS : intermediate system to intermediate system

ITU : international telecommunications union

ITU-T : ITU telecommunications standardization sector

ITU-RS ITU radiocommunication standardization sector

ITU-TS : ITU telecommunications standardization sector

LAN : local area network

LAPD : link access procedure on the D-channel

LAT : local area transport

LATA : Local Access and Transport Area

LIPX : large IPX(internetwork packet exchange)

LLC : logical link control

LMI : local management interface

MAC : media access control

MAN : metropolitan area network.

MDF : main distributing frame

MFJ : Modification of Final Judgement

MHS : message handling system

MIB : management information base

MIC : media interface connector

MLT : multi-level transmit

MNP : Microcom networking protocol

MOSPF : multicast extentions to OSPF

MPEG : moving picture experts group

NBP : name binding protocol

NCP : Netware core protocol

NDIS : network driver interface specification

NetBIOS : network basic input/output system

NetBUEI : NetBIOS extended user interface

NETRPC : network remote procedure call

NFS : network file system

NII : the national information infrastructure

NLM : NetWare loadable module

NLSP : NetWare link services protocol

NREN : national research and education network

NT1 : network termination 1

NTFS : NT file system

NTIA : national telecommunications and information administration

ODBC : open database connectivity

ODI : open data-link interface

OLE : object linking and embedding

ONA : Open Network Architecture

OSF : open software foundation

OSI : open systems interconnection

OSPF : open shortest path first

PAD : packet assembly/disassembly

PBX : private branch exchange

PCMCIA : personal computer memory card international association

PDA : personal digital assitant

PDU : protocol data unit

PHP : personal handy phone

PIM : personal information management

PIR : peak information rate

PMD : physical media dependent

POSIX : portable operating system for interactive executives

PPP : point to point protocol

PSC : Public  Service Commission

PVC : permanent virtual connection

PVC : polyvinyl chloride

QPSK : quadrature phase shift keying

RAID : redundant arrays of inexpensive disks

RARP : reverse address resolution protocol

RBOC : regional bell operating company

RCR : research and development center for radiosystems

RDBMS : relational database management system

RFC : request for comments

RHC : regional holding company

RIP : routing information protocol

RISC : reduced instruction set computer

RPC : remote procedure call

RTMP : routing table maintenance protocol

SAP : service advertising protocol

SDDI : STP distributed data interface

SDH : Syncronous Digital Hierarcy

SDLC : synchronous data link control

SLIP : simple line interface protocol

SONET : Synchronous Optical Network

SMTP : simple mail transfer protocol

SNA : systems network architecture

SNMP : simple network management protocol

SPX : sequenced packet exchange

SRB : source routing bridging

ST-II : stream internet protocol-II

STM-1 : synchronous transport module level 1

STP : shielded twisted pair cable

SVC : switched virtual connection

SYM : syncronous transfer mode

TA : terminal adaptor

TCP : tranmission control protocol

TCP/IP : tranmission control protocol/internet protocol

TDD : time division duplex

TDI : transport driver interface

TDM : time division multiplexing

TDMA : time division multiple access

TEI : terminal endpoint identifier

TFTP : trival file transfer protocol

TIA : telecommunications industries association

TLI : transport layer interface

TPDDI : twisted pair distributed data interface

TPDU : transport protocol data unit

TSB : technical systems bulletin

TSR : terminate and stay resident

TTC : technical commission for telegraph and telephone

UA : user agent

UDP : user datagram protocol

UNI : user network interface

UTP : unshielded twisted pair

VC : virtual channel

VDT : video dialtone

VIP : Vines internet protocol

VP : virtual path

VPN : virtual private network

VRTP : Vines routing update protocol

VSAT : very small aperture terminal

VSPP : Vines sequenced packet protocol

WAIS : world area information servers

WAN : wide area network

WOSA : windows open services architecture

WTSC : world telecommunication standardization conference

WWW : world wide web

XNS : Xerox network system

XTI : X/Open transport interface

ZIP : zone information protocol

□ 편집: 서울대 농생물 90 안길수(revolist)