제 5 장 데이터의 변환 기법

5.1 데이터의 변환 개념

앞서 우리는 데이터 통신시스템에서 처리된 데이터를 단말장치 또는 또 다른 컴퓨터에 전송하기 위해 여러 가지 기술들을 다루었다. 여기서는 각 장치에서 발생하여 전송하기 위한 데이터 속성 즉, 아날로그 또는 디지털 신호로 변환하는 기술들을 다루기로 한다. 즉, 이것은 특정 속성의 데이터를 원거리에 전달하기 위한 전기적 신호변환 방식을 다루는 것이다. 본 장에서는 각 속성의 데이터를 전송매체에 알맞은 또는 변환기법들을 기술한다. 특히, 대표적인 네 가지 경우의 형태에 적용되는 변환기법들을 알아본다. 또한 이러한 변환기법에서 사용되는 데이터 전송속도에 대해서도 알아본다.

* 아날로그 및 디지털 데이터 중 어느 쪽도 디지털 신호를 변환될 수 있다. 이러한 변환을 데이터의 "부호화(encoding)"라고 한다.

* 특히, 모든 종류의 데이터가 아날로그 신호로(전기적인 용어로, 전기신호) 변환하는 것을 "변호(Modulation)"라고 한다. 즉 변조한 원래의 데이터를 특정반송 주파수(fc)를 갖는 반송신호로 변환하는 과정이다.

* [그림 5.1]에서 그 과정을 확실하게 보여 주고 있다.

* [그림 5.1의 (a)]에서는 디지털 전송의 경우를 설명하고 있다. (NOTE 참조)

디지털 전송의 경우에, 디지털 또는 아날로그 데이터 g(t)는 디지털신호를 생성하기 위해서 특정 부호화기법을 이용하여 실현된 부호기(encoder)를 통해 x(f)라는 디지털 신호로 변환된다. 또한 이렇게 변환된 신호는 전송매체를 통해 전송된 수 복호기(decoder)에 의해서 원래의 g(t)데이터로 복원된다. 이때 생성된 디지털 신호(x(t))를 생성하는 방법은 여기에 사용되는 부호화기법에 의해서 결정될 것이다. 즉, 어떤 부호화기법을 사용하는가에 대한 문제는 전송매체의 특성을 최대로 활용하고, 여기서 허용되는 대역폭을 충분히 수렴하면서 오류를 최소화하는 문제에 달려있다고 할 수 있을 것이다.

여기서, 이러한 변환기법들이 필요한 이유에 대한 의문이 생길 수 있을 것이다. 즉, 아날로그 데이터를 디지털 특성의 전송장비 및 전송매체를 이용하기 위해서 변환(뒤에 기술한 변조기법으로)하는 것은 명확하지만, 통상의 디지털데이터 신호를 같은 형태의 디지털신호로 변환한다는 것은 의문의 여지가 있을 수 있다. 그러나, 여기서 어떤 화물을 지방에 있는 어떤 곳으로 수송한다고 가정해 보자. 화물의 특성이 무엇이건 간에 이 화물은 되도록 이면 보다 빠르고 편리한 어떤 교통수단(예,화물트럭)을 이용해야 할 것이다. 마찬가지로, 데이터 통신 시스템에서도 특정 입력데이터에 대한 이러한 교통수단(반송신호라고도 함)을 제공하기 위한 것이 동일 속성의 데이터를 전기적 신호로 변환하는 방식이 필요한 이유이다.

* 그러므로, 어떤 입력데이터(아날로그 또는 디지털)를 디지털신호를 변환하는 부호화 기법은 다음의 두 가지 경우로 구분할 수 있다.

-디지털 데이터를 디지털 신호로 부호화하는 기법

-아날로그 데이터를 디지털 신호로 부호화하는 기법

* [그림 5.1의 (b)]에서는 아날로그 전송의 경우를 보여주고 있다. (NOTE참조).

아날로그 전송의 경우에는 주로 "어떤 전기적 반송신호"인 연속적인 고정 주파수(continuous constant frequency)를 이용한다. 이러한 반송 주파수는 이용하려고 하는 전송매체와 밀접한 관계를 가지고 있다. 이것은 원래의 데이터를 반송 주파수를 변환하는 변조기법을 이용하여 아날로그 전송매체의 특성에 맞는 속성으로 변환하여 전송될 수 있다.

* 아날로그 전송은 변조기법을 이용하여 전송된다.

* 모든 변조기법은 다음 세 가지 기본적인 주파수영역 변수 중의 하나 또는 그 이 상을 혼합하여 이용한다.

#진폭(amplitude)

#주파수(frequency)

#위상(phase)

* [그림 5.1의 (b)]에서 입력되는 아날로그 또는 디지털 신호 m(t)는 "변조될 신 호(modulating signal)" 또는 "베이스밴드신호(Base-band signal : "기저대신호 "라고도함)"라고 한다. 즉, 이것은 변환되기 이전의 입력데이터를 발생하는 특정장치의 출력신호를 의미한다.

*또한 이 신호가 반송신호에 위해서 변조된 후의 신호를 "변조된 신호 (modulated signal)"라고 한다.

* 그러므로, 아날로그 전송의 경우에 도 어떤 입력데이터(아날로그 또는 디지털)를 아날로그신호로 변환하는 변조기법은 다음의 두 가지 경우로 구분할 수 있다.

-디지털 데이터를 아날로그신호로 변조하는 기법

-아날로그 데이터를 아날로그신호로 변조하는 기법

* 이러한 네 가지 변호나 각각에 대해서는 계속되는 절에서 상세히 알아본다.

5.2 전송속도

여기서는 각각의 데이터 변환기법들을 알아보기 전에 잠깐 데이터 통신에서 사용되는 전송속도에 대한 개념들을 기술한다.

* 데이터 통신에서 전송속도는 "단위 시간당 전공되는 정보의 량"으로 표현한다. 즉, 아날로그 또는 디지털 데이터가 단위시간(1초) 당 얼마나 많은 데이터를 전송할 수 있는가에 대한 비율이다. 또한 이것은 데이터 전송 빠르기(속도)라고 도 할 수 있다.

* 이러한 전송속도를 나타내는 척도에 다음과 같은 것들이 있다.

#데이터 전송율(또는 데이터 신호전송율, 데이터 전송속도 라고도함

#변조속도(또는 변조율이라고도 함)

#데이터 운송속도

#베어러(Bearer)속도

(1)데이터 전송율(data rate)

* 초당 전송되는 비트수로 데이터 전송속도를 나타낸다.

* 단위는 bps(bit per second : 초당 비트수)이다.

* 한 비트의 기간(duration)또는 길이(length)는 송신기가 한 비트를 방출하는데 걸리는 시간으로, 데이터  전송률에 대해서 비트 기간을 1/R이다.

* 전송율을 표시하는 식은 다음과 같이 정의된다.

V m 1

S = J□□ log2 ni

I=0 Ti

♠ 여기서 S : 데이터 전송속도(bps)

m : 병렬전송의 경우 전송로수(단, 직렬전송이라면 1)

Ti : I번째 전송로에서 1 펄스의 발생 시간(초)

ni : I번째 전송로에서 1펄스가 나타낼 수 있는 상태 수

* 이 식에서 1펄수 상태수(n)는 전송신호의 하나의 펄스 (또는 신호요소하고도 함)가 나타낼 수 있는 정보 비트의 수로서 5.4절에서 설명된 특정 수의 정보비트를 나타내는 각 펄수의 의미에 따라 달라진다.(예를 들어, 8 위상편이 변조방 식에서는 각 펄수가 3비트의 정보양을 표한한다.)

* 전송로의 수가 1인 직렬전송의 경우에, 각 펄수가 9와 1의 2가지 상태 (예, 2위 상 편이변조방식)를 나타내는 경우라면 전송율은 다음과 같다.

S=1/T

* 즉, T는 펄스의 계속시간이므로 1/T는 "초당 펄수의 수(즉, 초당 전송 할 수 있는 펄수의수가 전송       비트 수)"이다.

(2) 변조속도

* 신호레벨이 변하는 속도로 초당 신호레벨이 몇 회 변조되었는가의 척도이다.

* 단위는 보오(baud)이다.

* 즉, 초당 펄스의 수를 의미하는 것으로 신호전송속도와 신호의 상태수에 따라 변화된다.

* 예를 들어, 4,800bps의 8위상 편이변조방식의 모뎀의 변조속도는 1,600보오이다.(NOTE참조)

왜냐하면, 전송속도의 식에서 변조속도는 초당 펄수의 수이므로 1/ T와 같다. 그러므로, 이 식에서 1/ T를 구하면 된다. 즉, 이 모뎀에서 전송속도(S)는 4,800bps이고, 8위상 편이변조방식의 상태수는 8(즉,3비트 정보)이므로 1/T는 1,600보오이다.

* 즉, 예를 들어 전압 펄스가 초당 1,200번 변하는 변조속도는 1,200보오이다.

(3) 데이터 운송속도

* 데이터 전송장치간에 전송되는 단위 시간당의 비트, 문자 또는 블럭 수이다.

* 단위는 특별히 정해져 있지 않다.

* 많이 사용되지는 않는다.

(4) 베어러 속도

* 베이스벤드 전송방식에서 데이터 신호 외에 동기신호 및 상태신호들을 포함하는 전체 전송속도이다.

* 단위는 bps이다.

5.3 디지털 데이터, 디지털 신호

* 이것은 부호화(인코딩)기법을 이용하는 변조되기 전의 컴퓨터 또는 단말장치 등이 출력신호(직류신호)로 전송되는 베이스밴드(Base_ band)전송방식에서 이 용된다 .

* 디지털 신호는 불연속적인 전압펄스의 연속으로 구성되며, 이때 각 펄스를 신 요소하고 한다.

* 2진 데이터는 각 데이터 비트가 신호요소와 일대일로 부호화되어 전송된다.

* 모든 신호요소가 음(-) 또는 양(+)의 동일한 부호를 가질 때 이를 신호의 단극형(unipolar)라고 하며, 어떤 논리 상태는 음의 전압으로, 다른 논리상태는 양의 전압으로 표시될 때 양극형(polar)라고 한다.

* 원거리 전송시 감쇠현상이 발생하므로, 근거리 통신망(LAN)과 펄스부호변조 (PCM:Pulse Code Modulation)에서 사용된다.

* [그림5.2]는 여기에 해당되는 인코딩 기법들을 보인 것이다.

[그림5.2]디지털 신호 부호화 형식

(1) 단류방식

* 가장 간단한 방식으로 수신측에서 각 신호의 1/2기간으로 판독하나, 최적치 유지가 어려운 방식이다.

* 잡음에 약하므로 LAN에 주로 사용된다.

* 이것은 다시 RZ(Return to Zero) 와 NRZ(NonReturn to Zero)방식으로 구분된 다.

* 단류방식의 데이터와 전압

데이터	전압(또는 전위)
0 1	0전압 (+)또는 (-)전압

(2) 복류방식

* 수신측에서 0전압으로 고정시키고 전압변화를 검토하여 전송하는 방식이다.

데이터	전압(또는 전위)
0 1	(+)또는 (-)전압 (-)전압

* 이것은 다시 RZ(Return to Zero) 와 NRZ(NonReturn to Zero)방식으로 구분된 다.

(3) RZ방식

* 특정 비트 펄스와 다음 비트펄스 사이에 반드시 0의 상태로 일정시간동안 유지 한 수 다음 신호를      보내는 방식이다. 즉, 각 펄스간에 반드시 0전위가 존재한 다.

(4) NRZ 방식

* 비트 펄스사이에 전위 0을 유지하지 않고 계속 펄스를 전송하는 방식이다.

(5) 바이폴라(Bipolar)방식]

* 데이터비트 0은 0전위로 하고, 비트 1은 차례로 펄스들을 교대로 (+)와 (-) 전압을 적용하는 방식이      다.

데이터	전압(또는 전위)
0 1	(0)전압 (+)전압과 (-)전압을 교대로 적용

(6) 차분(Differentia)방식

* 적용되는 전압과는 무관하게 ((+)에서 (-)전압, 또는 (-)에서 (+)전압으로) 극성 이 변하여 0이고, 극성      이 변하지 않으면 1로 표현하는 방식이다.

(7) 다이코드(Dicode)방식

* 계속되는 전송 비트의 내용에 따라서 (+)와 (-)전위를 주는 방식이다.

* 즉, 연속되는 비트의 내용이 0에서 1변하면 (+)전위를, 1에서 0으로 변하면 (-) 전위를 적용하며, 변하지 않으면 09전위를 적용한다.

(8) CMI(Coded Mark Inversion)방식

* 극성이 (-)에서 (+)전압으로 변할 때만 0이고, 극성이 변하지 않으면 1을 표현하는 방식이다.

5.4 아날로그 데이터, 디지털 신호

현대의 통신서비스는 고품격의 데이터 전송을 위해서 디지털 신호의 전송이 각광을 받고 있는 추세이다. 이것은 문자 및 영상 정보등 디지털 데이터는 물론 음성데이터들까지도 디지털 전송에서 적용되어야 한다는 의미이다. 그러므로, 여기서는 특히, 음성과 같은 아날로그데이터의 디지털 신호의 부호화에 많이 사용되는 PCM방식에 대해서 알아본다. 엄밀하게 말하면, PCM방식은 아날로그 데이터를 디지털 신호로 변환하는 과정이라고 할 수 있다. 이러한 과정을 일반적으로 아날로그데이터의 디지털화(digitization)라고 한다.

* 아날로그 데이터를 디지털화 하는 기법으로 가장 많이 사용되는 방식이 펄스코드변조(PCM : Pulse Coded Modulation)방식이다.

* 아날로그 데이터를 디지털데이터로 변환시키고, 이 디지털 신호를 원래의 아날로그 데이터로 복구시키는 장치를 코텍(CODEC : COder - DECder)라고 한다.

* PCM방식은 아날로그 데이터를 입력신호로 받아서 다음의 과정을 거쳐 디지털 신호를 생성한다.

-펄스진폭 변조(PAM: Pulse

Amplitude Modulation)표본화

-양자화(Quantization)

-인코딩(Encoding : 부호화)

* [그림 5.3]은 PCM의 단계를 개괄적      으로 보여주고 있다.

#아날로그 신호의 PAM 표본화

#표본화된 진폭의 양자화

#양자화된 PCM펄스의 부호화

5.4.1 PAM 표본화

* 아날로그 데이터 신호를 입력으로 받아 PAMvjftm를 생성하는 단계이다.

* 샤논의 표본화(Sampling)이론을 이용한 PAMvjftm를 생성할 수 있다. (표 참조)

샤논(Shannon)의 표본화(샘플링)이론에 따르면, "어떤 신호의 최고 주파수의 2배 이상의 속도로 균일한 시간 간격으로 채집(표뵨화 또는 샘플링이라고 함)하면, 샘플링된 데이터는 원래의 신호가 가진 모든 정보를 포함한다. 그러므로 이 신호로부터 원래의 데이터를

재현할 수 있다."고 한다. 예를 들어, 전화 음성 주파수의 대역은 300에서 3400Hz로 3KHz의 대역폭을 가진다. 여기에 채널간이 간섭을 피하기 위한 보호 밴드를 포함하면, 4KHz의 대역폭을 갖는 것이 보통이다. 따라서 이 음성신호를 재현하기 위한 샘플링 횟수는 8K, 즉 초당 8000번 을 실행해야 한다. 이것은 1/8000초 (=125□)마다 한 번 샘플링을 수행하는 것이며 한 펄스당 2회 샘플링하는 결과이다. 참고적으로, 이것을 기본으로 하여, 추후에 설명한 N-ISDN(협대역 종합정보 통신망)을 64kbps를 기본속도로 한다. 즉, 125□마다 8비트로 등급화하면 1초당 64k비트를 전송할 수 있다는 것이다.

* [그림5.4]는 이러한 PAM표본화를 포     함하여 PCM의 펄스 생성 예를 보여     주고 있다.

5.4.2 양자화와 부호화

* 이것은 PAM표본화에서 생성된 펄스(PAM펄스)를 정량화하는 단계이다. 즉, 각 PAM펄스의 진폭을 n비트의 정수 값으로 근사치("등급화")를 구해야 하는 것이 다. [그림5.4]의 예에서는 n=3이므로 8(=23)단계의 PAM펄스 근사치를 나타낸 것이므로 각 펄스에서 3비트를 표시할 수 있다.

* 여기서 양자화를 거칠 때 근사치들은 반올림되므로, 약간의 오류가 포함될 수 있으며, 이를 "양자화잡음"(또는 양자화 에러, 정량화 잡음이라고도 함)이라고 한다.

* 이러한 양자화잡음을 제거하기 위한 방법은 다음과 같다.

#비선형 부호화기법에 의한 양자화방법:

각 양자화 레벨이 각기 다른 간격을 갖도록 하여 작은 진폭의 신호에 대해서는 양자화 레벨의 간격을 좁게하고, 큰 진폭의 신호에 대해서는 양자화레 벨을 넓게 잡아 신호 레벨에 따른 왜곡(distortion)의 정도를 줄이는 방법이다. [그림5.5]

#압축 팽창(compressing-expanding)기능을 사용하는 방법:

PAM펄스 생선이전에 입력되는 아날로그신호에 대해서 압축팽창함수를 사용하는 방법이다. 압축팽창이란 입력 측의 약한 신호에는 큰 이득을 주고, 강 한 신호에는 약한 이득을 줌으로서 신호의 밀도범위를 압축 및 팽창시키는 기능이다.

* 부호화된 디지털 신호는 보통 NRZ방식으로 전송된다.

5.5 디지털 데이터, 아날로그 신호

본 절과 다음절 (5.6)에서는 디지털과 아날로그 데이터를 아날로그 신호로 전송하는 경우를 다룬다. 어떤 속성의 데이터를 아날로그반송신호 주파수로 변환하는 것을 "변조(Modulation)"라고 한다. 이것을 전송후 다시 원래의 데이터로 변환하는 것을 "복조(Demodulation)"라고 한다. 여기서 논의되는 변조기법들을 적용하여 변조한 신호는 수신측에서 복조의 과정을 거친다.

* 가장 흔한 예는 디지털 데이터를 전화회선에 연결하는 경우이다. 즉, 현재의 PC(개인용 컴퓨터)통신에서 가정의 PC는 가정의 전화선에 연결된다. 그러나, 이때 모뎀(MODEM)이라는 장치를 이용해야 한다.

* 모뎀은 컴퓨터 처리 신호인 디지털신호를 전화회선의 아날로그신호에 대해서 변복조기능을 수행하는 장치이다.

* 전화망은 300 - 3400Hz의 음성 주파수대역에서 신호를 송수신하고 교환하는 능력을 제공하므로 여기에 입력되는 디지털 데이터들을 이 특성에 맞도록 변복조기능을 제공하는 장치가 필요한 것이다.

* 또한 원거리 통신에 좋은 아날로그(교류신호)를 위해서는 전송선로에 적합한 주파수와 진폭을 갖는 정현파를 사용해햐 하는 것이다. 이러한 정현파를 반송 파(carrier wave)라고 하며, 반송파에 데이터를 싣는 것을 변조라고 한다.

* 앞에서 논의했듯이, 이러한 변조기법은 아날로그 신호 변수들(주파수, 진폭, 또는 위상 등)의 하나 또는 그 이상의 조합을 통해서 가능하다.

* 이러한 변조기법의 종류에는 다음과 같은 것들이 있다.

#진폭편이변조(ASK:Amplitude-Shift Keying)

#주파수 편이변조 (FSK:Frequence-Shift

Keying)

#위상 편이변조(PSK:Phase-Shift Keying)

* [그림5.7]은 이들 각각의 예를 보여주고

있다.

5.5.1 진폭편이 변조 (ASK:Amplitude-Shift Keying)

* 데이터 신호의 전압변화에 따라 반송파의 진폭을 변하게 하는 방식이다.

* [그림 5.7]의 (a)처럼, 두 개의 2진수들은 각각 서로 다른 진폭을 가진 반송 주파수로 표현하는 방식이다. 즉, 하나의 2진 값 9(예,1)는 고정된 진폭을 가지는 반송파이며 다른 하나(예,0)는 반송파가 존재하지 않는 것으로 나타낸다. 이 [그림5.6(a)]예에서는 2진폭의 고정된 진폭편이 변조의 경우이다.

* 이 방식은 갑작스런 변화에 민감하며, 다소 비효율적이다. 또한 음성급 회선에 서는 전형적으로 1200bps까지의 전송속도 이내로 사용되며, 광섬유로 데이터를 전송하는 경우에 사용된다.

5.5.2 주파수 편이변조 (FSK:Frequence-Shift Keying)

* 두 개의 2진 값에 서로 다른 주파수를 적용하는 방식이다 즉, 데이터 신호 0과 1에 대해서 서로 다른 주파수를 구분하고 진폭은 동일하게 취하는 방식이다.

* [그림5.7]의 (b)에서는 이것의 예를 보여주며, 여기서 0은 낮은 주파수를 1은 높은 주파수를 적용한 것이다.

* 이것은 진폭편이변조(ASK)에 비해 잡음 등으로 레벨 변동의 영향을 받지 않고 회로가 비교적 단순하므로 널리 사용되는 방식이다.

* [그림 5.8]은 주파수편이 변조 방식을 이용하는 경우의 송신측과 수신측의 변조 예를 보인 것이다. 이 예에서는 1에 낮은 주파수를, 0에 높은 주파수를 적용하고 있다.

5.5.3 위상 편이 변조(PSK:Phase-Shift Keying)

* 반송파의 위상을 이동시키는 방식으로, 2,4,8등분으로 위상을 나누어 데이터를 표현하는 것이다.

* 여기서 위상의 등분에 따라 다음과 같은 위상 편이 변조방식들이 존재한다.

#2위상 편이 변조 방식

#4위상 편이 변조 방식

#8위상 편이 변조 방식

(1) 2위상 편이 변조 방식

* 위상을 2등분하는 방식으로, 2등분된 각각의 서로 다른 위상에 0또는 1을 할당하는 것이다.

* [그림5.9]에서 데이터 1은 위상의 변화 없이, 데이터 0은 180도의 위상변화에 대 응해서 전송하는 경우를 보여 주고 있다.

(2) 4위상 편이 변조 방식

* 위상을 4등분하는 방식으로, 연속되는 두 비트의 조합(DIBIT)으로 분할하여 바로 직전에 전송한 반송파의 위상을 기준으로 하여, 다음에 전송할 2비트의 종류(4 종류)에 위해서 결정되는 각도만큼 위상을 변화시키는 방식이다. 이렇게 하면, 위상각의 변화에 따라 한 번에 2비트의 데이터를 표현할 수 있도록 하는 것이 다.

* [그림 5.10]에서는 4위상 편이 변조방식의 위상각의 차이를 보여주며, [표5.1]은 이때 위상 편이각의 할당예(CCITT V.26)를 보인 것이다. 또한 [그림5.11]은 CCITT V.26A 방식의 예를 보인 것이다.

[표5.1]위상 편이각의 할당 예 (CCITT V.26)

권고안	DIBIT	위상 편이각
CCITT V.26	0 0 0 1 1 1 1 0	A 방식 0¸ 90¸ 180¸ 270¸	B방식 45¸ 135¸ 225¸ 315¸
BELL 201 B/C	0 0 0 1 1 1 1 0	45¸ 135¸ 225¸ 315¸

(3) 8위상 편이 변조방식

* 위상을 8등분하는 방식으로, 연속되는 3비트의 조합(TRIBIT)으로 분할하여 바 로 직전의 반송파를 기준으로 전송할 데이터의 3비트에 따라 위상의 각도를 조 절하는 방식이다. 이것은 한 번에 3비트의 데이터를 표현할 수 있도록 한다.

* [표 5.2]는 8위상 편이 변조방식에서의 CCITT권고 V.27의 위상각의 예를 보인 것이다.

[표5.2]CCITT권고 V.27의 위상각

TRIBIT	위상변화
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1	0¸ 45¸ 90¸ 135¸ 180¸ 225¸ 270¸ 315¸

5.6 아날로그 데이터, 아날로그 신호

이 경우에 이미 데이터가 아날로그이므로 변조 이유가 다소 이해할 수 없을 수도 있지만, 이를 변조하는데는 다음과 같은 이유가 있다

- 효율적인 전송을 위해서 보다 높은 반송 주파수가 필요하기 때문이다. 예를 들면, 무선통신의 경우에 사실상 베이스밴드신호를 전송하는 것은 불가능하다.

- 이렇게 하면, 주파수분할 다중화 방식을 이용할 수 있기 때문이다.

* 일종의 베이스밴드 전송방식으로 다음과 같은 종류가 있다,

#진폭변조(AM:Amplitude Modulation)방식

#주파수 변조(FM)방식

#위상변조(PM)방식

* [그림5.12]는 각각의 변조에 대한 예를 보여준다.

5.6.1 진폭 변조(AM:Amplitude Modulation)방식

* 변조될 신호에 변조지수(Modulation index)를 사용하여 입력신호의 진폭과 반 송 주파수의 진폭의 비      를 사용하는 방식이다. (양측파대 방식(DSBTC:Double Sideband Transmitted carrier)라고 함)

5.6.3 주파수 변조(FM)방식

* 입력 신호에 반송파를 주파수에 의해서 변조하는 방식이다.

5.6.3 위상변조(PM)방식

* 입력신호와 반송파를 위상에 의해서 변조하는 방식이다.