데이터통신의 모든 것

- 서울대학교에서 퍼온 자료

제 1 부 테이터 통신 개념

제 1 장 데이터 통신 개요

1.1 전기 통신의 역사

물론, 통신의 수단은 전기에너지를 이용한 전기 통신 기술 이전에도 봉화, 북, 종 등 다양한 방법으로 이미 존재했었다. 그러나, 본 절에서는 이 책에서 다루고자 하는 현존하는 컴퓨터 통신 및 데이터 통신망에 기본이 되는 전기 통신의 역사적 사건들을 다룬다.

1.1.1 전신(Telegraph)

* 1844년 5월 24일, 사무엘 모르스(Samuel Morse)에 의해서 발명되었다.

* 전신을 이용한 최초의 통신은 워싱턴과 발티모어 간 통신이었다.

* 기본 구조는 스위치(모르스 키)를 통해 축전기로 연결된 전자석을 이용하며, 축 전기로부터 전류가 흘러나와 원거리의 소리발생기(수신기)로 수신된다.

* 독자적인 부호체계(일명, 모르스 부호)를 이용한다.

* 1846년 윌리암후크(W. Hooke)와 찰스 휫스톤(C. Wheatstone)이 영국의 철도 시스템으로 사용화 하였다.

* 토마스 에디슨의 프린트 전신으로 발전하였다.

1.1.2 전화(Telephone)

* 1876년 2월 14일 알렉산더 그래함벨(A.G.Bell)에 의해서 발명되었다.

* 초기 전화 송신기는 유도 전화 송신기이다.

* 토마스 에디슨이 탄소화합물의 압력변화에 따라 전기적 저항이 변하는 성질에 착안, 금속막과 탄소 알갱이를 이용한 탄소 송신기를 개발하였다.

* 초기의 중앙전화국은 교환대 역할을 수행하며, 송신자의 연결요구에 따라 크랭 크를 수동으로 조작 연결하였다.

* 최초의 다이얼 전화(Dialing)는 1889년 켄사스시의 알몬브라운 스트로거(A.B. Strowger)가 발명하여 전화체계의 자동화를 실현하였다.

1.1.3 인쇄 전신(Teletype)

* 최초의 인쇄 전신은 1846년 로열하우스에 의해서 발명되었다.

* 사람의 간섭이 불필요한 장치 개발의 시초이지만, 여전히 양 끝에 두명의 오퍼 레이터가 필요했다.

* 프랑스 발명가 에밀리 보도(E.Bodot)가 타자기와 비슷한 키보드를 사용한 인쇄 전신을 발명한다.

* 보스의 인쇄 전신은 5자리의 보도기호를 사용한다. [표 1.1]

# 모르스기호 보다 일관된 기호를 사용한다.

# 62개의 문자와 숫자를 표현할 수 있으나, 대문자만 표현 가능하다.

* 보도의 인쇄 전신은 도널드 메레이으 텔레파이프에 영향을 주었다.

# AT&T에서는 TTY 또는 텔레타이프라이터(Teletypewriter)라고도 한다.

# 웨스턴 유니온사에서는 텔렉스(Telex) 서비스 제공에 텔레타이프라이터 기 술을 사용했다.

# 1980년대의 팩스(Facimile)가

등장하기까지 상업적 용도로 주로 사용되었다.

* 1930년대와 1940년대에 단파무선을 통한 텔레타이프 신호 전송을 수행하는 장 치가 개발되었다.

* 텔레타이프라이터는 회선상의 한지점으로부터 다른 모든 지점들에 수신되며, 이것은 AP, UPI 등과 같은 뉴스 서비스에 널리 이용되었다.

[표 1.1] 보도 코드표

Letters Figures	Letters Figures
A 10000 1 B 00110 8 C 10110 9 D 11110 ? E 01000 2 F 01110 NA G 01010 7 H 11010 + I 01100 NA J 10010 6 K 10011 ( L 11011 = M 01011 ) N 01111 NA O 11100 5 P 11111 %	Q 10111 / R 00111 - S 00101 . T 10101 NA U 10100 4 V 11101 ? W 01101 ? X 01101 ' Y 00100 3 Z 11001 : LS 00001 LS FS 00010 FS CR 11000 CR LF 10001 LF ER 00011 ER NA 00000 NA
기호 : LS = Letter Shift, FS = Figure Shift, CR = Carrlage Return, LF = Line Feed, ER = Error, NA = Not Assigned, Space = LS or FS.

1.2 데이터 통신의 출현

이러한 전기 통신의 발전과 더불어 컴퓨터 기술의 발전은 통신에 대한 새로운 체계를 탄생시켰다. 즉, 컴퓨터의 데이터 처리 능력과 통신 능력을 결합시킨 데이터 통신 시스템의 출현이 그것이다. 이것은 컴퓨터와 통신 기술에 대한 다양한 발전으로 오늘날 까지 계속되고 있다. 본 절에서는 단말장치와 컴퓨터를 이용하기 위한 기술들의 역사적 사실과 오늘날의 컴퓨터 통신에 이르는 기술들에 대한 개관과 데이터 통신망 기술의 개념들을 요약하여 다룬다.

* 전기 통신기술의 발전과 더불어 정보처리 기술의 발전으로, 컴퓨터를 이용한 데이터 전송에 대한 요구가 확산됨에 따라, 전기 통신 기술을 이용하여 원거리 의 단말 장치와 컴퓨터를 연결하고자 하는 기술의 필요성이 대두되었다.

* 즉, 초기 데이터 통신의 개념은 원거리의 단말 장치와 컴퓨터를 연결하고자 하 는 요구에서 비롯되었다고 할 수 있다.

* 그후, 컴퓨터 기술의 발전과 컴퓨터의 상호 분산처리, 컴퓨터 상호자원의 공유 등 다양한 주변환경의 변화에 따라 컴퓨터 통신의 개념으로 발전되었다.

1.2.1 데이터 통신의 정의

기술적으로, 데이터 통신에 대한 정확한 정의는 없으나, 본 절에서는 통상적으로 사용하는 데이터 통신에 대한 여러 가지 정의들을 소개한다.

* 데이터 통신은 컴퓨터 기술과 전기 통신기술의 혼합이다.

* 즉, 데이터 처리와 데이터 전송의 혼합이라고 할 수 있다.

* 정보가 데이터 통신 시스템에서 원할하게 교환되기 위해서 내장된 구성 기기와 S/W 상호간의 대화 규정(protocol:프로토콜)이다.

* 국제 전기통신 표준화 기구인 CCITT(Consultative Committee on International Telegraphy and Teleghony)에서는 "기계(데이터를 발생하는 터미널과 데이터 를 처리하는 컴퓨터)에 의하여 처리된 정보의 전송"이라고 정의하고 있다.

* 멀리 떨어져 있는 입출력 장치와 컴퓨터를 통신회선으로 연결하여 넓은 범위의 데이터 처리와 데이터 전송을 결합하여 능률적으로 실행하는 방식이다.

1.2.2 데이터 통신의 발전

여기서는 데이터 통신의 발전을 두가지 측면에서 다룬다. 즉, 데이터 통신의 다양한 요구에 따른 대표적인 장치 측면과 이러한 장치를 이용한 역사적 측면을 각각 다룬다.

* 데이터 통신시스템은 거리와 시간을 극복하고, 대량의 정보를 정확하게 전송하 기 위한 요소들과 데이터 처리요소의 총체적 결합이다.

(1) 데이터 통신의 기술적 배경

데이터 통신의 역사적 배경 추기에는 놀라운 능력으로 데이터를 처리해내는 컴퓨터를 원거리에서도 사용할 수 있도록 하는 요구 때문에, 단말장치와 컴퓨터의 사용에 중점적인 연구가 있었다. 여기서는 초기의 이러한 데이터 통신을 위한 기술적 발전 과정에서 개발된 대표적인 장치들(단말장치, RS-232C 인터페이스, 및 모뎀 등)을 간단히 다룬다.

(가) 단말장치

1) 최초의 입출력 장치는 천공기(card puncher)와 천공카드를 이용한 천공카드 시스템이다.

* 천공카드 시스템의 결점

# 다루기 힘들며, 흐트러지기 쉽다.

# 오류 발생시, 많은 입출력 시간이 요구된다. (몇일, 또는 몇주 등)

# (컴퓨터의 운영체제와는 무관하게) 한 순간에 단 하나의 프로그램만을 수행한다.

2) 대화형 프린팅 터미널(Interactive Printing Terminal) 출현

# 카드에 구멍을 뚫는 대신 키(Key) 입력을 직접 컴퓨터에게 보내고, 이 에 대한 반응(경과)을 즉각    (지금으로 보면 너무 느리지만) 터미널의 프린터로 보여준다.

# 초기에는 보통 델레파이프라이터(Teletypewriter)를 사용하였다.

# IBM의 (공모양처럼 생긴) 셀렉트릭 터미널이 생산 사용되었다.

# 비행기 예약에 사용되는 온라인 처리 시스템에서 처음으로 도입되었 다.

# 그러나, 이것은 여전히 시끄럽고, 느리며 고장이 잦았다.

3) 비디오 영상 터미널(VDT) 출현

# 1960년대 중반 터미널의 인쇄 체계에 그림튜브를 대체하기 시작한다.

# 훨씬 빠르고, 조용하며 효율적인 터미널이다.

# 소위 마이크로컴퓨터라는 시스템에서 사용하기 시작했다.

# 초기 가장 대중적인 비디오터미널은 리어지글러(Lear-Siegler) ADM -3A 터미널이 널리 사용되었다.

# 이것은 초기의 애플컴퓨터와 유사한 키보드 배열을 가진다.

(나) RS-232C 직렬 인터페이스

* 직렬장치들 (예를 들어, 터미널과 컴퓨터, 또는 전화와 컴퓨터 등) 사이의 연결을 위한 표준 연결 체계이다.

* 컴퓨터 직렬포트의 전기적 신호와 케이블 연결의 특성을 규정하는 표준이 다.

* 1969년 전기산업협의회(EIA:Electronic

Industry Association)에서 제정했 다.

* 오늘날까지 가장 공통적인 통신회선에 사용되는 권고표준(Recomman -dation Standard)번호 232 버전 C 또는 RS-232C로 제정되었다.

* 이 표준은 하나의 터미널을 위한 DTE(Data Teminal Equipement)와 통 신장비 (모뎀 등)를 위한 DCE(Data Circuit Equipement)등의 연결을 정 의한다.

* 표준 인터페이스의 핀수(Pin)는 25핀 D형 커넥터를 사용한다.

* (1984년) IBM에서 병렬 프린트 포트와 함께 장착하기 위해서 직렬포트에 9핀 커넥터를 개발하였다.

(다) 모뎀(MODEM:Modulator & Demodulator)

* 1950년대 말에서 1960년대 초반에 컴퓨터의 사용이 확대되면서 일반 전화 선을 이용하여 단말기와 컴퓨터를 연결시키고자 하는 요구가 증대 되었 다.

* 이 장치는 컴퓨터의 데이터 처리 신호체계(디지탈 신호)와 전화회선의 신 호 체계(아날로그 신호)를 상호 변환하는 기능의 장치이다.

* 모뎀의 발전

# 벨 103 모뎀(300 bps 전송속도)

# 벨 212A 모뎀(1200 bps)

# 스마트 모뎀(Smart modem)

: 자이로 Z-8 프로세서 내장한다.

: 자동 다이얼링과 응답기능을 제공한다.

: 1981년 헤이즈 마이크로사에서 소개("헤이즈 모뎀"이라고도 함).

# CCITT(국제 전신 전화 자문 위원회, 현재 IUT-T로 변경) 권고안들

: V.22 bis (2400 보오) 1985년

: V.32 (9,600 bps)

: V.32 bis (14,400 bps)

: V.42 (에러 수정기능)

: V.42 bis (데이터 압축 기능)

# 팩스 모뎀(Faximile modem)

: 전화선을 통하여 0과 1을 전송하며, 컴퓨터의 0, 1과는 달리 전송 문 장을 그림 이미지로 표현하    여 전송하는 모뎀.

: 송신기는 스캐너와 마이크로 프로세서를 통합하고 있다.

: 전화선을 이용하여 컴퓨터로 팩스 통신시 사용된다.

물론, 데이터 통신을 위해서 이러한 장치들 이외에도 다양한 장치들이 존재한다. 즉, 전화선을 연결하는데 이동 가능한 이중 양방향 무선 통신 도구인 "캐터폰(carterfone)", 여러개의 단말장치를 동시에 컴퓨터로 연결할 수 있도록 하는 "다중화기(멀티프렉서:Multiplexer 또는 MUX)" 등 다양한 장치들이 요구에 따라 개발 되었다.

(2) 데이터 통신의 역사적 배경

데이터 통신의 출현 배경에는 컴퓨터의 출현 배경과 마찬가지로, 군사적 목적이 있었다. 최초 데이터 통신의 기원은 1958년 반자동 지상방어시스템(SAGE)이라고 할 수 있다. 여기서는 이 SAGE에서부터 시작되는 데이터 통신의 발전 과정에 대한 개관을 다루어 본다.

(가) 온라인(On-line)처리 방식

* SAGE(Semi Automatic Ground Environmet)

# 1958년 미 공군에 의해서 구축된 반자동 방공시스템이다.

# 미국과 캐나다 전역의 레이다, 요격기, 감시정 등의 조기 경계망을 구 축하여 적의 기습공격을 조기에 신속히 대처할 목적으로 개발되었다.

# 이를 계기로 데이터 전송과 데이터 처리에 대한 결합이 급속히 진전 된다.

# 인간과 기계의 대화형 시스템을 도입했다.

* SABRE(Semi Automatic Business Reserch Environment)

# SAGE 이후에, 1964년 미국의 아메리칸 에어라인(AA)에서 여객기의 좌석 예약과 회사 업무를 종합적으로 처리하기 위한 시스템으로 개발 하였다.

(나) Time_Sharing System(TSS)

* CTSS(Compatible Time Sharing System)

# 컴퓨터 시스템을 여러 이용자들이 공동으로 사용할 수 있도록 하는 시분할 시스템이다.

# 미국 MIT 대학에서 개발되었다.

(다) 컴퓨터 통신망

* 1970년 이후 자원의 공동 이용, 부하의 분산, 그리고 이용자 상호간의 통 신에 대한 요구가 확대되었다.

* 이러한 요구는 단말장치와 컴퓨터간의 통신은 물론 컴퓨터들간의 통신을 필요하게 만들었다.

* 또한 전송장치와 전송매체에 대한 기술적 진보로 말미암아 데이터 전송의 고속성과 정확한 인터페이스를 위한 고도의 표준적 통신망으로 발전하게 되었다.

* 대표적인 컴퓨터 통신망은 다음과 같다.

1) ARPA(Advanced Research Project Agency)망

* 이러한 요구에 부응하여 1968년 미 국방성 고등연구 프로젝트 위원회 (ARPA : Advanced Research      Project Agency)에 의한 시험망이다.

# 1971년부터 미 국방성을 중심으로 각 대학 및 각 연구기관들을 연구 기관들을 연결하였다.

# 최초의 패킷교환(Packet Switching)방식의 망(network)이다.

2) ALOHA(Additive Links Of Hawaii Area)망

# 1968년 하와이 대학에서 구축한 시험망이다.

# 무선 패킷 교환 통신망

3) TELENET/TYMNET

# 1975년 서비스에 들어간 미국의 민간차원의 패킷 교환망이다.

(라) 체계화된 컴퓨터 통신망 구조(Architecture) 등장

컴퓨터의 다양화(크기, 기능 등)에 따라 이 기종간의 컴퓨터 시스템의 통신을 원할하게 하기 위한 요구가 발생하여 통신 처리 과정에 대한 규정(프로토콜 : Protocol) 및 컴퓨터 통신망 구조에 대한 표준화가 필요하게 되며 이를 위한 국제적 또는 지역적 표준화 기구가 출범하였다. 다음은 대표적인 컴퓨터 통신 구조이다.

1) SNA(System Network Architecture)

# 1974년 IBM에서 개발한 체계적 통신 표준 구조이다.

# 이 기종 컴퓨터간 접속을 용이하게 하기 위한 구조로 제안되었다.

# 통신 이용 형태의 다양화와 복잡화에 대처하기 위한 체계적인 통신 구조.

2) OSI(Open System Interconnection)

# 국제 표준국인 ISO(International Standard Organization)

# 여기서 "개방형(Open)"이란 이 기종의 시스템들의 상호 접속을 의미 한다.

# 상호 접속을 위한 계층적 구조로 7개의 계층으로 구성된다.

# 제 Ⅱ 부에서 자세히 다룬다.

1.2.3 데이터 통신망

여기서는 이 책에서 다룰 데이터 통신망의 기본적인 형태에 대해서 알아본다. 일반적으로 망을 구성하는 형태와 사용 목적에 따라, 제 Ⅲ 부에서 다룰 근거리 통신망(LAN)과 광역망(WAN), 제 Ⅳ 부의 공중망과 사설망, 그리고 교환망과 방송망(Broadcast network) 등으로 구분한다.

(1) 공중망과 사설망

* 사설망(private network)은 특정 기업체 또는 기관에 의해서만 소유되고 관리되며 이 기관에서만 사용되는 망이다.

* 공중망(Public network)은 어떤 기관에서 소유했다고 하더라도 일반 대중 에서 공개하여 "빌려주는" 망이다. 예를 들면, 한국통신의 전화망 등이 있다.

(2) 교환망과 방송망

* 방송망은 일-대-다수의 전송 방식으로 하나 이상의 다수 장비들로 전송 하는 특성을 가진 망이다. 이러한 개념은 하나의 방송국에서 다수의 수 신기로 송신하는 텔레비젼이나 라디오 방송을 예로 들 수 있다. 또한 위 성 통신에서도 사용된다.

* 교환망은 일-대-다수의 전송방식을 고려하지 않고 교환기(Switching system)라는 물리적 장치를 이용하여 어느 곳으로 전송할 것인가를 결 정하는 망이다.

(3) 근거리 통신망(LAN)과 광역망(WAN)

* 광역망(WAN : Wide Area Network)

# 다수의 사용자 컴퓨터가 연결된다.

# 지리적으로 넓은 지역에 분포된다.

# 컴퓨터간의 통신채널은 보통 제 3자에 의해서 제공된다.

(예를 들어, 전화회사, 공중 데이터망, 위성 사업체 등)

# 채널용량은 상대적으로 작다(kbps 단위)

# 상대적으로 높은 비트 오류율(10**-5)을 갖는다.

* 이전까지는 광역망과 근거리 통신망에 대한 정의와구분이 쉬웠으나, 현재 에는 통신망 장비의 급속한 발전으로 인해 이것을 구분하는 의미를 잃고 있다. 예를 들어, 1980년대의 근거리 통신망은 수백 미터에서 수 킬로미 터 범위내에 통신장비들이 연결된 건물이나 컴퍼스에 한정되었으나, 현재 의 LAN은 수십킬로 미터까지 확장되며, 그 구성형태도 다양해 지고 있는 추세이다.

* 그럼에도 불구하고 거리 상의 특성을 제외하고 각각의 고유 특성을 지니 고 있다.

* 이에 대한 자세한 설명은 Ⅲ부에서 다룬다.

1.2.4 국내 데이터 통신망

(1) KREN(교육망)

* 1983년 국가 5대 기간 전산망 구축 계획의 확정에 따라, 1990년 중반 교 육 전산망 협의회를 주축으로 추진된 교육 전산망이다.

* 각 대학의 근거리 통신망(LAN)들간의 연결을 통해, 대학간 도서관 및 캠 퍼스 정보 서비스를 제공한다.

* 1992년에 인터넷과 연동되었다.

* [그림 1.2]는 KREN에 연결된 국내 대학들의 구성을 보인 것이다.

(2) KREONet(대한민국 교육연구망)

* 정부 주도의 5대 국가기간망의 하나로, 국내 대학 및 연구기관의 컴퓨터 를 통신 기술을 이용하여 상호 연결하고, 부가가치 서비스를 활용하여 국 내외간의 전산 자원의 공유 및 연구정보의 상호 교환을 위한 연구 전산망 이다.

* 연구 전산망은 1987년 말 교육연구망 기본계획 시안이 수립되고, 그 이듬 해인 1988년 시스템 공학 연구소에서 세부 실천 계획을 수립한 이후, 계 속적인 전산망 조정위원회를 구성함으로서 본격적으로 추진되기 시작하였 다.

* 1991년에 이르러 미국의 CERFNET/NSFNET등과 국제 링크가 개통되었 으며, 1994년 유럽공동체으 EUROPANET와도 연동되었다.

* [그림 1.3]은 KREONet의 구성도이다.

(3) HANA 망

* 공중 인터넷 접근 서비스 및 근거리 통신망간의 연결 등을 통한 연구와 교육을 위한 인터넷 망이다.

* 해외 및 기타 국내망과의 연동은 KORNET을 통해 이용하며, 1996년 현 재 가입 현황은 학교, 기업연구소, 정부 출연 연구소 등 약 55개 기관에 달한다.

* [그림 1.4]는 국내의 HANA망에 연결된 기관의 현황을 보인 것이다.

(4) KORNET(한국 인터넷)

* 세계 최대규모의 컴퓨터 통신망인 국제 인터넷(Internet)과 연결을 위해서 한국통신(KT)이 제공하는 망이다.

* 국외 70여개 이상의 국가와의 정보 교류가 가능한 첨단 서비스를 제공한 다.

* 65,000여개의 LAN과 호스트 컴퓨터가 인터넷에 접속된다.

* 이 망은 중장기 수요에 따라 주노드와 간이 노드로 구분하여 설치되며, 이용자 편의를 위해 초기망을 전국망 규모로 구축하였다.

* 6대도시 이외의 지역은 일반 전화회사는 하이텔-P, KT-CO-LAN 등을 통해 인접 KORNET에 접속된다.

(5) 데이콤망(Dacom-net)

* 한국통신에서 별도의 통신사업자로 분리된 데이컴은 초기에 데이터 통신 망 사업에 주력하여 국내의 패킷 교환망인 DNS(Dacom Network System)을 구축하였으며, 이를 국내의 망과 인터넷에 연동하여 인터넷 서 비스를 제공하기 위한 망으로 Dacom-net을 확대 구축하였다.

* 현재의 데이컴망은 PC 통신 서비스인 천리안, Mail400 및 상업용 전자교 환 시스템인 EDI 서비스와 연계된다.

* [그림 1.6]은 데이컴망의 인터넷 구성도이다.

1.3 데이터 통신의 현재와 미래

1.3.1 데이터 통신의 현재

현대를 정보화 사회라고 하는데 이 용어는 그냥 생겨난 말이 아니다. 이것은 컴퓨터의 획기적인 발전과 이에 따른 통신 기술의 혁명이 이룩한 쾌거인 것이다. 현대의 데이터 통신기술은 이제 특정 전문가를 위한 것이 아니라, 우리도 모르는 사이에 우리의 일상생활에 깊숙히 파고들고 있다. 여기서는 현재의 데이터 통신에 근간이 되는 기술들을 개괄적으로 알아본다.

* 현대의 데이터 통신은 다음과 같은 중요한 변혁을 가져왔다.

# 데이터의 처리와 전송에 대한 기본적인 차이를 없앴다.

# (음성, 비디오 및 문자등) 멀티미디어 통신의 발전으로 인해 통신측면 에서 이들에 대한 서로 다른 데이터 전송의 차이를 없앴다.

# 부하의 분산과 장치간의 거리에 대한 차이를 없앴다.

* 현재의 데이터 통신 혁명에 근간이 되는 대표적인 몇몇 통신 기술 동향을 나열하면 다음과 같다.

# 초고속의 전송속도(Gbps)와 낮은 오류율을 자랑하는 광섬유 케이블 (Optical Fiber)의 개발(제 18, 19장 참조)

# 전화와 정보통신을 포함하여 모든 응용통신(예, 멀티미디어 통신 등) 을 하나의 컴퓨터 통신망으로 통합하려는 종합정보통신망(B-ISDN : Broadband Intergrated Service Digital Network)의 등장(제 19, 20장 참조)

# 위성 및 이동통신 기술을 발전

# 전화망을 이용한 PC 통신망(제 21장)

# 전세계를 연결하는 인터넷(internet) 서비스의 활성화(제 22장)

# 이들 각각에 대해서는 이 책의 제 Ⅲ, Ⅳ 및 Ⅴ부에서 상세히 다룬다.

* 이러한 새로운 통신 기술 및 컴퓨터 기술의 발전으로 인해 새로운 미래의 사회적 변화를 가져올 것으로 사료된다.

* 다음은 우리나라의 초고속 정보 통신망 구축 프로젝트에 따른 초고속 국 가 정보 통신망, 공중 정보 통신망, 및 선도 시험망에 대한 추진계획(안) 을 소개한 것이다.

(1) 초고속 국가 정보통신망 구축계획(안)

1) 제 1단계 (`95∼`97) : 기반 조성단계

# 전송망은 대도시 및 중소도시에 집중되는 정보량을 고려하여

- 5대 도시간은 622 Mbps ∼ 2.5 Gbps 용량의 전송 속도로 구축

- 5대 도시와 거점도시(도청소재지)간은 155 Mbps ∼ 622 Mbps 용 량의 전송망 구축

# 교환망은 데이터 전용 교환망을 활용하되 초고속 교환망으로 진화

# 공공 기관에 45Mbps 용량의 통신망 구축

2) 제 2 단계 (`98∼2002) : 확산단계

# 5대 도시간은 2.5Gbps ∼ 수십 Gbps 용량의 전송로 구축

# 5대 도시와 거점 도시간 622 Mbps ∼ 2.5 Gbps 전송망 구축

# 초고속 교환망 구축 환산

# 공공 기관에 155 Mbps 용량의 통신망 구축

3) 제 3 단계 (2003∼2010) : 완성단계

# 기간 전송로는 Gbps ∼ Tbps 용량의 전송망 구축

# 초고속 교환망의 고도화

# 공공 기관에 622 Mbps 용량의 통신망 구축

(2) 초고속 공중 정보통신망 구축계획(안)

1) 제 1 단계 (`95∼`97)

# 가입자에게 2Mbps 용량의 서비스 제공

# 5대 도시간 2.5 Gbps 용량의 광전송로 구축

# 대형 건물 등 대량의 수요천에 관케이블 공급

2) 제 2 단계 (`98∼2002)

# 가입자에게 45 Mbps ∼ 155 Mbps 용랴으이 서비스 제공

# 5대 도시에 초고속 교환기(ATM : Asynchronous Transfer Mode) 공급

# 중소기업 및 아파트 등 인구 밀집 지역에 광케이블 공급

3) 제 3 단계 (2003∼2015)

# 가입자에게 155 Mbps 용량의 서비스 제공

# 시급 이상의 지역에 초고속 교환기 공급 확대

# 일반 가입자까지 광케이블 공급 완료

(3) 선도 시험망 구축 계획(안)

1) 제 1 단계(`94∼`97)

# 서울-대전간에 구현 가능한 최고 속도로 고속화

1.3.2 미래의 사회적 변화

여기서는 초고속 정보통신망, 위성 및 이동통신 등 정보통신분야의 획기적인 발전에 따라 다가오는 21세기의 사회적 변화에 대해서 사회 각 분야의 미래 응용 서비스들을 예측 나열해 본다. 여기서 기술하고 있는 응용 서비스들은 초고속 정보 통신망 구축을 기반으로, 미래의 우리 사회에 도래할 수 있는 기업활동, 문화, 공공분야 및 재택 측면에서 대표적인 각종 응용 서비스를 예측하여 기술한 것이다. 여기서 예측된 서비스들은 현재 통신분야의 기술적 동향에 비추어 볼 때 대부분 가능하리라고 사료된다.

(1) 미래 기업활동 분야의 응용 서비스

* 본사와 해외지사의 원격 입체 영상회의 서비스

* 원격 디자인 회의 서비스

* 고객 정보시스템 및 수발주 서비스

* 실시간 영상 및 문자 서비스에 의한 영상 게시판

* 다자간 시스템의 설계를 위한 실시간 시뮬레이션 서비스

* 업무향상 및 일정 수립을 위한 전자비서 서비스

* 업무협조 및 결재를 위한 전자결재 서비스

* 음성 및 동영상의 통신을 위한 영상전화

* 간단한 우편교환을 위한 텍스트 메일 서비스

* 환경영상 및 원격지 사무실과의 통신을 위한 영상벽 서비스

* 원거리 외국어 통신을 위한 텍스트 번역 통신 서비스

* 상품설계를 위한 각종 데이터베이스 지원을 위한 설계지원시스템과 영상 데이터베이스 서비스

* 입체 영상 회의 및 다화면 영상 서비스

* 다지점간 영상 회의

* 퍼스널 서비스를 위한 개인 통신 서비스

(2) 미래 공공분야의 응용 서비스

* 각종 정보 제공자로서 가칭 정보센터에 의한 신문사, 방송국, 출판사, 교 통기관, 기상대 등을 연계한 정보 제공 서비스

* 도로 및 종합 교통 정보 서비스

* 종합 방재 센터의 환경 보존 서비스

* 학습의 전자적 수단을 이용한 재택 교육 서비스

* 전자 도서관 이용 서비스

* 원거리 환자 치료를 위한 전자 의료 복지 서비스

* 각종 행정 조직의 공고 및 시정을 알리는 정보 고지 서비스

* 원거리 전자 투표 서비스

* 입체 영상을 이용한 극장, 전자미술관, 및 문화공간의 상호 시뮬레이션 서 비스

* 윤택한 가정생활을 위한 홈보안 및 홈쇼핑 등의 홈 시스템 서비스

(3) 미래의 재택 서비스

* 실내 이동형 영상 전화 서비스

* 개인용 서비스를 위한 휴대전화

* 특정 정보의 검색을 위한 전자 전화번호부 서비스

* 가정에서 쉽게 접근할 수 있는 전자 도서관

* 흥미로운 취미 생활을 위한 전자 게임 서비스

* 스포츠 실황 및 개인 취미 레슨을 위한 실시간 영상벽

* 전자 미술관

* 전자 신문 서비스

* 원거리 예약 서비스

* 홈쇼핑 서비스

* 기타 공공분야, 문화, 예술 및 가정생활 서비스

이 책에서는 현존하는 데이터 통신망에 대한 기술들을 다루기 위해서 5개의 부로 구성되며, 제 Ⅰ부에서는 데이터 통신 기술에서 다루고 있는 기본 개념을 기술하고, 제 Ⅱ부에서는 정보화 사회의 대표적인 기기인 컴퓨터를 이용한 통신기술을 위한 개념을 다룬다. 또한 제 Ⅲ부에서는 Ⅰ부와 Ⅱ부의 내용을 바탕으로한 대표적인 데이터 통신망 기술을 다루고, 제 Ⅳ부는 공중망과 종합 정보 통신망 기술을 다룬다. 마지막으로, 제 Ⅴ부에서는 현재 많이 사용되고 있는 PC 통신 서비스와 인터넷을 기술한다.