제 8 장 컴퓨터 통신 구조

8.1 컴퓨터 통신 구조의 개념

본 장에서는 컴퓨터 통신망(Computer Network)에 대한 개념과 이를 구성하기 위한 요소들의 구조에 대해서 알아보고 이제까지 논의한 데이터통신에 대한 개념 및 기술들을 바탕으로 컴퓨터대 컴퓨터 간의 통신을 위한 기술들을 위한 요구사항, 기술적 배경 및 관련 프로토콜 모델 등을 알아본다.

8.1.1 컴퓨터 통신 구조의 출현배경

* 반도체기술 분야(VLSI)의 발달로 인한 컴퓨터의 성능향상 및 대중화

* 다양한 컴퓨터 시스템환경에 따른 정보통신기능의 고도화로 인해,

# 이기종 컴퓨터들의 통신망 필요성으로 인한 표준적 프로토콜이 필요하다.

# 통신망의 다양한 구성형태에 따른 기능분담 및 이를 위한 체계적인 프로토 콜이 필요하다.

# 데이터는 물론, 음성, 화상, 및 동영상 등을 제공하는 새로운 기기의 발달로 인한 편리한 사용자 인터페이스 기술이 필요하다.

# 같은 시스템에서 처리해야할 다양한 업무의 동시실행 및 분산처리를 위한 체계적인 구조의 프로토콜이 필요하다.

# 통신기능을 통신망 전체에 분산 수용함으로서 장치에 관계없는 같은 종류의 프로토콜이 필요하다.

# 컴퓨터 통신망의 구성 및 구조의 복잡화 다양화문제를 해결하기 위한 구성 프로토콜의 구조적인 계층화개념이 필요하다 .

* 또한 현존하는 기기 및 파일 등을 변경하지 않고 통신당사자의 입장에서 공통 적인 대상으로 볼수 있도록 제어방법을 변환하는 공용자원의 가상화기능이 대 두되었다.

* 분산처리/컴퓨터 네트워크 개념

# 이것은 서로 다른 시스템에 있는 개체들이 통신하는 것이다.

# 시스템은 하나 이상의 개체를 보유하는 물체를 의미한다.

# 개체(entity)는 정보를 보내거나 받을 수 있는 것으로 예를 들어, 사용자 프 로그램, 파일전송패키지, 데이터베이스관리시스템(DBMS), 전자우편 기능 (eletronic Mail facility) 등을 의미한다.

# 이것에 대해서는 제 12장을 참조하기 바란다.

* 이러한 출현 배경이외에도 현대의 컴퓨터 통신 발전방향과 속도는 다양하고 복 잡한 형태로 빠르게      변모하고 있는 실정이다.

8.1.2 컴퓨터 통신 프로토콜

* 프로토콜(protocol)은 두 개의 개체가 성공적으로 통신하기 위한 규약(예, 같은 언어 사용)으로, 무엇

을 통신하고, 어떻게 통신할 것인가를 규정하는 관련 개체 들간에 상호 용납되는 일련의 약속된 규     약이다.

(1) 프로토콜의 기본요소

* 컴퓨터통신 프로토콜을 구성하고 있는 가장 기본적인 요소는 다음과 같다.

ⅰ) 구문(Syntax) : 데이터 형식, 코딩(coding) 및 신호레벨(Signal level) 등을 포함한다.

ⅱ) 의미(Semantic) : 조정(Coordination)과 오류 관리를 위한 제어 정보를 포 함한다.

ⅲ) 타이밍(timing) : 속도의 조화와 순서를 포함한다.

프로토콜의 예로, HLDC에서는 교환될 데이터 프레임(Frame)의 형식이 맞아야하며(구문), 제어부문의 모드(mode)를 결정하거나, 연결을 구성하는 등의 의미를 파악하고, 흐름제어(Flow control) 등에 따른 타이밍기능을 요구한다.

(2) 프로토콜의 특성

* 컴퓨터 통신 프로토콜은 다음과 같은 특성에 따라 그 속성 및 기능 등을 다양 하게 포함할 수 있다.

- 회선연결이 직접(direct) 또는 간접(indirect) 일 수 있다.

- 단일체(nonolithic)또는 구조적(structured)일 수 있다.

- 대칭적(Symmetric) 또는 비대칭적(asymmetric)일 수 있다.

- 표준적(Standard)또는 비표준적(non-standard)일 수 있다.

(가) 회선의 직접(direct)또는 간접(indirect)연결

* 두 개체간의 통신이 직접적, 또는 간접적 일 수 있다.

# 직접통신의 경우

- 점대점(point-to-point)통신

# 간접통신의 경우

- 멀티포인트(Multipoint)/방송망(broadcast)

- 교환망

- 두 개의 개체사이에 직접적인 교환망이 존재하지 않고 여러 통신망들을 통해 간접적으로 통신하는 경우의 인터네트(internet).

* 그러므로, 통신망을 구성하고 있는 시스템의 특성을 파악해야 하는 문제가 존 재하기 때문에, 간접       적 프로토콜을 규정하는 것이 직접적인 것보다 어렵다.

(나) 단일체(nonolithic)/구조적(structured)

* 단일체는 특정 개체의 기능을 하나로 구성하여 구현하는 경우이고,

* 구조적기법은 복잡한 프로토콜의 특정 개체를 여러개의 구조로 계층화 또는 레 벨화(Level)를 통하      여 구성하는 설계기법(Structured design)으로 구현하는 경 우이다.

구조적 설계기법은 하나의 프로토콜 대신에 일련의 여러개의 프로토콜들이 계층을 이루는 구조를 형성하는 것이다. 즉, 낮은 레벨에서는 보다 원시적인 기능을 수행하는 개체들을 만들어 높은 레벨의 개체에게 서비스를 제공하는 형태의 계층적(Layered)구조로 설계하는 것이다. 이러한 구조적 설계기법이 통신망구조(Network Architeture)에 적용되며, 이를 이용하여 프로토콜의 계층화개념으로 표준화된 것이 국제표준화기구(ISO : International Standard Organization)의  개방형시스템 상호연결(OSI : Open System Interconnection) 참조모델(RM : Reference Model)이다.

(다) 대칭적(Symmetric)/비대칭적(asymmetric)

* 대칭적프로토콜은 동등한(peer)개체들간의 통신특성을 의미하며 대부분의 컴퓨 터 통신망 프로토콜의 특성이다.

* 비대칭적프로토콜은 통신개체간의 입장이 상호 동등하지 않은 특성으로, 일종 의 클라이언트/서버(Server-client)모델로 서비스를 주는 입장과 서비스를 받는 입장의 구성형태이다. 예를 들어, 컴퓨터와 단말장치간 폴링기법(polling)이 있 다.

(라) 표준적(Standard)/비표준적(non-standard)

* 표준적프로토콜은 통신시스템의 프로토콜이 특정한 사용을 위한 것이 아니라 누구나 사용할 수 있는 "개방형시스템(Open system)"의 개념을 도입하여 표준 화된 프로토콜 모델을 만족하는 모든 구현 시스템간의 통신을 위한 것이다.

* 비표준적프로토콜은 군사용 등의 특수한 통신 상황을 위한 특정한 모델의 컴퓨 터에서 사용하는 프로토콜로 "고립형 시스템(Isolated System 또는 Closed system)"이라고 한다.

* [그림8.1]은 표준형과 비표준형 프로토콜간의 차이를 보여 주고 있다.

* 여기서 표준의 프로토콜을 사용하는 경우의 특성은 각 송신 및 수신기간에 하 나의 표준 프로토콜만을 사용한다는 것이다.

(3) 통신망 프로토콜의 종류 및 관계

* [그림8.2]는 구조적 프로토콜의 집합을 일반화 시킨 표현이며, 교환망을 통하여 특정시스템에서 다른 시스템으로 특정 응용(Application)을 이용하여 통신하는 경우에 필요한 프로토콜의 종류 및 그들의 관계를 보인 것이다.

[그림8.2]에서 :

* 구성요소

# 스테이션은 특정 통신개체들을 포함하고 있는 일련의 시스템으로 예를 들어 컴퓨터이다.

# 응용(Application)은 특정 시스템에서 사용자의 통신요구를 위한 시 스템측의 인테페이스로서, 예를 들면, 전자우편(e-mail) 등을 위한 사용자인터페이스 모듈이다.

# 통신망서비스개체(Network service)는 사용자의 통신 응용모듈을 통신을 위한 망에 연결하기 위한 개체의 집합으로 일반적으로 구 조적으로 설계구현된 통신개체이다.

* 프로토콜 종류

# 위의 구성됴소들을 이용하여        상호통신을 위한 프로토콜의 종류를 일반화하면 다음과 같다.

ⅰ) 응용간 프로트콜(Application-Oriented protocol)은 두 시스템의 통신하려는 응용간의 행위를 연결시키고 구문 및 의미를 확립 하는 프로토콜이다. 이것은 통신을 위한 설비에 대해서는 알 필요가 없으나 통신망서비스개체에서 제공하는 서비스는 사용 할 수 있어야 한다.

ⅱ) 프로세스간 프로트콜(process-to-process protocol)은 특정 통 신망서비스개체가 다른 시스템의 대응하는 통신망서비스개체 의 프로세스와 상호 협력하기 위한 프로토콜이며, 통신을 위한 각종 흐름제어 및 오류제어 등을 실행한다.

ⅲ) 통신망 접근프로토콜(Network Access protocol)은 특정 시스 템이 연결된 통신망으로 접근하기 위한 프로토콜로서, 예를 들 어 교환망에 접근하기 위한 회선설정 등의 기능을 위한 것이 다.

ⅳ) 노드간 프로토콜(node-to-node protocol)은 특정 통신망내의 구성요소(예, 교환기 또는 통신설비 등의 구성노드)들 간의 상호 협력을 규정한 프로토콜로서, 교환망의 경우 교환시스템 간의 경로설정 등의 기능을 위한 것이다.

ⅴ) 출입프로토콜(entry-to-exit protocol)은 특정 통신망의 구성요소 전반의 연결을 제어하는 프로토콜이다.

ⅵ) 인터네트 프로토콜(Internet protocol)은 특정 통신망과 다른 통신망을 상호연결하기 위한 프로토콜로서, 서로 다른 통신망의 특성을 상호 변환하여 서로 다른 통신망을 사용하는 시스템간의 통신을 위해서 자동링크를 제공한다. 이것의 예로 OSI의 1,2계층과, TCP/IP프로토콜의 IP(Internet Protocol)프로토콜이 있다.

* 통신 구조란 구조화된 프로트콜의 설계시 통신기능에 필요한 하드웨어 또는 소프트웨어 구조이다.

* 그러므로, 구조화된 "통신망 구조(Communication Network Architeture)의 "표준화"가 요망되며, 이 구조는 통합적이고 체계적인 개발을 위해서 "계층화개념(즉, 낮은기능은 하위레벨에서, 응용기능은 상위레벨에서 정의된 프로트콜사용)"을 도입하고 있다.

* 또한, 여기서 표준화는 쉬운기술(easy topology)을 이용하여, 구현이 쉽고(easy Implementation), 가능하면 좋은 상호운용성(possible Interoperability)을 추구하기 위한 것이다.

8.2 컴퓨터 통신 구조의 계층화 개념

8.2.1 프로토콜의 계층화 개념

* 개방형시스템(open system)에서 요구되는 통신기능을 n개의 기능 계층들("프로토콜 계층(protocol layer)"라고 함)로 분할한 개념으로, 각 계층은 해당계층에서 요구되는 할당된 기능의 정의 및 구현을 위한 통신규약으로 정의된다.

* 계층화의 특성(취지)

# 각 프로토콜 계층은 새로운 기술의 도입이나 이용자 요구 등이 발생할 때 통신 기능의 확장, 변경에 의한 영향에 무관하도록 하기 위하여 다른 계층들과 기능적으로 독립성을 유지하고, 상위계층에 서비스를 제공하도록 한다.

* 이러한 계층화된 통신 구조(Communication Architecture)의 요구에 의해 ISO와 CCITT에서 표준화된 구조를 발표했으며, 이를 OSI참조 모델(또는 OSI 7 계층 모델)이라고 한다.

8.2.2 OSI 참조모델의 출현

(1) OSI 참조모델의 3가지 목적

① 시스템간 상호접속을 위한 개념을 규정하기 위한 것이다.

② OSI 규격을 개발하는데 있어 범위를 지정하기 위한 것이다.

③ 관련 규격의 적합성 조정을 위한 공통적 기반을 제공하기 위한 것이다.

* 즉, 시스템 연결을 위하여 표준을 개발하기 위한 공통적인 기법을 제시하여 전체의 모델 안에 존재하도록 하기 위한 것이다.

(2) OSI 참조모델의 기본 개념

* 특정 시스템에 대한 의존도를 줄이고, 장래의 기술진보 등에 따른 프로토콜의 확장성을 고려하여 보편적인 개념과 용어를 사용한 컴퓨터 통신망의 논리적 구조를 정의한다.

* 여기서 보편적인 개념과 용어란 참조모델을 따르는 통신 프로토콜의 정의시, 일관적 개념과 용어를 사용한다는 것이다.

* 또한 컴퓨터망의 논리적구조란 계층구조와 각각의 기능을 정의하며, 계층간 인터페이스 조건 등을 규정한 계층 모델을 의미한다. 이것에 대해서는 제9장에서 더욱 상세하게 다룬다.

* 그러므로, OSI참조모델은 모든 통신 프로토콜의 모델화에 이용될 가능성을 보유하고 있다.

* 또한 OSI참조모델의 목표는 어떠한 기종의 컴퓨터를 사용하더라도 통신이 가능하도록 하는 구조를 정의하는 것이며, 이를 위해서 개방형(open)이라는 용어를 사용한 것이다.

(3) OSI 참조모델에서의 컴퓨터망 구성요소

* 응용프로세스(Application process)

: 단말장치의 운용자나 응용 프로그램 등과 같은 상호간에 정보를 교환하고 사무처리를 수행하는 주체(user's

view)이다.

* 개방시스템(open system)

: 호스트 컴퓨터, 통신 제어장치, 단말제어장치, 단말장치 등과 같은 응용 프로세스간에 통신을 위한 통신기능을 제공하는 장치(system's view)이다.

* 물리 매체

: 통신회선 및 채널 등과 같은 장치간 정보와 신호를 교환할 수 있도록 하는 전기적 매체(network & Phisical

line view)이다.

* [그림8.3]은 OSI의 기본개념을 보여주고 있다.

8.3 전기통신 표준화 기구

여기서는 대표적인 전기통신 표준화기구들에 대한 개략적인 내용을 다룬다. 물론, 이책에서 포함하고 있는 OSI참조모델의 계층화개념은 IOS(International Standrd Organization)에서 표준화된 것이지만, 여기서 다루고 있는 국제 또는 국소의 표준화기구들에서도 이를 상호 채택하고 잇다. 또한 각기 그들만의 독자적인 표준분야 및 기능들을 정의하고 발전시키고 있다. 이절에서는 크게 국제, 북미, 유럽 및 아시아/태평양 지역의 대표적인 표준화기구들을 알아 본다.

8.3.1 국제 전기통신 표준화기구

(1) 국제전기통신연합(ITU)

* ITU(International Telecommunication Union)은 UIT라고도 하며, 국제 전신연 합으로 1865년에 파리에서 창설되었고, 1932년에 현재의 국제전기통신연합이라 이름으로 바뀌었으며, 1947년 국제연합(UN)산하의 전문기구가 되었다.

* ITU는 세계 전기통신의 규칙 및 설계, 장비 및 시스템에 대한 운용기준의 설 정, 전기통신업무의 설계 및 운용에 요구되는 정보의 조정 및 보급, 전기통신 및 관련 서비스의 장려 및 개발에 대한 기여를 책임지고 있다.

* ITU의 주요 업무

# 전기통신의 개선 및 합리적인 사용을 위해 국제적인 협조를 주장하고 확장한다.

# 전기통신분야에서 개발도상국에 기술적인 원조를 장려, 제공한다.

# 전기통신업무의 효율을 향상시키며 이용도를 증가시키고, 가능한한 대중이 일반?적으로 이용할 수 있도록 할 목적으로 기술설비의 개발 및 가장 효율적인 운용을 장려한다.

# 평화적인 관계를 용이하게 할 목적을 갖는 전기통신업무의 이용을 장려한다.

# 이러한 공통적인 목적을 달성하기 위해서 회원국간의 조화를 달성한다.

* ITU의 목적

# 다른 국가의 무선국 간에 유해한 간섭을 피하게 할 목적으로 무선 주파수 스펙 트럼의 활용을 실행한다.

# 무선주파수를 할당하고 무선주파수 지정 및 연관된 정지 위성궤도 위치를 등록한다.

# 유해한 무선국 간섭을 감소시키기 위한 노력을 조정한다.

# 무선통신 업무용 무선주파수(RF)스펙트럼의 사용을 개선한다.

# 무선통신 업무용 정지궤도(GSO)의 사용을 개선한다.

# 효율적인 서비스에 맞춰 가능한 낮은 단계의 설립율을 목적으로 회원국간에 공동 연구를 육성한다.

# 전기통신 업무의 협동을 통하여 생명의 안전을 보장하기 위한 조치를 채택할 것을 장려한다.

# 연구과제 및 규칙을 만들고 결의문을 채택하고 권고 및 의견을 공식화하고, 전기통신문제와 관련된 정보를 수집하고 공표하며, 국제 금융기구와 더불어 고립된 지역에서 사회 전기통신 계획의 개발을 위한 신용도를 촉진한다.

* ITU는 규제, 표준화 및 개발기능 등을 통합한다.

* ITU의 조직

# 제네바에 본부가 있으며, 다음과 같은 영구기관이 있다.

·사무국

·국제 주파수 등록위원회(IFRB)

·국제 무선통신자문위원회(CCIR)

·국제 전신전화 자문위원회(CCITT)

·전기통신 개발국(BDT)

(2) 국제전신전화 자문위원회(CCITT : International Telegraph and Telephone Consutative Committee)

* 전통적으로 국제 전신 및 전화에 관여해 왔으나, 모든 종류의 전기 통신망(텔렉스, 전화, 디지털, 전용데이터 및 ISDN등)이 CCITT표준 권고으로 구축되었다.

* CCITT의 임무

# 기술, 운용 및 요금에 대한 과제를 연구하는 세계적인 전기 통신의 표준화를 목적으로 이에 관한 권고를 책자로 발행한다.

* CCIR의 권한에 속한 무선통신 분야에 대한 기술 및 운용과제는 분명히 배제한다.

* CCITT는 개발도상국에서 전기통신의 확립, 개발 및 개선과 직접 관련된 과제의 연구 및 권고의 공식화에 당연히 주목해야 한다.

* [표8.1]은 CCITT의 1988년에서 1992년 동안의 연구위원회들이다.

[표8.1] CCITT 연구위원회 (Study Group) (1988-1992)

제 1 연구위원회 - 서비스

제 2 연구위원회 - 망운용

제 3 연구위원회 - 요금 및 회계원칙

제 4 연구위원회 - 유지보수

제 5 연구위원회 - 전자기 효과에 대한 보호

제 6 연구위원회 - 옥외설비

제 7 연구위원회 - 데이터통신망

제 8 연구위원회 - 텔레마틱 서비스용 단말

제 9 연구위원회 - 전신, 망과 전신단말 장치

제 10 연구위원회 - 전기통신 응용언어

제 11연구위원회 - 교환 및 신호방식

제 12 연구위원회 - 전화망과 단말의 전송품질

제 15 연구위원회 - 전송시스템 및 장비

제 17 연구위원회 - 전화망을 통한 데이터 전송

제 18 연구위원회 - ISDN

(3) 국제무선통신 자문위원회( CCIR)

* CCIR의 임무

# 다양한 무선서비스의 필요성을 인식하면서, 주관청 무선의회에 의한 이용의 기술적 토대 및 무선주파수 스펙트럼과 정지위성 궤도의 효율적인 활용을 위한 전기통신 서비스를 제공한다.

# 국제 전기통신의 효율적이고 호환성있는 연동성을 보장하는 무선시스템 및 기술설비의 성능 표준을 권고한다.

# CCIR의 연구결과로 나온 기술정보와 개발도상국에서의 기술정보의 이용을 용이하게 하기 위해서 요구되는 특별조치를 포함한 무선 시스템의 개발, 계획 및 운용에 이용 가능한 기타 다른 정보를 수집, 교환, 분석 및 배포한다.

* CCIR의 연구위원회(1988-1992)

# 스펙트럼 이용 및 감시

# 우주연구 및 전파 천문학 업무

# 약 30MHz이하 주파수에서의 고정 업무

# 고정 위성업무

# 비전리층에서의 전파

# 전리층에서의 전파

# 표준 주파수 및 시보

# 이동, 무선측정 및 아마츄어 업무

# 무선 중계시스템을 이용한 고정업무

# 방송업무(음성)

# 방송업무 (텔레비젼)

# CMTT텔레비젼과 음성전송을 위한 CCIR/CCITT 합동 연구위원회

(4) 국제 표준화기구(ISO)

* ISO는 1946년 10월, 25명의 국제표준단체 대표자들이 참석한 런던의 한 회의의 결과로 1947년 2월에 창설되었다.

* 현재 88개국의 국가표준단체로 구성되어 있으며, 이들 중 73개 회원단체와 15개의 대리회원단체가 있다.

* 연구결과로는 (1989년까지)7,225건의 국제표준이 발간되었다.

* ISO의 목표

# 상품과 서비스의 국제교환을 용이하게 하고 지적, 과학적, 기술적 및 경제적 활동의 협력 발전을 목적으로 전세계의 표준화 및 관련 활동의 개발을 촉진하는 것이다.

# 국제전기기술위원회(IEC)와 긴밀한 업무 협조관계를 위해서 ISO/IEC합동기술 위원회(JTCI) 등을 결성했다.

(5) 국제 전기기술위원회(IEC)

* IEC는 국가 전자기술 표준의 조정 및 통일을 용이하게 하기 위해서 1904년 영국 브링톤에서 총회를 갖고 1906년에 설립되었다.

* IEC에서 발행되는 표준은 기구에 대한 구속력은 없지만, 모든 기준을 단일화하기 위해서 자신의 국가 표준을 작성할 때 회원들이 따를 것을 권고하고 있다.

* IEC의 업무

# 전력, 전자, 전기통신 및 핵에너지를 포함하는 거의 모든 전자기술영역을 포괄한다.

(6) 합동기술위원회-정보처리기술(JTCI)

* ISO와 IEC는 수년 동안 공동연구를 통하여 ISO/IEC 합동기술 계획 위원회( JTPC)를 설립하였다. 이 위원회는 새로운 또는 기존의 기술위원회의 활동에 관련된 기술적 연구에서 중복을 꾀하거나 제거하는 업무를 맡는다.

* JTPC은 1987년 1월 합동 JTPC-ITMG 회의에서 JTPC에 권고하여 승인받아 설립되었다.

* JTPC의 업무범위는 정보기술분야에서의 표준 개발이다.

* JTPC의 부위원회는 다음과 같다.

# AG 자문위원회

# SG 기능표준화

# SC1 용어정의

# SC2 문자세트 및 정보코딩

# SC6 시스템간 전기통신 및 전보교환

# SC7 소프트웨어 개발 및 시스템 문헌

# SC11 디지틀 데이터 상호교환을 위한 가용 자기 매체

# SC14 데이터 요소 표현

# SC17 식별 및 신용카드

# SC18 문헌 및 사무실시스템

# SC21 개방시스템 상호접속(OSI)을 위한 정보정정, 전달 및 관리

# SC22 언어

# SC23 광 디지틀 데이터 디스크

# SC24 컴퓨터 그래픽

# SC25 정보 기술장비

# SC26 마이크로 프로세서 시스템

# SC27 공동 안전보안기술

# SC28 사무장비

# SC29 비문자 정보 부호화

8.3.2 북미 전기통신 표준화기구

(1) ANSI(American National Standard Institute)

* 미국표준협회(ANSI)는 1918년에 설립되었으며, 110명의 스탭진이 있다.

* ANSI는 표준을 조정하고 승인하는 기구로 표준을 개발하지는 않는다.

* ANSI의 주요기능

# 미국에서 자발적인 지역 표준의 개발을 조정하고

# 미국 지역표준으로서 표준을 승인하고

# ISO 및 IEC와 같은 비정부적 국제 표준개발 조직에서 미궁의 참여를 관리 조정하며

# 모든 미국 지역표준 및 ISO, IEC 그리고 다른 88개국의 지역 표준화기구에 의해서 제기된 미국자원 및 정보 센터로 봉사하며

# 표준 관계문제에 대해 모든 단계에서 정부와의 협력을 유지한다.

(2) 전기 전자기술협회(IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers)

* 미국의 전기공학협회(1884년)와 무선공학협회를 통합하여 1963년에 설립되었다.

* IEEE는 지역 및 개인회원의 집단으로 100년 이상의 역사 동안 성장하여 130개국에서 30만명의 회원을 가진 세계 최대의 기술 전문조직이다.

* IEEE의 목적

# 과학, 교육, 전문가 및 사회적으로 기여하는 기술집단으로서 특히 전기, 전자 및 컴퓨터 공학의    이론 및 실제를 발전시키기 위한 것이다.

* IEEE의 임무중 하나는 기술정보를 수집하고 구성하며 보급시키는 표준화 활동이다.

# 주로 IEEE 통신협회의 기술위원회의 노력으로 다수의 전기통신 관련 표준을 제시하였다.

(3) 미국 T1위원회

* 1984년 AT&T에서 분할 설립되었으며, 상위 기관은 ANSI로서, 통신, 유선, 통신/방송 등의 연구 분       야를 대상으로 활동하고 있다.

* T1의 조직

# 통신망 인터페이스(T1E1)

# 통신망간 운용, 관리, 유지보수(OAM) 및 예비(T1M1)

# 성능(T1Q1)

# 업무, 구조 및 신호방식(T1S1)

# 디지털 계층 및 동기(T1X1)

# 전문 주제(T1Y1)

8.3.3 유럽 전기 통신 표준화기구

(1) 유럽 공동체 위원회(CEC)

* CEC는 22개 이사회로 구성되며, 특히 DG XIII은 6개의 이사회로 구성된다. 이들 중 전기통신에 대       해서는 이사회 D에서 담당한다.

* 이사회 D의 업무

# 전기통신 정책

# 분석 및 탐사연구

# 육상 기저 및 위성 하부조직, 시청각 기술 및 COST

# 데이터 통신

(2) 유럽 전기통신 표준협회(ETSI)

* ETSI는 CEN(유럽표준화 위원회)과 CENELEC(유럽 전자기술 표준화위원회) 및 EBU(유럽방송연합)가 협력하여 전기통신 표준화에 참여하기 위해서 1901년 7월 1일의 프랑스 법령에 의해서 통제되는 협회로서 프랑스와 영국의 행정부에 의해서 1988녀녀 초에 공식 설립되었다.

* 개회총회는 1988년 3월에 열렸으며, 1차 기술위원회는 1988년에 열렸다. 본부는 프랑스 니스(Nice)근교 Sophia Antipolis에 있다.

* ETSI는 통신/정보, 통신/방송 등에 대한 유럽 전기통신 표준권고를 다룬다.

(3) 유럽 컴퓨터 제조자 협회(ECMA)

* ECMA는 비영리단체로서 정보부호와 전기 통신을 포함하는 기본 디지틀 컴퓨터의 동작기법에 대한 표준화를 능동적으로 수행하기 위해서 1961년 5월에 설립되었다.

* 16개의 관련 회원이 있으며, 48개 회사가 능동적으로 참여하고 있다.

* ECMA는 14개의 기술위원회(TC들)과 8개의 직무집단들(TG들)로 구성된다. 이들 중 TC32는 통신, 통신망 및 시스템 상호연결 등에 관여하고 있다. 또한 TG들 중 TG2(분포형 상호작용 프로세싱), TG4(OSI관리), TG6(개인 변환통신망), TG9(안전) 및 TG11(CSTA) 등이 전기통신과 연관된다.

8.3.4 아시아/태평양 표준화기구

(1) 태평양 전기통신 평의회(PTC)

* PTC는 증대되고 있는 "태평양 지역에 전기통신의 개발, 이해 및 유익한 사용"을 하는 포럼을 제공한다.

* 태평양 지역의 전기통신요구에 대한 일반적인 인식을 촉진한다.

* 상호 교환을 촉진하고 특정 이슈를 발표하기 위한 회의, 워크샵 및 세미나 등을 개최한다.

* 전기통신 정책에 대해 책임있는 기존의 국가, 지역 및 국제기구와의 견해와 권고를 교류한다.

(2) 아시아 태평양 전기통신 공동체(APT)

* APT는 UN의 아시아 태평양지역을 위한 경제 및 사회 이사회(ESCAP)의 후원으로 정부간의 합의하에 설립되었다. 이것은 아시아 태평양지역의 경제 사회적 발전과 전기통신의 균형있는 발전을 보장하기 위해서 설립된 것이다. 한국도 회원국으로 되어있다.

* APT의 임무

# 지역적인 토대위에 아시아 전기통신 기반구조를 위한 기술 표준의 계획, 구현 및 조정을 한다.

# 아시아 지역 전기통신 주관청간의 통상 관례를 조정한다.

# 국가 및 지역 전기통신 서비스이 경제적이고 합리적인 운용 방법에 대한 자문을 제공한다.

# ITU, UN의 개발, 지원 프로그램(UNDAP) 및 기타 쌍무 또는 다자간 기구에 의해서 제공되는 지원을 후원 및 부충하기 위한 단기 기술지원을 제공한다.

(3) 공업진흥청(KBS)

* 1961년 한국정부는 한국에서의 범국가적 표준화활동을 규제하는 공업 표준화법을 공포하는 동시에 공업 표준화? 행정을 담당하는 상공부 산하의 표준국을 발족하여 KBS가 탄생했다.

* 이후, 1963년 정부기구의 조직 개편으로 공업진흥청 산하로 소속되었다.

* 현재 ISO의 회원으로, 주요 임무는 표준 준비, 상품의 마크표시, 및 도량형 등을 포함하고 있다.

(4) 한국 통신기술협의회(TTA:Telecommunication Technology Association)

* 한국의 전기통신 기자재의 표준 규격의 작성, 전기통신 방식, 통신절차, 및 접속 등의 국내표준의 작성, 전기통신의 표준화를 위탁받은 사업, ITU관련 국내 연구단의 구성 및 운영, ITU관련자료, 연구과제 및 연구겨로가의 번역 및 배포, ITU관련 국제회의의 국내유치 및 각종 발표회 사업, 전기통신 사업자간의 협려강화 및 기타 협회의 목적 달성을 위하여 필요한 사업을 주요 업무로 하고, 1988년 12월에 설립되었다.

* TTA는 민간주도적인 표준화활동을 활성화하고 이해 당사간의 의견을 수렴한 표준화활동을 장려하기 위해서 국내 통신산업계의 발의로 설립된 재단법인다.

* TTA는 이사회, 사무국, ITU 위원회, 기술총회, 조정위원회 및 각 분과 위원회와 실무위원회로 구성된다.