소스 수정하려면...

1. wince300\Platform 내에 있는 소스를 수정한 경우

--> 바로Windows CE Platform Builder(Recent Workspaces에서 Airsaction0선택)에서	□Build" - Build Platform 실행시키면 NK.NB0가 생김.

2. wince300/Public 내에 있는 소스를 수정한 경우

--> Windows CE Platform Builder-Build-Open Build Release Directory

--> d:\wince300/Public/Airsaction0/RelDir/ARM720_Release가 나옴

--> 수정한 소스가 있는 디렉토리로 들어간다.

--> build -cfs --> enter

--> 이 소스가 드라이버 타입인지 라이브러리 타입인지 알아볼려면, sources파일 열어보        면 된다. TargetType

--> 생성된 드라이버 파일은 D:\wince300\public\common\oak\target\arm\arm720\ce\            rerail에 생성된다.

--> 생성된 파일을

D:\wince300\public\airsaction0\reldir\arm720_release 에 복사해 넣는다.

---> 생성된 라이브러리 파일은 D:\wince300\public\common\oak\lib\arm\arm720\ce\           retail에 생성된다.

--> 생성된 파일을

D:\wince300\public\airsaction0\wince300\cesysgen\oak\lib\arm\arm720\ce\retail에 복사       해 넣는다.

--> Build platform

Builder 처음부터 다시 하는 법

clean-->Generate Platform Headers --> Build Platform  --> Compiling메세지가 나왔을 때 복사한다. wince300\publc\airsaction0\wince300\cesysgen\oak\lib\arm\arm720\ce\retail 에 backup\한글버전\backup\celib 전체 복사하여 붙여넣음 --> 도중 cleaning up 메시지가 나온 다음 (cleaning up이 다 된 후, 정지했을 때) --> backup\Runtime의 전체를 복사하여 airsaction0\Reldir\arm720_release에 붙여넣음.

DownLoad 방법

(최종 이미지 작성 시, 반드시 wince300/platform/airsaction0/kerner/hal/debug.c에서

BOOL NoDebugSerial = FALSE를 BOOL NoDebugSerial = TRUE로 수정해야 한다.)

1. Diskonchip dformat

장비를 power on 시킨다--> com2와 PC연결 --> Active Sync 실행 --> connecting setting을 누름 (com2와 status-ICON만 check) --> "NO" --> explore --> My Computer 에 C:\active_data에 있는 1.bat와 2.bat를 복사해서 copy

--> 장비의 시작버튼에서 command prompt를 실행한다.

--> 1 누르고 엔터, 2 누르고 엔터 --> 강제 종료

2. Image Down Load  (zig보드 사용시)

점퍼설정 --> com1을 꽂고, zig 보드에 케이블 연결 --> zig 꽂음

--> 새롬 데이터맨 프로 실행

--> 설정-모뎀에서 com1으로 바꿔줌. 최대속도는 38400으로 하고, 초기통신모드를 모뎀        모드로 설정한다.

--> 장비의 M누름 --> start 나오면 정상 (zig의 reset 버튼 눌러도 start 나옴) -세롬데      이타맨에 나온다.   --> 0번 누름 (PC에서 바로 장비로 )                                (0 : PC -->장비,    1 : PC->zig,   2 : zig의 flasg -> 장비)

-->MS-DOS에서 C:\flashdown\ pl.exe --> nk.nb0 --> enter --> enter

점퍼 설정

o o o      o o     o   o o o      --> 처음의 점퍼 상태

o o o      o o     o   o o o

o o o     o o     o o             --> zig보드 사용시 점퍼 상태

o o o     o o o         o

* Multi-ICE 사용법

1. 점퍼설정 --> 1번 핀이 Multi-ICE 케이블의 왼쪽 위에 가되도록 꽂음

--> 장비의 power on --> M누르면 Multi-ICE의 power에 불 들어옴

--> Multi-ICE Server 실행 --> ARM720T가 나오면 연결된 것임

--> Auto-Configure 누름

2. ARM Project Manager 실행 --> 열기에서 C:\USB_down\720side\bootloade\USB\Flash    -wrteUSB.apj 선택 --> Debug 누름 --> vector_catch을 □0□으로 (Debugger Internals)

--> Debug : 에 g(go)하고 엔터 (Command Window) --> USB7201 실행시킴 --> USB 꽂음 --> Write to SDRAM/FLASH 누름 --> 자신이 다운 받고자하는 이미지 nk.nb0 염(보통 D:\wince300\Pubic\Airsaction0\RelDir\ARM720_Release에 생성되어 있음) --> Down Load 끝나면 □하드웨어 분리 or 꺼내기□ 실행 후 USB 분리

점퍼설정

o o o     o o     o    o

o o o     o o o        o