Registry

1. 어떠한 문제가 발생했을 때, resource나 registry에서 확인해야한다. 확인할 사항을 실행시켜, 전원 OFF 한 후, 전원 플러그까지 빼고, 다시 부팅시켰을 때 실행시켰던 것이 그대로 적용되면 registry에서 확인해야 한다. 그 외에는 수정할 수가 없기 때문이다. (ex. 바탕화면 배색)

2. Registry확인 (바탕화면 배색을 예로 들면...)

Activesync로 장비와 PC를 연결한다. --> tools의 Remote Registry Editor를 연다.

--> Add connection --> airsaction0을 선택한다.(처음 한번 연결해두면 다음에는 자동적으로 연결된다.) --> HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Appearance\Schemes에 보면 바탕화면 배색에 관한 registry가 나온다. --> 바탕화면 배색을 수정하면, 실제로 적용되는 부분이 따로 있다. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\GWE\syscolor

이것을 Platform Build의 platform.reg의 syscolor 부분에 갖다 붙이면 수정이 된다.

그 방법은 GWE의 syscolor를 File메뉴(Registry Editor의)의 Export Registry File로 export한다. 그리고 export 한 내용을 platform.reg에 갖다 붙이면 된다.

3. airsaction\RelDir\Arm720_Release\default.fdf에 모든 reg파일이 들어가 있다. 만일 Registry에 error가 생기면, fdf가 생성되지 않는다.

4. platform.reg의 BuildIn 부분은 reg에 없는 드라이버의 registry를 넣어준 부분이다. 부팅시 이 BuildIn부분에 있는 드라이버들을 한번 initial하고 ROM에 넣는다.